{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":85,"sheets":["Accueil","Accès BDD","Accès recirculation","Accès hydrolyse","Accès général","Fumiers","Déchets","Toute la liste","Solides","Liste fournisseurs","Fournisseurs arrêt","Agrikomp","Anaergia","Andritz","BHS","Bigadan","BioBang","Borger","BTS","Doppstadt","Drycake","Electrigaz","GreenCreative","Gunterschmihing","Hantsch","Host","Huning","Ineval","KonradPumpe","Landia","Lehmann","Lessine","MethaFrance","MiroEisele","MPO","MWK Bionik","Naskeo","Netzsch","Noremat","THM","Tietjen","Vogelsang","Wangen","WeberEntec","Willibald","DétailVogelsang","BroyageDéfibrificationIAA","DéconditionnementHyiénisationIA","AutrestraitementsIAA","Broyage-agricole","Autresagricole","Broyagesolide","Autressolide","Marteauxagricole","CouteauxAgricole","AutreBroyageAgricole","MixerAgricole","HydrolyseAgricole","AutreAutreAgricole","Marteaux_IAA","Couteaux_IAA","Broyage_Autres_IAA","Déconditionnement","Hygiénisation","AutresDéconIAA","MélangeAutresIAA","HydrolyseAutresIAA","AutresAutresIAA","MarteauxSolide","Couteaux Solide","AutresBroyagesSolide","MélangeSolide","HydrolyseSolide","AutresAutresSolide","ExGasMixLandia","Ensilages","Ensilages_broyage","Ensilages_autres","Ensil_broyage_marteaux","Ensil_broyage_couteaux","Ensil_broyage_autres","Ensil_autres_mélange","Ensil_autres_hydrolyse","Ensil_autres_autres","Feuil51"],"not_rendered":{"charts":0,"images":60,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Accueil","index":0,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,4]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Réalisation août 2020"]
[]
[]
[null,"Accès vers la base de données en fonction des intrants"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Accès vers la liste complète des technologies",null,null,null,null,null,null,null,null,"PRETRAITEMENTS MECANIQUES EN METHANISATION"]
[]
[null,null,null,null,"87 technologies"]
[null,null,null,null,"34 constructeurs différents"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Accès vers la liste des fournisseurs et de leurs technologies"]
[]
[]
[null,null,null,null,"34 constructeurs différents"]
[]
[]
[]
[null,"Liste de constructeurs qui ont arrêté de produire des machines de prétraitement"]
[]
[null,null,null,null,"9 technologies"]
[null,null,null,null,"2 constructeurs différents"]

{"sheet":"Accès BDD","index":1,"n_rows":9,"n_cols":13,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CATEGORIES D'INTRANTS"]

{"sheet":"Accès recirculation","index":2,"n_rows":11,"n_cols":17,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Biobang","BioBANG Cavitation Group",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 2 kW/m3 à 8 kW/m3; cela dépend du taux d’énergie que l'on souhaite donner à la cavitation","De 80.000 € pour la plus petite machine (pour les usines de 150 kW ) à 400.000€ pour la plus grande machine (pour les usines > 4 MW)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 0,5 m3/h à 25 m3/h","BioBANG peut être installé dans l’alimentation de prétraitement ou en recirculation. L’alimentation de prétraitement (https://vimeo.com/182702975) est recommandée pour les usines de débit de branchement qui sont alimentées avec un seul type de matière première (normalement des boues d’épuration) et où normalement il y a des concentrations élevées de MS. BioBANG en recirculation est plutôt recommandé pour les usines de biogaz et de biométhane qui utilisent différents types de biomasse avec différentes qualités de dégradabilité. BioBANG en recirculation (https://vimeo.com/175499477) prend la biomasse difficile (fibres, cellulose, lignine, pectines, etc...) qui flotte sur la surface des digesteurs, les traite et les fait recirculer dans le fond du digesteur, prêtes à être digérées par les bactéries.  De cette façon BioBANG maximise l’efficacité énergétique parce qu’il ne traite pas la biomasse qui est déjà digestible par les bactéries.","Oui"]
[null,"BioBANG ","BioBANG 500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","7,5-35","159900 (123 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","3m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG ","BioBANG 1000",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","22-45 kW","245700 (189 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","6m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG","BioBANG1500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","55-75 kW","267800 (206 600 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","8m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG","F15 T - F30 T - F75 T - F120 T",null,"1) Amélioration de la viscosité en améliorant le rapport liquide/solide et en réduisant l'utilisation de mixeurs.\n2) Quand la viscosité diminue, il est possible d'augmenter la quantité de solide en réduisant la teneur en liquide, augmentant la MS jusqu'à 20-30%. Dans ce mode, le BioBANG opitmise les volumes de l'unité et il est possible d'améliorer les rendements de l'unité sans changement de temps de rétention                                                                                                                              3) Optimisation de l'approvisonnement de l'unité\n","Les unités de méthanisation liquide qui utilisent un substrat homogène, avec au moins 2 types de biomasse (déchets organiques, agricoles, boues de STEP) marchent particulièrement bien avec les réacteurs qui ont besoin d'améliorer leur teneur en MS","Déchets d'industries agroalimentaires, déchets agricoles, boues de STEP ","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 37 kW à 200 kW","De 200.000 € à 400.000 €","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 1,25 m3/ jusqu'à 10m3/h","BioBANG en prétraitement a été conçu pour obtenir une désintégration optimale de biomasse pour obtenir une bonne rétention, viscosité et concentration. Avec cette installation il est possible de maximiser le ratio solide/liquide du produit au sein du digesteur, permettant de meilleurs rendements pour la même rétention et les mêmes volumes","Oui"]
[null,"Landia","GASMIX",null,"Mélange/Brassage\nSystème de macération pour les digesteurs","Matière déjà humidifiée (pas de fumier), il faut que la matière soit déjà préparée en somme\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets, industriel, agricole","Agitation, brassage, extérieur pour digesteur post digesteur","Agricole, urbain, urbain (non adapté aux produits trop épais et trop fibreux)",30,"300000 hors accessoire (vannes tuyauteries)",500,"4h","Vidange huile  pompe de recirculation","/","Prévoir tuyauterie et automatisme pour le phasage du brassage par buse","Oui"]
[null,"Landia","MPG-I",null,"Pompe dilacératrice à arbre long","Biodechets, lisier, fumier mélangé\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Pompe de recirculation brassage et transfert\nTechnologie à couteaux\nPression de pompage jusqu'à 2,5 bars","Sede, Engie, agricole, industriel","18,5kW par appareil (de 5,5 à 30 kW)",12000,1200,"4h","Entretien courant changement de couteau et accouplement","150m3/h environ","Prévoir barre de guidage pour cet agitateur immergée et accessoires de levage, prévoir l'espace suffisant pour installation maintenance et exploitation","Oui"]
[null,"Vogelsang","DisRuptor avec armoire de contrôle",null,"Augmenter la production de biogaz, diminuer la viscosité du digestat, diminuer les consommations énergétiques des machines en aval du DisRuptor. Fonctionnement de l'instalation plus souple","Surtout adapté pour le digestat","Recirculation digestat","Broyage très fin par couteaux réglables","Oui, de nombreuses installations en Europe","En moyenne 15 kW","30 à 35 000","Très faible","3h","Changement couteaux et contre couteaux.\nEn ligne sans démontage tuyauteries","220 000 m3","En aval RotaCut en charge sur digesteur","Oui"]
[null,"Vogelsang","BioCrack",null,"Augmenter la production de biogaz, diminuer la viscosité du digestat, diminuer les consommations énergétiques des machines en aval du BioCrack. Fonctionnement de l'installation plus souple","Recirculation du digestat uniquement","Digestat","Désintégration électrocinétique","Largement","60 W",90000,"Nul","Nul","Sans","Selon volume digesteur. La recirculation ne doit pas dépasser les 10% du volume total du digesteur","En aval d'un BioCut","Oui"]
[null,"Weber Entec","DesiUS (en général), aussi appelé Biopush",null,"Abaisser la viscosité, moins d’intrants (moyenne d’environ 13 %), plus de méthane (moyenne d’environ 13 %), réduction du coût d’exploitation de l’usine de biogaz, stabilisation du processus de biogaz, augmentation de la quantité de substrats digestables difficiles pouvant être alimentés, réduction des enzymes, réduction des intrants de maïs","Tout type de substrat pompable","Maïs, herbe, fumier solide (porc, vache), fumier liquide (porc, vache), blé, bouse de poulet, pommes de terre, betteraves sugger, CCM, déchets végétaux, fumier de cheval, boues excédentaires, millet, silphie, paille","Les ultrasons génèrent une cavitation. Le réacteur à ultrasons unique \"biopush\"est l’utilisation, qui permet au client de traiter chaque substrat organique défini. Par l’implosion des bulles de cavitation, de hautes forces de cisaillement désintègrent le sous-état sur l’échelle du micromètre. Cela augmente la surface de substrat disponible et réduit la viscosité du substrat tout en augmentant la quantité de gaz produite. L’installation se fait en recirculation au digesteur alimenté","Plus de 100 installations","A partir de 2,9 kWh/h. Dépend de la taille. Habituellement 5 kW pour une usine de biogaz de 500 kW","A partir de 68 000 €","<2.500€ pour les pièces de broyeur et de pompe ","Changement stator de la pompe max. 2 fois par an, temps nécessaire max 2h. Changer de couteau à RotaCut max 3 fois par an, besoin de temps max 1h. Les intervalles d’entretien dépendent du substrat. Ultrasons : pas d’entretien nécessaire ","Changement des pièces d’articles mobiles à la pompe et au broyeur","/","/","Oui"]

{"sheet":"Accès hydrolyse","index":3,"n_rows":5,"n_cols":17,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"HoSt","Hydrolyse par autoclave",null,"Rendre accessible les matières difficiles à digérer pour les bactéries comme la lignine plus accessibles\nPermet de réduire le temps de séjour et donc la taille du digesteur, baisse de viscosité des boues","/","/","Le couple température/pression améliore la biodégradibilité organique\nPression de 4 à 10 bars avec une température de 140 à 180 °C pour un temps de rétention de 20 à 40 minutes","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"MethaFrance","Méthalyse (pas de site officiel et injoignables, impossible de savoir s'ils sont encore actifs)",null,"Hydrolyse/augmenter la production de méthane","Non spécifique","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"MWK Bionik","BMT-System",null,"Prétraitement pour endommager la structure de la lignine et permettre aux archées d’avoir accès aux fibres de cellulose ce qui permet d'augmenter le rendement en biogaz","Tout type de ligno-cellulose","Paille dans n’importe quelle condition (blé, orge, seigle, avoine, colza, riz, tournesol, triticale...), bouse animale (bétail, cheval, dinde..), poussière de scie, granulés","Utilisation d'un mélange de micro-organismes et d'enzymes de risque 1 (marque LignoX) (aucun danger) qu'on ajoute à la biomasse\nOn chauffe le tout à une température de réaction définie","Actif depuis 5 ans, 3ème génération d'installation","Dépend beaucoup du substrat, jusqu'à 6% de la puissance à atteindre avec la centrale biogaz","A partir de 450 000 €","Dépend de la configuration\nA partir de 18 000 €","Prévoir 96 h de maintenance/arrêt","Maintenance des pompes, agitateurs, valves, remplacement de l'huile hydraulique","Dépend de la configuration, jusqu'à 1200 t MB/an\n200 kg/h-12 t/h\nEn moyenne : 675 kg par heure\nPréparation d'un projet au Brésil avec pour objectif 12 t/h","/","Oui"]
[null,"Tietjen Das Original","Imprasyn",null,"Conversion biomécanique du substrat et rendre disponible les nutriments contenus dans les fibres riches en lignocellulose ce qui permet d'améliorer le rendement en biogaz","Produits riches en lignine et cellulose\nNe doit convertir que la fraction du substrat que l'unité de méthanisation n'est pas capable de convertir seule","Herbe, trèfle, ensilage, plantes céréalières intégrales, fumier sec, paille","Broyage humide et ajout d'un additif biologique IMPRAmax (microorganismes)","Environ 20 unités en Allemagne, communication du nom des exploitants sur demande ","Selon le modèle, 37 ou 75 kW (2 à 4 kWh/m3)","Impra 3 Modul env. 80.000 - 100.000€ Impra 3 Container env. 130.000 - 150.000€ Impra 5 Modul env. 100.000€                                           Impra 5 Container env. 180.000 - 200.000€","/","Contrôle hebdomadaire                                                    temps de changement des tamis 30Mn                           temps de changement des marteaux 1 heure ","Internalisée","Selon le modèle et l'intrant, de 10 à 40 m3/h","Juste avant le digesteur ","Oui"]

{"sheet":"Accès général","index":4,"n_rows":21,"n_cols":7,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"INCORPORATION MATIERE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"RECIRCULATION"]

{"sheet":"Fumiers","index":5,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,7,6,8]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,"OBJECTIFS"]

{"sheet":"Déchets","index":6,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,8,6,9]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"OBJECTIFS"]

{"sheet":"Toute la liste","index":7,"n_rows":88,"n_cols":18,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[71,4,72,4],[71,5,72,5],[71,6,72,6],[71,7,72,7],[71,14,72,14]]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Agrikomp","Vielfrass SB",null,"Incorporation directe mais peut être couplé avec un Premix","Déchets agricoles, soupes de déconditionnement","Fumier, herbe, ensilage","Matières premières décompactées par 2 vis sans fin puis sont pressées dans la zone supérieure du digesteur par la vis d'introduction\nLa trémie est complétée d'un embout de fraisage avec cylindres pour décompacter parfaitement la matière solide\nTechnologie à choisir si l'on veut un long séjour","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 57 m3/h","/","Oui"]
[null,"Agrikomp","Vielfrass BT",null,"Incorporation directe mais peut être couplé avec un Premix","Déchets agricoles, soupes de déconditionnement","Fumier, herbe, ensilage","Matières premières décompactées par 2 vis sans fin puis sont pressées dans la zone supérieure du digesteur par la vis d'introduction\nLa trémie est complétée d'un embout de fraisage avec cylindres pour décompacter parfaitement la matière solide\nTechnologie à choisir si l'on veut un long séjour","/","/","/","/","/","/","Double système d'incorporation (2 entrées) avec des rallonges (jusqu'à 90 m3/h)\n","/","Oui"]
[null,"Anaergia","Cleanrex","https://drive.google.com/drive/folders/1eUbHdOks4bPaD_4Kf3BYqGWwyeztWW4d","Nettoyage de la matière organique issue de la gamme de pression d'extrusion Anaergia en éliminant les plastiques inertes ce qui réduit la maintenance du digesteur","Intrants issus des presses à extrusion OREX","/","Eau de nettoyage\nCyclone dynamique (centrifugation)","/","/","/","/","/","/","/","A placer en aval des presses à extrusion de chez Anaergia","Non"]
[null,"Anaergia","Presse à extrusion OREX",null,"Séparation des déchets solides alimentaires en fractions humides et sèches","Déchets chargés en plastique (industries agro-alimentaires, cantines)","Déchets de cantine","Récupération jusqu'à 95 % des déchets alimentaires avec <1% de contamination\nLes déchets sont comprimés sous haue pression et la fraction humide est pressée à travers les perforations\nLa fraction sèche peut être transportée dans une fosse de transfert ou transformée en combustible solide\n","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Anaergia","Déshydratateur de boues",null,"Assèchement des biosolides municipaux afin de produire des gâteaux secs","Humides","Boues","Ajout de polymère aux boues\nL'eau libre est évacuée des boues d'alimentation au premier stade de l'épaississement\n2 étapes de pressage interviennent et on obtient un gâteau à haute teneur en solides","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Andritz","Broyeur à chaines Bio-QZ",null,"Broyage\nAugmente le rendement","Universel mais spécialisé sec\nDéchets agricoles, d'industries agroalimentaires et ordures ménagères","Fumier de cheval, déchets d'abattoirs, ensilage de maïs, betteraves à sucre","A chaines mais semble également compatible avec d'autres outils","/","/",null,"/","/","Plaques d'usures qui sont visiblement facilement remplacées","2 à 30 t/h selon les substrats et le modèle","/","Non","https://www.bio-qz.de/fr/Andritz_MeWa_Bio-QZ_Brochure_fr.pdf"]
[null,"BHS Sonthofen","Biogrinder RBG 08",null,"Dans le cas de la biomasse, les particules individuelles sont défibrées, ce qui entraîne une augmentation considérable de la surface de la particule. Cela permet d'optimiser le processus, de stabiliser et d'accélérer la production de gaz.","Un grand nombre de matières organiques telles que la paille, les herbes, les fruits, les légumes, les restes de nourriture, les excréments d'animaux, les pelures de fruits, etc. avec une teneur en matière sèche comprise entre 10 et 90 % selon le type de matière. Les liquides peuvent également être traités, mais sont difficiles à transporter. Ceux-ci sont généralement ajoutés et mélangés après le Biogrinder.","Ensilage de maïs ; paille de maïs ; ensilage d'herbe ; tontes d'herbe ; paille ; céréales ; seigle vert ; betterave sucrière ; ensilage de betteraves fourragères ; déchets organiques (poubelle à déchets organiques) ; déchets alimentaires ; surproduction alimentaire ; fumier de bovins, chevaux, volailles, porcs ; mélanges de fumier et de paille ; chicorée ; ananas ; mélange de fruits divers ;........","Le Biogrinder RBG08 a un rotor avec des marteaux montés de façon mobile. Le nombre de marteaux varie en fonction du traitement. Le produit d'alimentation est broyé dans la zone de traitement entre les marteaux du rotor et les barres du stator et est défibré au maximum.","Actuellement, plus de 100 machines sont en service dans le monde entier, par exemple en Australie, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en France, en Grande-Bretagne, en Norvège, en Autriche, en Slovaquie, en Suisse, en Hongrie, en Thaïlande et en Turquie","En fonction des produits entre\n2 et 14 kWh/t, \nLa plupart des matières nécessite env. 7 à 9 kWh/t ","Le RBG peut être équipé de 55kW à 90 kW. Prix de 60.250,00 € à 66.450,00 €","Env. 0,40 €/t à 0,60 €/t selon le produit. \nLes coûts peuvent varier consiérablement en fonction de la teneur en minéraux ","Env. 30-50 h/an selon la durée de fonctionnement et les propriétés des matières","Remplacement des pièces d'usure sur le rotor et sur le carter, inspection de l'unité d'entraînement, remplissage du système de lubrification automatique à la graisse","Entre 2 et 12 t/h selon les matières\nLa plupart des matières donne un débit de 4 à 7 t/h",null,"Oui"]
[null,"Bigadan","Heat exchanger",null,"Par échange thermique, améliorer la viscosité des intrants (ceux-ci se présentant sous forme liquide)","Humides ou dilués uniquement","/","Il s'agit d'un échangeur de chaleur, l'échange se fait par contact de 2 tuyaux : l'un avec la biomasse, l'autre avec un liquide chaud","/","/",null,"/","/","/","35-40 m3/h","En aval de la dilution de la biomasse","Non"]
[null,"Bigadan","Pasteurization tanks",null,"Pasteurisation\nAugmenter le rendement en biogaz","Déchets animaux de catégorie 3","Déchets d'abattoir","70°C pendant 1h","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Biobang","BioBANG Cavitation Group",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 2 kW/m3 à 8 kW/m3; cela dépend du taux d’énergie que l'on souhaite donner à la cavitation","De 80.000 € pour la plus petite machine (pour les usines de 150 kW ) à 400.000€ pour la plus grande machine (pour les usines > 4 MW)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 0,5 m3/h à 25 m3/h","BioBANG peut être installé dans l’alimentation de prétraitement ou en recirculation. L’alimentation de prétraitement (https://vimeo.com/182702975) est recommandée pour les usines de débit de branchement qui sont alimentées avec un seul type de matière première (normalement des boues d’épuration) et où normalement il y a des concentrations élevées de MS. BioBANG en recirculation est plutôt recommandé pour les usines de biogaz et de biométhane qui utilisent différents types de biomasse avec différentes qualités de dégradabilité. BioBANG en recirculation (https://vimeo.com/175499477) prend la biomasse difficile (fibres, cellulose, lignine, pectines, etc...) qui flotte sur la surface des digesteurs, les traite et les fait recirculer dans le fond du digesteur, prêtes à être digérées par les bactéries.  De cette façon BioBANG maximise l’efficacité énergétique parce qu’il ne traite pas la biomasse qui est déjà digestible par les bactéries.","Oui"]
[null,"BioBANG ","BioBANG 500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","7,5-35","159900 (123 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","3m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG ","BioBANG 1000",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","22-45 kW","245700 (189 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","6m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG","BioBANG1500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","55-75 kW","267800 (206 600 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","8m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG","F15 T - F30 T - F75 T - F120 T",null,"1) Amélioration de la viscosité en améliorant le rapport liquide/solide et en réduisant l'utilisation de mixeurs.\n2) Quand la viscosité diminue, il est possible d'augmenter la quantité de solide en réduisant la teneur en liquide, augmentant la MS jusqu'à 20-30%. Dans ce mode, le BioBANG opitmise les volumes de l'unité et il est possible d'améliorer les rendements de l'unité sans changement de temps de rétention                                                                                                                              3) Optimisation de l'approvisonnement de l'unité\n","Les unités de méthanisation liquide qui utilisent un substrat homogène, avec au moins 2 types de biomasse (déchets organiques, agricoles, boues de STEP) marchent particulièrement bien avec les réacteurs qui ont besoin d'améliorer leur teneur en MS","Déchets d'industries agroalimentaires, déchets agricoles, boues de STEP ","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 37 kW à 200 kW","De 200.000 € à 400.000 €","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 1,25 m3/ jusqu'à 10m3/h","BioBANG en prétraitement a été conçu pour obtenir une désintégration optimale de biomasse pour obtenir une bonne rétention, viscosité et concentration. Avec cette installation il est possible de maximiser le ratio solide/liquide du produit au sein du digesteur, permettant de meilleurs rendements pour la même rétention et les mêmes volumes","Oui"]
[null,"Boerger","Unihacker (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","Relativement universel","Déchets agricoles","Broyeur universel avec 2 arbres en rotation \nIl se base sur la conception d'une pompe à lobes en remplaçant les lobes par des couteaux\nPression maximale de 12 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 258 t/h ","/","Non"]
[null,"Boerger","Multichopper (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","/","/","Broyeur avec grille de réduction centrale et 3 couteaux en rotation sur la grille pour réduire les éléments grossiers\nPression maximale de 5 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 396 t/h","/","Non"]
[null,"Boerger","Rotocrusher (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","Produits solides et épais","Pommes de terre entières","Broyeur à arbre simple pour le broyage de produits solides\nPression maximale de 5 bars\nA Couteaux\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 540 t/h","/","Non"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator R",null,"Broyage\nAccélération de la fermentation grâce à son réacteur cinétique, raccourcissant ainsi le temps de séjour","Globalement tous types d'intrants","Fumier de volaille, betteraves, maïs, déchets verts, déchets d'IAA","Réacteur à impact (marteaux?) qui broie les structures cellulaires, même la plus complexe","/","90 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h","/","Non","https://www.agriculture-xprt.com/products/model-r-bio-accelerator-183640"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator Z",null,"Accélération de la fermentation avec le défibreur de biomasse","Déchets agricoles principalement, solides compris","Fumier de volaille, cannes de maïs sèches, betteraves, lisier séparé, fumier","Broyeur à percussion (utilisation de marteaux)","/","75-90 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h","/","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioacceleratorz/"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator S",null,"Accélération de la fermentation avec l'extrusion\nDéfibrage/extrusion","Déchets agricoles mais pas de déchets solides","Ensilage de maïs, de plantes entières, de cannes de maïs ensilées, paille de céréales, tontes d'herbes","Extrudeuse qui optimise la décomposition du substrat\n2 vis sans fin pénétrantes, traitement thermo-mécanique","/","55-74 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h (dépend de la teneur en matière sèche de l'intrant et des dimensions de l'unité)","/","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioaccelerators/"]
[null,"BTS Biogaz","Bioseparator W",null,"Déconditionnement","Déchets de cantines et d'industries agro-alimentaires","Déchets de cantines, drêches de distillrie, lots défectueux,…","Concassage et séparation des déchets organiques\nUtilise 100-400 L d'eau par tonne de matière à séparer\nEn sortie gragments de 12 mm, 10 mm ou 8 mm","/","75 kW","/","/","/","/","9-12 t/h","La matière brute passe d'une trémie à une vis sans fin qui remplit le bioseparator\nAprès séparation des emballages, la matière s'écoule dans un réservoire de stockage d'où elle peut être pompée","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioseparatorw/"]
[null,"Doppstadt","Broyeur AK (existe en différents modèles)",null,"Broyeur rapide pour la réduction de volume de déchets de bois et ménagers","Déchets solides type bois mais déjà pré-broyés","Déchets verts, déchets de jardin, déchets biologiques, racines et troncs pré-broyés, bois mort, palettes","Amovible\nA marteaux\nIdéal en combinaison avec un pré-broyeur type DW ou un un crible\nTaille des grilles de 30 mm au mieux","/","Modèle AK235 : 175 kW à 2200 t/min\nModèle AK435 : 315 kW à 2000 t/min\nModèle AK635 : 440 kW à 2000 t/min","/","/","/","Remplacement des marteaux","Dépend trop du substrat","A utiliser après un pré-broyage ou un crible","Non"]
[null,"Doppstadt","Broyeur DW 3060 Bio Power Type D",null,"Broyeur lent pour la réduction de volume de déchets de bois et ménagers","Déchets solides type bois difficile","Déchets verts, bois mort, souches, troncs, palettes, déchets ménagers…","Amovible\nRotor équipé de 42 dents\n3 types de peigne : 140 mm, 280 mm ou 840 mm","/","/","/","/","/","/","Dépend trop du substrat","A utiliser comme pré-broyage des intrants les plus difficiles (souches, troncs)","Non"]
[null,"Doppstadt","Broyeur SM (existe en différents modèles)",null,"Cribles rotatifs pour séparer les différentes fractions d'un produit broyé","Déchets solides type bois difficile","Déchets verts, bois mort, souches, troncs, palettes, déchets ménagers…","On peut déplacer la machine à l'aide d'un crochet de chantier\nCrible à trommel","/","Modèle SM 414 : 30 kW à 2000 t/min\nModèle SM 518 : 68 kW à 1600 t/min\nModèle SM 620 : 68 kW à 1600 t/min\nModèle SM 720 : 68 kW à 1600 t/min\nModèle SM 1200 Triflex : 68 kW à 1600 t/min","/","/","/","/","Dépend trop du substrat","A utiliser comme pré-broyage des intrants les plus difficiles (souches, troncs)","Non"]
[null,"Doppstadt","Broyeur DH 608",null,"Déchiqueteuses de bois rond pour la production de bois-énergie","Déchets solides type bois","Déchets verts, bois mort, souches, troncs, palettes, déchets ménagers…","Amovible\n600 mm au mieux\nA dents","/","Modèle DH 608 ! 360ckW à 2000 t/min","/","/","/","/","100-150 m3/h selon le substrat","A utiliser comme pré-broyage des intrants les plus difficiles (souches, troncs)","Non","https://pdf.directindustry.fr/pdf-en/doppstadt/dh608/57299-94664.html"]
[null,"Drycake","Twister separator",null,"Séparation Matiere Organque de l'emballage/contaminant","Tous types de déchets sont acceptés. La séparation est faite par filtration et effet vortex\nIl faut considérer que la matiere organique doit couler librement puis être transportée par convoyeur ou pompe","Biscuits, café en sachet individuel, conserves en metal, contenant plastique, déchet urbain soit trié à domicile ou à la fin d'une ligne de récupération de déchets tamisés à 80mm","Séparation Vortex Vertical par pagaie","Cette technologie date de 2008","35kw/h",295000,2000,10,"Vérifier mécanique de la machine. Eventuellement remplacer les pagaies","40,000-50,000t/an "," Le Twister est equipé d'une trémie, \nLe chargement peut être direct par camion si il y a une différence d'élévation sinon par  convoyeur ou une chargeuse.","Oui","Le prix est pour notre TSS20 nous avons aussi un plus petit modèle et un plus large"]
[null,"Drycake","Seditank Dessableur",null,"Dessablage de matière organique après un déconditionnement ","Produits en soupe ou liquides apres déconditionnement, ou dans toute situation où les inertes posent un problème de déconditionnement","Dans un déconditionneur la matiere lourde inerte, sable, terre etc fait partie de la soupe organique. En fonction des intrants cela peut représenter une fraction importante de la soupe. Les inertes s'accumulent dans le methanisateur et abiment les pompes dans l'usine. Le Seditank tient a réduire les coûts d'entretien associés à la gestion de la matière inerte","Sédimentation en Cuve Aere","La technologie existe depuis 2003\nEssai à Vitalgaz (Normandie)\nAutres exemples : https://www.envitec-biogas.fr/ et https://www.anaergia.com/","2kW/h",98000,0,4,"Vérifier les  motoréducteurs","Jusqu'à 90m3/h","Un transfert par convoyeur ou pompe doit être prévu depuis le déconditionneur","Oui","Le prix est pour un modèle standard. Le seditank peut être  adapté en fonction du débit et concentration de matière inerte"]
[null,"Drycake","Cleanpress",null,"Nettoyage de plastique résiduel","Produits en soupe ou liquides après déconditionnement","Certains plastiques sont difficiles à séparer. La CleanPress fait partie d'une deuxième étape dans le décondtionnement pour les plastiques résiduels.  Avec La CleanPress on assure une soupe sans résidu plastique","Presse a vise filtrante","La technologie existe depuis 2003\nEssai à Vitalgaz (Normandie)\nAutres exemples: https://www.envitec-biogas.fr/ et https://www.anaergia.com/","2kW/h",88000,500,4,"Vérifier les  motoréducteurs","Jusqu'à 90m3/h","Un transfert par convoyeur ou pompe doit être prévu depuis le décondtionneur ","Oui","Le prix est pour une unité standard"]
[null,"Electrigaz","Expat-N",null,"Extraction d'azote ammoniacal en vue d'une meilleure production de biogaz\nPasteurisation","Effluents fortement chargés en azote ammoniacal (jusqu'à 6000 ppm)\nAccepte jusqu'à 8% de solide","Fumier dilué de volaille","Pasteurisation : 70°C, 1h\nExtraction de l'azote ammoniacal : stripage à l'air en lot\nRendement d'extraction de l'azote ammoniacal jusqu'à 90%\nPossibilité de récupération de l'azote sous forme d'engrais biologique","/",311,2800000,"/","/","/","Volume total réacteurs : 1650 m3","/","Non","https://www.biogasworld.com/fr/product/biomethanisation/expat-n/"]
[null,"Green Creative","Flexidry M",null,"Déconditionnement","Déchets de cantine, déchets d'industrie agroalimentaire, invendus d'hypermarchés & déchets des ménages","Tous types d'entrants sauf le verre et les déchets non alimentaires. Les exemples d'intrants vont donc de la boite de conserve aux barquettes de produits préparés ou de viandes, en passant par des fruits et légumes. ","Perforation, compression (raisonner comme un tube de dentifrice), criblage et brossage\n0,114% impuretés dans la MS de la soupe de déconditionnement ainsi obtenue","30 clients : prestataires de déchets, méthaniseurs et plateforme de compostage.\nPrésent en France, Pologne et Suisse\nSe développe au RU et en Italie","16,88kWh soit 2,7kwh/t","280 000€ (Flexidry M seul)",11868,"25h","Maintenance de 1er niveau : mensuellement 1h de vérification (graissage, usures des brosses,etc)\n\nMaintenance préventive : 4 trimestrielle prévu au contrat de maintenance\n\nChangement des pièces d'usures : brosses principalement ","7t/h","Trémie d'alimentation en amont du Flexidry M avec entrée des déchets par le dessus du Flexidry. Sur la trémie nous avons plusieurs modèles proposés qui dépendent du type d'alimentation des déchets par le client (au godet, par caisse palette, directement en sortie de camion). Les volumes vont de 3m3 pour des installations allant de 2000 à 5000t/an de biodéchets et jusq'uà 15m3 pour des projet au dela de 10000t/an. \n\nEvacuation de la soupe par pompage ou convoyage par vis suivant la viscosité souhaité par le client - positionné en dessous de la machine. La brique Hygiénisation peut être également étudiée et ajoutée au process grâce à un partenariat que nous avons avec une société française.\n\nEvacuation des emballages par convoyeur à vis par le dessous de la machine.\n\n Une passerelle d'accès/maintenance est fortement conseillé et peut être fournie également par Green Creative afin de faciliter l'entretien et la maintenance\n","Oui"]
[null,"Gunter Schmihing","Cleaner Tiger",null,"Broyer","Tout ce qui est production végétale à l'exception du fumier (mais ils font l'ensilage)\nTout ce qui est production végétale, principalement des tubercules et ensilage","Betteraves, oignons, carcasses, herbes, poireaux, gélatine","Il s'agit d'un poste fixe\nHacheur broyeur sans couteaux\nVoir documentation","40-60 unités/an, beaucoup en Allemagne","385 V\nà partir de 120 chevaux soit 88,25kW","Voir fiche technique dans la bibliographie (dépend des options)","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Pas de couteaux ou de marteaux donc très peu de casse","20-60 t/h","Cas par cas (voir options dans la bibliographie)","Oui"]
[null,"Gunter Schmihing","Godet coupe betteraves / broyeur",null,"Broyer","Tout ce qui est production végétale à l'exception du fumier (mais ils font l'ensilage)\nTout ce qui est production végétale, principalement des tubercules et ensilage","Betteraves, oignons, carcasses, herbes, poireaux, gélatine","A couteaux\nIl s'agit d'un poste amovible","Très utilisé en Allemagne car permet à des personnes de se partager le modèle","/","Voir fiche technique dans la bibliographie (dépend des options) mais au minimum 9 000 et jusqu'à 19 810 € sans aucune option","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Changer les couteaux","Jusqu'à 36 t/h","Cas par cas (voir options dans la bibliographie)","Oui"]
[null,"Gunter Schmihing","Broyeur à couteaux alligator",null,"Broyage ","Déchets solides","Pommes de terre, betteraves entières","Amovible (véhicule)\nA couteaux","/","/","A partir de 6 690 €","Voir prix des pièces dans la fiche technique","/","Pièces remplaçables","Charge jusqu'à environ 1,4 m3 par voyage soit jusqu'à 3t en 70 secondes","/","Oui"]
[null,"Hantsch","Turbo-sépateur d'Atritor (TS3096)",null,"Séparation d'emballage","Déchets supermarché\nDéchets d'IAA (refus de fabrication tels que lait, pain, brioche)\nRefus de centres de logistiques (rupture chaine du froid)\nBoites conserve\nDéchets en verre si et seulement si dans des conditions particulières \nDéchets de cuisine et cantines","Déchets supermarché","la partie organique s'écoule à travers des mailles\nOn utilise des \"grosses palettes\" qui vont taper et éclater l'emballage\nPar effet centrifuge la matière organique est projetée sur les parois et va s'écouler","250 machines dans le monde","Brochure (si on prend tout avec pompe, trémie d'alimentation, vis de sortie, convoyeur) on aurait 70 kW soit 7 kWh par tonne traitée","la machine elle-même et son entourage direct (son package) : 400 000 €","/","Changer un jeu de palettes prend une demi-journée mais la plupart c'est une palette qu'on change à la fois (36 au total)","Palettes à changer\nDans le cas de déchets de supermarchés ce serait tous les un an et demi donc toutes les 2300 h","8 à 10 t/h\n6 à 7h/j\n5000 t à 18 000 t/an","Trémie de réception avec des vis au fond qui vont monter la matière jusqu'à la machine, le produit tombe d'un côté de la machine où un rotor va progressivement pousser les matières jusqu'en sortie puis on récupère la soupe sous des grilles et à partir de là un bac ou une vis peut récupérer et emmener jusqu'à un hygiéniseur","Non"]
[null,"Hantzsch","BioZA (à partir du Shark de chez Willibald)\n3000\nEn Allemagne, on l'appelle aussi le \"shark\" mais avec un équipement spécial",null,"Broyage","Paille, fumier, luzerne, pomme de terre entière, betterave entière\ntout ce qui est \"agricole\"","Fumier bovin","Rapide à marteaux fins pour pouvoir défibrer la matière pour 0 à 6 cm\nIl s'agit du MS3000 mini-Shark de chez Willbald mais avec un équipement ad hoc","Eprouvé ","130 (382 pour le 5000)","170-200 000 selon la version (électrique ou thermique) (avec son package)","/","Un changement de marteau  1/2 journée","Marteaux à changer\npour du fumier ce serait toutes les 350 h ","15-20 t/heure sur du fumier\n7h en continu par jour","Elle a sa propre trémie\nRessort par un tapis ou peut être déchargée dans un tapis d'incorporation","Non"]
[null,"Hantzsch","Crambo",null,"Broyage de déchets résistants","Bois et déchets verts","Déchets verts, de tonte, feuillages,…","Broyeur lent bi-rotor Crambo\n2 rotors tournent lentement\namovible","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Hantzsch","Axtor",null,"Broyage (permet à l'origine de préparer la matière en compostage, utilisation pour la méthanisation restant à confirmer)","Déchets verts","/","Broyeur rapide amovible","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 300 m3/h","/","Non"]
[null,"HoSt","Biomix Feeder",null,"Broyer et mélanger","Adapté à tout ce qui est solide type pomme de terre qui va diluer la matière solide pour atteindre au moins 10% de MS afin que celle-ci soit pompable","pomme de terre","Utilise un Host BioCut unit pour diminuer la taille des particules","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"HoSt","Hydrolyse par autoclave",null,"Rendre accessible les matières difficiles à digérer pour les bactéries comme la lignine plus accessibles\nPermet de réduire le temps de séjour et donc la taille du digesteur, baisse de viscosité des boues","/","/","Le couple température/pression améliore la biodégradibilité organique\nPression de 4 à 10 bars avec une température de 140 à 180 °C pour un temps de rétention de 20 à 40 minutes","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"HoSt","Hygiénisation",null,"Eliminer tout risque de contamination","Tous les produits qui en ont besoin mais généralement catégorie 3 (sous-produits animaux tels que des déchets d'abattoir et soupes de déconditionnement)\nLiquide pompable en-dessous de 12% de matière sèche","Sous-produits animaux","1h à 70°C","/","/","/","/","/","/","Cuve en inox sur mesure ( de 6m3 à 25m3)\n10m3 suffisent pour 10 000 t annuelles","En amont du process\nSelon eux, cela existe aussi en aval car cela garantit un diestat hygiénisé","Non"]
[null,"Huning","Optimatic Hammer Mill",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets agricoles, solides ou non","Betteraves, paille","A marteaux","/","/","/","/","/","/","/","/","Non","https://www.environmental-expert.com/products/optimatic-hammer-mill-427747"]
[null,"Huning","Impact Crusher HPZ 900",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras totatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Huning","Impact Crusher HPZ 23",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras rotatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Huning","Fakir",null,"Séparation de pierre mobile pour traitement de la betterave","Solides","Betteraves,…","Un pré-nettoyage enlève les petits cailloux tandis que les pierres restantes sont enlevées au niveau d'un tambour de séparation\nPas d'utilisation de liquides\nLes pierres rebondissent tandis que les betteraves sont empalées et transportées","/","16 kW","/","/","/","/","30 t/h","/","Non","https://www.huning-anlagenbau.de/de/produktgruppen/ruebenaufbereitung/fakir-zur-mobilen-steintrennung/"]
[null,"Ineval","Broyeur à marteaux Molares petit",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","1 arbre de broyage. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien","1 site visible","18,5 kW installé.\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","15 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","4 000 €/an et inclut la main d'œuvre","24 h/an","Changement des marteaux et courroies, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n1 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui"]
[null,"Ineval","Broyeur à marteaux Molares moyen",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","1 arbre de broyage. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien.","Pas encore installé","30 kW installé.\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","20 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","4 000 €/an et inclut la main d'œuvre","24 h/an","Changement des marteaux et courroies, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n3 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui"]
[null,"Ineval","Broyeur à marteux Molares grand",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","2 arbres de broyage en série. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien.","2 sites visibles","2x18,5 kW\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","30 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","6 000 €/an et inclut la main d'œuvre","36 h/an ","Changement des marteaux et accouplements, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n4 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui"]
[null,"Ineval","Pompe piston",null,"Pomper biomasse solide","Biomasse solide broyée","/","Corps de pompe gavé par vis ou bien pousseur","1 site visible","11 kW installé (groupe hydraulique)","40 000 € et inclut groupe hydraulique, hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","6 000 €/an et inclut la main d'œuvre","40 h/an","Changement joints, vérins, cylindres, gestion hydraulique et vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n3 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés.","Oui"]
[null,"Ineval","Trémie 100 m3",null,"Stocker la biomasse et convoyer doucement","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","Murs latéraux en béton, sol béton, murs avant et arrière en acier + bois escamotable. Echelles en fond avec actionnement hydraulique. 2 à 3 émotteurs sur paroi avant.","Pas encore installé","12 kW installé (groupe hydraulique + émotteurs)","85 000 € inclus groupe hydraulique et GC, hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","9 000 €/an et inclut la main d'œuvre","80 h/an","Changement joints, vérins, cylindres, coupeurs, gestion hydraulique et vérifications électriques","Dépend du débit des équipements aval. Possibilité de faire trémie 50m3 à 200m3","/","Oui"]
[null,"Konrad Pumpe","Mélangeur Bio",null,"Mélange","Déchets agricoles, déjections animales,…","Fumier, ensilage, céréales,…\nIntégrés sous forme solide dans le fermenteur sous le niveau de liquide","Selon les modèles, 1 à 2 vis sans fin de mélange d'une puissance de 22 à 30 kW\nVolume de stockage de 16 à 30 m3\nEn plus de vis, le mélangeur dispose aussi de couteaux","/","Entrainement électrique de 15 à 45 kW selon les modèles","/","/","/","Bien que non précisé, on peut supposer qu'il faudra le plus souvent changer les couteaux ou la vis sans fin","Volume de stockage de 16 à 30 m3","/","Non"]
[null,"Konrad Pumpe","Big-Mix",null,"Mélange","Déchets agricoles, déjections animales,…","Fumier, ensilage, céréales,…\nIntégrés sous forme solide dans le fermenteur sous le niveau de liquide","Une vis de mélange verticale se charge de préparer la matière","/","Entrainement de la vis sans fin de dosage : 22 kW","/","/","/",null,"Volume de stockage de 35 à 210 m3","/","Non"]
[null,"Landia","POP-I 300",null,"Agitation et préparation de la matière","Biodéchets, lisier, fumier mélangé\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Agitation lente 300 tr/min\nExiste aussi sous la forme POP-I 150 (150 tr/min)","Sede, Engie, agricole, industriel","18,5kW par appareil",12500,350,"2h","Entretien courant vidange et contrôle","/","Prévoir barre de guidage pour cet agitateur immergée et accessoires de levage, prévoir l'espace suffisant pour installation maintenance et exploitation","Oui"]
[null,"Landia","MPG-I",null,"Pompe dilacératrice à arbre long","Biodechets, lisier, fumier mélangé\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Pompe de recirculation brassage et transfert\nTechnologie à couteaux\nPression de pompage jusqu'à 2,5 bars","Sede, Engie, agricole, industriel","18,5kW par appareil (de 5,5 à 30 kW)",12000,1200,"4h","Entretien courant changement de couteau et accouplement","150m3/h environ","Prévoir barre de guidage pour cet agitateur immergée et accessoires de levage, prévoir l'espace suffisant pour installation maintenance et exploitation","Oui"]
[null,"Landia","BIOCHOP",null,"Hygiénisation","Biodechets, lisier, fumier mélangé, \nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Hygiénisation de matière C3 ou autres","Bio énergie touraine, lycée agricole perigueux, engie…","11 kw",80000,1000,"4h","Vidange huile agitateur et pompe de recirculation","/","Prévoirplace suffisante pour entretien","Oui"]
[null,"Landia","GASMIX",null,"Mélange/Brassage\nSystème de macération pour les digesteurs","Matière déjà humidifiée (pas de fumier), il faut que la matière soit déjà préparée en somme\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets, industriel, agricole","Agitation, brassage, extérieur pour digesteur post digesteur","Agricole, urbain, urbain (non adapté aux produits trop épais et trop fibreux)",30,"300000 hors accessoire (vannes tuyauteries)",500,"4h","Vidange huile  pompe de recirculation","/","Prévoir tuyauterie et automatisme pour le phasage du brassage par buse","Oui"]
[null,"Lehmann","Bioextruder",null,"Augmenter les rendements de certains intrants tels que la paille\nSemble remplir un rôle similaire au broyage","Déchets agricoles","Fumier, paille,…","Via des vis en rotation, on observe une désintégration des structures cellulaires.\nCe procédé est assez similaire à celui d'une explosion de vapeur, sauf qu'ici il n'y a pas besoin de chaleur car l'énergie mécanique des vis suffit","/","/","/","/","/","/","Maïs, herbe, ensilage (30% MS) : de 1,5 à 8,5 t/h selon les modèles et 6-14 kwh/t\nDéchets verts et fumier solide (30% MS) : de 1,4 à 8 t/h selon les modèles et 2,5-12,5 Kwh/t\nEnsilage d'herbe fanée (25% MS) : de1,8 à 8 t/h selon les modèles et 5-12,5 Kwh/t\nPaille (70% MS) : 0,5 à 4 t/h selon les modèles et 40-45 Kwh/t\nPaille (85% MS) : 0,3 à 1,8 t/h selon les modèles et 55-75 Kwh/t\nMixture avec de la paille (30-35% MS) : 2,2 à 8 t/h selon les modèles et 8-18 Kwh/t","/","Non"]
[null,"Lessine","Broyeur Bi-rotor type ELD FL (modèle existant en différentes tailles)",null,"Broyage <10-15mm","Déchets secs et humides, légumes, fruits, déchets abattoirs, etc. ","Fruits et légumes","Double rotor de découpe","Préparation soupe pour insectes, pulpe pour méthansiation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","1,2-1,5 kW/t",85000,5000,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Directement après la réception de la matière. Alimentation dosée par vis ou convoyeur","Oui"]
[null,"Lessine","Déconditionneur type BD (modèle existant en différentes tailles)",null,"Déconditionnement, broyage et mise en pulpe","Déchets GMS et industrie agro-alimentaire","Tout venant GMS","Rotor haute énergie et séparation granulométrique entre emballage et matière bio","Préparation pulpe pour méthanisation","5-6 kW/t",135000,5000,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","6-10 t/h suivant les entrants","Trémie avec double vis d'alimentation en entrée. Pompe pour la pulpe en sortie et vis de convoyage pour les emballages","Oui"]
[null,"Lessine","Mélangeur (modèle existant en différentes tailles)",null,"Mélange de différents entrants","Déchets pré-broyés, farine, sciure, liquides, etc","Produit en sortie des équipements BD et ELD FL","Mélangeurs à pâles en continu","Préparation de soupe pour insectes, pulpe pour méthanisation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","2kW/h",125000,1500,50,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Alimentation dosée par vis ou pompe","Oui"]
[null,"Lessine","Hygiénisation (modèle existant en différentes tailles)",null,"Hygiénisation de déchets Cat 3","Tous déchets cat 3 : déchets de cuisines collectives, GMS, etc.","Produits en pulpe de préparation pour méthanisation, soupe de déconditionnement, etc.)","Chauffe par échangeurs platulaires, maintien dans des cuves chauffées","Hygiénisation soupe de méthanisation","25kW/t",350000,2500,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","10t/h","Pompe broyeuse en entrée, envoi en cuve tampon avant injection dans le méthaniseur","Oui"]
[null,"MethaFrance","Méthalyse (pas de site officiel et injoignables, impossible de savoir s'ils sont encore actifs)",null,"Hydrolyse/augmenter la production de méthane","Non spécifique","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Miro Eisele","Table d'incorporation MIRO",null,"Incorporation, déchiquetage et homogénéisation","Liquide et/ou solide","Déchets agricoles déjà dilués","120 couteaux pour le déchiquetage","/","/","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","Capacité de 10 à 40 m","A la jonction entre les intrants solides et liquides","Non"]
[null,"Miro Eisele","Pompes immergées AT",null,"Incorporation et hachage de la matière","Liquide, déchets agricoles fibreux","Fumier, herbe,…","/","/","Moteur immergé EISELE : 3 à 22 kW\nHélices à pales : 5,5 à 22 kW","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Miro Eisele","Pompe DK (avec macérateur ou non)",null,"Broyage des composants solides et fibreux\nIncorporation","Déchets agricoles fibreux","Fumier, herbe,…","Pression maximale : 4 bars\nA couteaux","/","Motoréducteur 7,5 kW\nMacérateur 3 kW","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","36 m3/h","/","Non"]
[null,"MPO","Deshydratateur de boues",null,"Deshydratation des boues","Humides","Boues d'épuration","Location et vente de conteneurs contenant la technologie de deshydratation\nPresse à vis","SUEZ, VEOLIA, diverses collectivités","<8 kWh/t Matière Sèche","/","/","/","/","3 à 10 m3/h\n54 à 137 kg Matière Sèche/h","/","Oui"]
[null,"MWK Bionik","BMT-System",null,"Prétraitement pour endommager la structure de la lignine et permettre aux archées d’avoir accès aux fibres de cellulose ce qui permet d'augmenter le rendement en biogaz","Tout type de ligno-cellulose","Paille dans n’importe quelle condition (blé, orge, seigle, avoine, colza, riz, tournesol, triticale...), bouse animale (bétail, cheval, dinde..), poussière de scie, granulés","Utilisation d'un mélange de micro-organismes et d'enzymes de risque 1 (marque LignoX) (aucun danger) qu'on ajoute à la biomasse\nOn chauffe le tout à une température de réaction définie","Actif depuis 5 ans, 3ème génération d'installation","Dépend beaucoup du substrat, jusqu'à 6% de la puissance à atteindre avec la centrale biogaz","A partir de 450 000 €","Dépend de la configuration\nA partir de 18 000 €","Prévoir 96 h de maintenance/arrêt","Maintenance des pompes, agitateurs, valves, remplacement de l'huile hydraulique","Dépend de la configuration, jusqu'à 1200 t MB/an\n200 kg/h-12 t/h\nEn moyenne : 675 kg par heure\nPréparation d'un projet au Brésil avec pour objectif 12 t/h","/","Oui"]
[null,"Naskeo","Ergenium",null,"Mélange et broyage de matières fibreuses","Intrants solides fibreux","Fumier","Mélange des matières solides puis mélange avec des matières liquides en vue d'une homogénéisation du mélange\nEnfin, broyage du mélange","/","/","/","/","/","/","/","A mettre juste avant incorporation dans le digesteur\nIdéal pour la voie liquide infiniment mélangée","Non"]
[null,"Netzsch","M-Ovas",null,"Les matières solides contenues dans le produit pompé sont broyées efficacement évitant ainsi toute obstruction de la tuyauterie et des équipements placés en aval","Intrants humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires","Soupes (acier peut s'user à cause de l'acide)\nFumier\nEnsilage\nPommes de terre entières ne passent pas à cause des mailles et tombent dans le piège à cailloux\nDéchets d'abattoirs\nPelures de pomme de terre","Couteaux et disque percé\nPartie rotative du M-ovas en acier donc attention","Plusieurs milliers, très répandu en Allemagne et dans les STEP","Moteur de 7 kW mais dépend de l'intrant (on ne devrait pas dépasser les 3 kW)\n(300 m3/h quand on est liqude)","à partir de 3500 € environ","<1000 €","1 fois par an (on fait basculer le couvercle et on a directement accès à la partie tournante)\n2h","Remplacement des pièces d'usure (couteaux, disque)","environ 30 à 300 m3/h","A installer en amont d'une pompe, de préférence en charge","Oui"]
[null,"Netzsch","N-mac",null,"Les matières solides contenues dans le produit pompé sont broyées efficacement évitant ainsi toute obstruction de la tuyauterie et des équipements placés en aval.","Intrants secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires","Tout type d'intrant (peut même broyer des noix de coco)","Broyeur à double arbre","Pas en France, mais répandu en Allemagne","Moteur de 2,2 kW (50 m3/h)","à partir de 5000 € environ","<1000 € mais un peu plus cher que le M-Ovas","1 fois par an\n1/2 journée","Replacement des pièces d'usure (roues dentées)","env 50 m3/h (gamme de 50 à 400 m3/h disponible)","A installer en amont d'une pompe, de préférence en charge","Oui"]
[null,"Noremat","Valormax A 915",null,"Broyage","Branches, pommes de terre, betteraves entières, fumier, paille, principalement du sec, mais on peut aussi injecter des produits liquides types sous-produits alimentaires en fin de vie","Branchages, pommes de terre entières","A couteaux\nOn peut aller jusqu'à 12 mm","En application méthanisation, ça a déjà été réalisé pour de la méthanisation mais pas beaucoup non plus\nLe modèle en lui-même est éprouvé (centaines de ventes) mais la méthanisation n'a pas encore été beaucoup testée","En moyenne, 373 kW",350000,"Dépend des tonnages et quantités","Changer un jeu de couteaux c'est tous les 2 j et ça prend 1-2h","Changement des couteaux\nOn peut les changer séparément","30-40 000 t/an","Au tout début du processus\nL'introduction des matières se fait de manière mécanique","Oui"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 900 Bio",null,"Homogénéisation du substrat en mixant les intrants avec une fraction liquide\nDéfibrage","Cultures énergétiques\nFumiers\nDéchets organiques et déchets de cantine","Fumier de vache","A chaine rotative\nVa ajouter du liquide afin qu'en fin de prétraitement les intrants soient pompables et homogènes","/","55-75 kW","/","/","/","/","Jusqu'à 25 tonnes/h","/","Non"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 1200 Bio",null,null,null,null,null,"/","75 kW","/","/","/","/",null,"/","Non"]
[null,"Tietjen Das Original","Imprasyn",null,"Conversion biomécanique du substrat et rendre disponible les nutriments contenus dans les fibres riches en lignocellulose ce qui permet d'améliorer le rendement en biogaz","Produits riches en lignine et cellulose\nNe doit convertir que la fraction du substrat que l'unité de méthanisation n'est pas capable de convertir seule","Herbe, trèfle, ensilage, plantes céréalières intégrales, fumier sec, paille","Broyage humide et ajout d'un additif biologique IMPRAmax (microorganismes)","Environ 20 unités en Allemagne, communication du nom des exploitants sur demande ","Selon le modèle, 37 ou 75 kW (2 à 4 kWh/m3)","Impra 3 Modul env. 80.000 - 100.000€ Impra 3 Container env. 130.000 - 150.000€ Impra 5 Modul env. 100.000€                                           Impra 5 Container env. 180.000 - 200.000€","/","Contrôle hebdomadaire                                                    temps de changement des tamis 30Mn                           temps de changement des marteaux 1 heure ","Internalisée","Selon le modèle et l'intrant, de 10 à 40 m3/h","Juste avant le digesteur ","Oui"]
[null,"Tietjen Das Original","DRM (Broyeur à double rotor)",null,"Séparation des emballages et broyage préalable","Traitement ordures ménagères, déchets de cantines et déchets d'industries agroalimentaires\nA éviter : les déchets très chargés en particules métalliques ou trop gros","Déchets de cantine"," Chaque rotor est équipé de 4 jeux de grilles de 12 mm d’ouverture et de marteaux en acier avec durcissement de surface\nLa teneur en matières plastiques résiduelles dans la biomasse est inférieure à 0,4 %\nBénéficie d'un couvercle pour lutter contre les odeurs\nSelon la nature des déchets, un ajout de liquide peut être envisagé","ARA Région Bern, CH, Saria Reefood, diverses localisations en Allemgane et en Pologne, Zeus, Reinsfeld ","De 1,5 à 3,5 kWh/m3","200 000 € pour le DRM avec pompe\nCe prix peut être amené à évoluer avec les fournitures en plus","Usure engendrée : de 0,6 à 0,8 € la tonne","Contrôle hebdomadaire                                                    temps de changement des tamis 1h                           temps de changement des marteaux 2h ","Internalisée","10-20 t/h\nJusqu'à 25t/h ","A mettre au même niveau que l'on mettrait un déconditionneur","Oui"]
[null,"Vogelsang","Premix\nCoût toute option :\n CC66 D1 + RCX58 G + DRS + Armoire de contrôle complète, avec pompe d'alimentation liquide+ débimètre (Il faut juste raccorder la machine à la puissance)",null,"Broyage, mélange, homogénéisation, séparation des lourds, et alimentation de plusieurs digesteurs possible","Tout type d'intrants en méthanisation : \nfumiers, fumiers pailleux, déchets végétaux et animaux.\nEfficace sur broyage de fibres.\nFonctionne par voie humide","Tout type de fumiers, tous les ensilages, pailles délitées, maïs (raffles, cannes),  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper\n\n","Broyeur RotaCut + pompe CC + DRS et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)\n","Oui : plus de 150 références en France","22 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et de la difficulté à broyer le produit et selon les modèles","110-120 000 € (pour 60 à 65 t/j)\n","  \n6 000 € (suivant type d'intrant et temps de fonctionnement)\n3 500 € pour un PreMix à 50 t/j en moyenne.","8 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, 3 jeux de couteaux et une grille\nChangement du jeu de couteaux et de la grille en une opération (grille réversible).\nChangement de stator. \nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation PreMix.\nSi Hygiénisation :  1 ou 2 Rotacut en aval de PreMix.\nLe PreMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
[null,"Vogelsang","CC Mix + pompe d'alimentation + armoire complète",null,"Mélange par voie humide - Séparation des lourds","Tous types d'intrants en méthanisation : limites de fibres à 60 mm.\n Déchets industries agroalimentaires.\nFonctionne par voie humide","Tous les ensilages, maïs, résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","Pompe CC avec vis de mélange, (Rotor Excentré) et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)","Oui ","14 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et des produits et selon les modèles","25 à 50 000\n",2500,"4 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, \nChangement de stator\nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation CCMix\nLe CCMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
[null,"Vogelsang","DisRuptor avec armoire de contrôle",null,"Augmenter la production de biogaz, diminuer la viscosité du digestat, diminuer les consommations énergétiques des machines en aval du DisRuptor. Fonctionnement de l'instalation plus souple","Surtout adapté pour le digestat","Recirculation digestat","Broyage très fin par couteaux réglables","Oui, de nombreuses installations en Europe","En moyenne 15 kW","30 à 35 000","Très faible","3h","Changement couteaux et contre couteaux.\nEn ligne sans démontage tuyauteries","220 000 m3","En aval RotaCut en charge sur digesteur","Oui"]
[null,"Vogelsang","RedUnit avec  armoire complète + Pompe d'alimentation + Débimètre",null,"Broyage de tous types d'intrants avant hygiénisation - hors fumiers","Betteraves, déchets agro-alimentaires, déchets d'abattoirs","Pommes de terre, betteraves entières, carcasses d'abattoirs","1 : X-Ripper, 2 : Pompe CC, \n3 : Rotacut","Oui : de nombreuses références en France","30 kW",95000,1200,"1h"," \nEn ligne sans démontage tuyauteries","10 à 20 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin ou tapis pour alimentation RedUnit\nLe RedUnit doit être au plus près de la cuve d'hygiénisation pour limiter côut de maintenace et consommations électriques. 15 à 20 m linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés"]
[null,"Vogelsang","BioCut + armoire de contrôle",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances\n","Tous types de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","RotaCut avec pompe à lobes \n2 bars maximum","Largement"," 12 kW",25000,1000,"1 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]
[null,"Vogelsang","CC Cut",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances et moyennes puissances\n","Tous types de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","RotaCut avec pompe CC\n4 bar maximum","Largement"," 15 kW",30000,2500,"3 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]
[null,"Vogelsang","BioCrack",null,"Augmenter la production de biogaz, diminuer la viscosité du digestat, diminuer les consommations énergétiques des machines en aval du BioCrack. Fonctionnement de l'installation plus souple","Recirculation du digestat uniquement","Digestat","Désintégration électrocinétique","Largement","60 W",90000,"Nul","Nul","Sans","Selon volume digesteur. La recirculation ne doit pas dépasser les 10% du volume total du digesteur","En aval d'un BioCut","Oui"]
[null,"Wangen","X-Unit",null,"Broyage des intrants solides + tri des indésirables","Déchets agricoles","Fumier, CIVE, ensilage","Piège à corps étrangers + Broyeur en prise direct sur moteur\nA couteaux","Marnay Energie (FEUX 18)","9,2kW","13000<prix<18000 euros","<1000 euros","Entre 4 et 10h","Corrective (couteaux) currative pour la garniture mécanique","Non limité (> 1200 m^3/h théoriquement, en pratique le maximum est de 200 m^3/h)\n8 à 12h/j","Idéal sur cuve de prémélange, en amélioration de préparation des intrants, après une pompe Bio-Mix, pour préparerl'hygiénisation","Oui"]
[null,"Wangen","Pompe à trémie Bio-Mix",null,"Insertion des intrants solides par voie liquide","Tous types dont les brins sont inférieurs a 15cm  (déchets d'abattoirs, ensilages, beteraves, lisier, fruits…)","Ration classique (cive, fumier, ensilage)","Mélange des solides et du liquide de manière à rendre le produit pompable\nPression différentielle maximum entre 9 et 12 bars","Très bien référencé (on trouve très facilement des exemples)","De 15 à 45 kW","25000 <prix< 50000","En fonction du type entre 4000 et 7000 euros (préconisation constructeur)","Entre 4 et 20h","Préventive et currative","De 20 (15 kW) à 100 (45 kW) m^3/h\n8 à 12h/j","En sortie de trémie des intrants solides","Oui"]
[null,"Weber Entec","DesiUS (en général), aussi appelé Biopush",null,"Abaisser la viscosité, moins d’intrants (moyenne d’environ 13 %), plus de méthane (moyenne d’environ 13 %), réduction du coût d’exploitation de l’usine de biogaz, stabilisation du processus de biogaz, augmentation de la quantité de substrats digestables difficiles pouvant être alimentés, réduction des enzymes, réduction des intrants de maïs","Tout type de substrat pompable","Maïs, herbe, fumier solide (porc, vache), fumier liquide (porc, vache), blé, bouse de poulet, pommes de terre, betteraves sugger, CCM, déchets végétaux, fumier de cheval, boues excédentaires, millet, silphie, paille","Les ultrasons génèrent une cavitation. Le réacteur à ultrasons unique \"biopush\"est l’utilisation, qui permet au client de traiter chaque substrat organique défini. Par l’implosion des bulles de cavitation, de hautes forces de cisaillement désintègrent le sous-état sur l’échelle du micromètre. Cela augmente la surface de substrat disponible et réduit la viscosité du substrat tout en augmentant la quantité de gaz produite. L’installation se fait en recirculation au digesteur alimenté","Plus de 100 installations","A partir de 2,9 kWh/h. Dépend de la taille. Habituellement 5 kW pour une usine de biogaz de 500 kW","A partir de 68 000 €","<2.500€ pour les pièces de broyeur et de pompe ","Changement stator de la pompe max. 2 fois par an, temps nécessaire max 2h. Changer de couteau à RotaCut max 3 fois par an, besoin de temps max 1h. Les intervalles d’entretien dépendent du substrat. Ultrasons : pas d’entretien nécessaire ","Changement des pièces d’articles mobiles à la pompe et au broyeur","/","/","Oui"]
[null,"Willibald","EP 5500 Shark",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Ecorces\nDéchets agricoles (fibreux ou non)","Amovible\nVarie selon l'équipement (couteaux, marteaux, grilles) et donc les besoins\nDans le cas du traitement de déchets agricoles, on équipe la machie du rotor avec 48 marteaux fins pour le broyage/défibrage de déchets agricoleset qui a donné son nom au BioZA 5500 chez Hantzsch\nMachine disponible uniquement en version thermique\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Willibald","MS3000 Mini Shark",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Pommes de terre entières","Amovible\nConçu pour de plus petites exploitations\nA inspiré le Bio-ZA3000 de chez Hantsch qui lui est équipé des outils ad hoc\nPrésence de grilles d'affinages pour avoir la granulométrie souhaitée\nLui aussi pour traitement de déchets agricoles, fonctionne à marteaux\nMachine disponible en versions thermique et électrique\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Willibald","UZ 80",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Ecorces\nDéchets agricoles (fibreux ou non)","Lui aussi pour traitement de déchets agricoles, fonctionne à marteaux\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","Propulsion par un moteur électrique stationnaire de 45 kW","/","/","/","/","/","Derrière une trémie d'incorporation","Non"]

{"sheet":"Solides","index":8,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,8,6,9]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"OBJECTIFS"]

{"sheet":"Liste fournisseurs","index":9,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Fournisseurs arrêt","index":10,"n_rows":17,"n_cols":2,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Xergi"]
[]
["Technologies que cette entreprise produisait auparavant","Fonction"]
["X-chopper","Défibrer la biomasse"]
["X-belt","Incorporation de la matière"]
["X-hooper","Réception de la matière"]
["FlexFeed","Incorporation, chauffage et mélange de la matière"]
["Nix","Extraction d'azote ammoniacal"]
[]
["PlanET"]
[]
["Technologies que cette entreprise produisait auparavant","Fonction"]
["Cuve d'hygiénisation","Hygiéniser la matière"]
["BigMix","Incorporation et mélange de la matière"]
["Rotacrex","Préparer les matières fibreuses comme l'herbe et le fumier"]
["Vario","Trémis d'incorporation"]

{"sheet":"Agrikomp","index":11,"n_rows":3,"n_cols":15,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Vielfrass SB",null,"Incorporation directe mais peut être couplé avec un Premix","Déchets agricoles, soupes de déconditionnement","Fumier, herbe, ensilage","Matières premières décompactées par 2 vis sans fin puis sont pressées dans la zone supérieure du digesteur par la vis d'introduction\nLa trémie est complétée d'un embout de fraisage avec cylindres pour décompacter parfaitement la matière solide\nTechnologie à choisir si l'on veut un long séjour","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 57 m3/h","/","Oui"]
["Vielfrass BT",null,"Incorporation directe mais peut être couplé avec un Premix","Déchets agricoles, soupes de déconditionnement","Fumier, herbe, ensilage","Matières premières décompactées par 2 vis sans fin puis sont pressées dans la zone supérieure du digesteur par la vis d'introduction\nLa trémie est complétée d'un embout de fraisage avec cylindres pour décompacter parfaitement la matière solide\nTechnologie à choisir si l'on veut un long séjour","/","/","/","/","/","/","Double système d'incorporation (2 entrées) avec des rallonges (jusqu'à 90 m3/h)\n","/","Oui"]

{"sheet":"Anaergia","index":12,"n_rows":4,"n_cols":15,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Cleanrex","https://drive.google.com/drive/folders/1eUbHdOks4bPaD_4Kf3BYqGWwyeztWW4d","Nettoyage de la matière organique issue de la gamme de pression d'extrusion Anaergia en éliminant les plastiques inertes ce qui réduit la maintenance du digesteur","Intrants issus des presses à extrusion OREX","/","Eau de nettoyage\nCyclone dynamique (centrifugation)","/","/","/","/","/","/","/","A placer en aval des presses à extrusion de chez Anaergia","Non"]
["Presse à extrusion OREX",null,"Séparation des déchets solides alimentaires en fractions humides et sèches","Déchets chargés en plastique (industries agro-alimentaires, cantines)","Déchets de cantine","Récupération jusqu'à 95 % des déchets alimentaires avec <1% de contamination\nLes déchets sont comprimés sous haue pression et la fraction humide est pressée à travers les perforations\nLa fraction sèche peut être transportée dans une fosse de transfert ou transformée en combustible solide\n","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
["Déshydratateur de boues",null,"Assèchement des biosolides municipaux afin de produire des gâteaux secs","Humides","Boues","Ajout de polymère aux boues\nL'eau libre est évacuée des boues d'alimentation au premier stade de l'épaississement\n2 étapes de pressage interviennent et on obtient un gâteau à haute teneur en solides","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]

{"sheet":"Andritz","index":13,"n_rows":2,"n_cols":16,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Broyeur à chaines Bio-QZ",null,"Broyage\nAugmente le rendement","Universel mais spécialisé sec\nDéchets agricoles, d'industries agroalimentaires et ordures ménagères","Fumier de cheval, déchets d'abattoirs, ensilage de maïs, betteraves à sucre","A chaines mais semble également compatible avec d'autres outils","/","/",null,"/","/","Plaques d'usures qui sont visiblement facilement remplacées","2 à 30 t/h selon les substrats et le modèle","/","Non","https://www.bio-qz.de/fr/Andritz_MeWa_Bio-QZ_Brochure_fr.pdf"]

{"sheet":"BHS","index":14,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Biogrinder RBG 08",null,"Dans le cas de la biomasse, les particules individuelles sont défibrées, ce qui entraîne une augmentation considérable de la surface de la particule. Cela permet d'optimiser le processus, de stabiliser et d'accélérer la production de gaz.","Un grand nombre de matières organiques telles que la paille, les herbes, les fruits, les légumes, les restes de nourriture, les excréments d'animaux, les pelures de fruits, etc. avec une teneur en matière sèche comprise entre 10 et 90 % selon le type de matière. Les liquides peuvent également être traités, mais sont difficiles à transporter. Ceux-ci sont généralement ajoutés et mélangés après le Biogrinder.","Ensilage de maïs ; paille de maïs ; ensilage d'herbe ; tontes d'herbe ; paille ; céréales ; seigle vert ; betterave sucrière ; ensilage de betteraves fourragères ; déchets organiques (poubelle à déchets organiques) ; déchets alimentaires ; surproduction alimentaire ; fumier de bovins, chevaux, volailles, porcs ; mélanges de fumier et de paille ; chicorée ; ananas ; mélange de fruits divers ;........","Le Biogrinder RBG08 a un rotor avec des marteaux montés de façon mobile. Le nombre de marteaux varie en fonction du traitement. Le produit d'alimentation est broyé dans la zone de traitement entre les marteaux du rotor et les barres du stator et est défibré au maximum.","Actuellement, plus de 100 machines sont en service dans le monde entier, par exemple en Australie, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en France, en Grande-Bretagne, en Norvège, en Autriche, en Slovaquie, en Suisse, en Hongrie, en Thaïlande et en Turquie","En fonction des produits entre\n2 et 14 kWh/t, \nLa plupart des matières nécessite env. 7 à 9 kWh/t ","Le RBG peut être équipé de 55kW à 90 kW. Prix de 60.250,00 € à 66.450,00 €","Env. 0,40 €/t à 0,60 €/t selon le produit. \nLes coûts peuvent varier consiérablement en fonction de la teneur en minéraux ","Env. 30-50 h/an selon la durée de fonctionnement et les propriétés des matières","Remplacement des pièces d'usure sur le rotor et sur le carter, inspection de l'unité d'entraînement, remplissage du système de lubrification automatique à la graisse","Entre 2 et 12 t/h selon les matières\nLa plupart des matières donne un débit de 4 à 7 t/h",null,"Oui"]

{"sheet":"Bigadan","index":15,"n_rows":3,"n_cols":15,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Heat exchanger",null,"Par échange thermique, améliorer la viscosité des intrants (ceux-ci se présentant sous forme liquide)","Humides ou dilués uniquement","/","Il s'agit d'un échangeur de chaleur, l'échange se fait par contact de 2 tuyaux : l'un avec la biomasse, l'autre avec un liquide chaud","/","/",null,"/","/","/","35-40 m3/h","En aval de la dilution de la biomasse","Non"]
["Pasteurization tanks",null,"Pasteurisation\nAugmenter le rendement en biogaz","Déchets animaux de catégorie 3","Déchets d'abattoir","70°C pendant 1h","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]

{"sheet":"BioBang","index":16,"n_rows":6,"n_cols":15,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["BioBANG Cavitation Group",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 2 kW/m3 à 8 kW/m3; cela dépend du taux d’énergie que l'on souhaite donner à la cavitation","De 80.000 € pour la plus petite machine (pour les usines de 150 kW ) à 400.000€ pour la plus grande machine (pour les usines > 4 MW)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 0,5 m3/h à 25 m3/h","BioBANG peut être installé dans l’alimentation de prétraitement ou en recirculation. L’alimentation de prétraitement (https://vimeo.com/182702975) est recommandée pour les usines de débit de branchement qui sont alimentées avec un seul type de matière première (normalement des boues d’épuration) et où normalement il y a des concentrations élevées de MS. BioBANG en recirculation est plutôt recommandé pour les usines de biogaz et de biométhane qui utilisent différents types de biomasse avec différentes qualités de dégradabilité. BioBANG en recirculation (https://vimeo.com/175499477) prend la biomasse difficile (fibres, cellulose, lignine, pectines, etc...) qui flotte sur la surface des digesteurs, les traite et les fait recirculer dans le fond du digesteur, prêtes à être digérées par les bactéries.  De cette façon BioBANG maximise l’efficacité énergétique parce qu’il ne traite pas la biomasse qui est déjà digestible par les bactéries.","Oui"]
["BioBANG 500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","7,5-35","159900 (123 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","3m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
["BioBANG 1000",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","22-45 kW","245700 (189 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","6m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
["BioBANG1500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","55-75 kW","267800 (206 600 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","8m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
["F15 T - F30 T - F75 T - F120 T",null,"1) Amélioration de la viscosité en améliorant le rapport liquide/solide et en réduisant l'utilisation de mixeurs.\n2) Quand la viscosité diminue, il est possible d'augmenter la quantité de solide en réduisant la teneur en liquide, augmentant la MS jusqu'à 20-30%. Dans ce mode, le BioBANG opitmise les volumes de l'unité et il est possible d'améliorer les rendements de l'unité sans changement de temps de rétention                                                                                                                              3) Optimisation de l'approvisonnement de l'unité\n","Les unités de méthanisation liquide qui utilisent un substrat homogène, avec au moins 2 types de biomasse (déchets organiques, agricoles, boues de STEP) marchent particulièrement bien avec les réacteurs qui ont besoin d'améliorer leur teneur en MS","Déchets d'industries agroalimentaires, déchets agricoles, boues de STEP ","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 37 kW à 200 kW","De 200.000 € à 400.000 €","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 1,25 m3/ jusqu'à 10m3/h","BioBANG en prétraitement a été conçu pour obtenir une désintégration optimale de biomasse pour obtenir une bonne rétention, viscosité et concentration. Avec cette installation il est possible de maximiser le ratio solide/liquide du produit au sein du digesteur, permettant de meilleurs rendements pour la même rétention et les mêmes volumes","Oui"]

{"sheet":"Borger","index":17,"n_rows":4,"n_cols":15,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Unihacker (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","Relativement universel","Déchets agricoles","Broyeur universel avec 2 arbres en rotation \nIl se base sur la conception d'une pompe à lobes en remplaçant les lobes par des couteaux\nPression maximale de 12 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 258 t/h ","/","Non"]
["Multichopper (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","/","/","Broyeur avec grille de réduction centrale et 3 couteaux en rotation sur la grille pour réduire les éléments grossiers\nPression maximale de 5 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 396 t/h","/","Non"]
["Rotocrusher (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","Produits solides et épais","Pommes de terre entières","Broyeur à arbre simple pour le broyage de produits solides\nPression maximale de 5 bars\nA Couteaux\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 540 t/h","/","Non"]

{"sheet":"BTS","index":18,"n_rows":5,"n_cols":16,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Bioaccelerator R",null,"Broyage\nAccélération de la fermentation grâce à son réacteur cinétique, raccourcissant ainsi le temps de séjour","Globalement tous types d'intrants","Fumier de volaille, betteraves, maïs, déchets verts, déchets d'IAA","Réacteur à impact (marteaux?) qui broie les structures cellulaires, même la plus complexe","/","90 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h","/","Non","https://www.agriculture-xprt.com/products/model-r-bio-accelerator-183640"]
["Bioaccelerator Z",null,"Accélération de la fermentation avec le défibreur de biomasse","Déchets agricoles principalement, solides compris","Fumier de volaille, cannes de maïs sèches, betteraves, lisier séparé, fumier","Broyeur à percussion (utilisation de marteaux)","/","75-90 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h","/","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioacceleratorz/"]
["Bioaccelerator S",null,"Accélération de la fermentation avec l'extrusion\nDéfibrage/extrusion","Déchets agricoles mais pas de déchets solides","Ensilage de maïs, de plantes entières, de cannes de maïs ensilées, paille de céréales, tontes d'herbes","Extrudeuse qui optimise la décomposition du substrat\n2 vis sans fin pénétrantes, traitement thermo-mécanique","/","55-74 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h (dépend de la teneur en matière sèche de l'intrant et des dimensions de l'unité)","/","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioaccelerators/"]
["Bioseparator W",null,"Déconditionnement","Déchets de cantines et d'industries agro-alimentaires","Déchets de cantines, drêches de distillrie, lots défectueux,…","Concassage et séparation des déchets organiques\nUtilise 100-400 L d'eau par tonne de matière à séparer\nEn sortie gragments de 12 mm, 10 mm ou 8 mm","/","75 kW","/","/","/","/","9-12 t/h","La matière brute passe d'une trémie à une vis sans fin qui remplit le bioseparator\nAprès séparation des emballages, la matière s'écoule dans un réservoire de stockage d'où elle peut être pompée","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioseparatorw/"]

{"sheet":"Doppstadt","index":19,"n_rows":5,"n_cols":16,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Broyeur AK (existe en différents modèles)",null,"Broyeur rapide pour la réduction de volume de déchets de bois et ménagers","Déchets solides type bois mais déjà pré-broyés","Déchets verts, déchets de jardin, déchets biologiques, racines et troncs pré-broyés, bois mort, palettes","Amovible\nA marteaux\nIdéal en combinaison avec un pré-broyeur type DW ou un un crible\nTaille des grilles de 30 mm au mieux","/","Modèle AK235 : 175 kW à 2200 t/min\nModèle AK435 : 315 kW à 2000 t/min\nModèle AK635 : 440 kW à 2000 t/min","/","/","/","Remplacement des marteaux","Dépend trop du substrat","A utiliser après un pré-broyage ou un crible","Non"]
["Broyeur DW 3060 Bio Power Type D",null,"Broyeur lent pour la réduction de volume de déchets de bois et ménagers","Déchets solides type bois difficile","Déchets verts, bois mort, souches, troncs, palettes, déchets ménagers…","Amovible\nRotor équipé de 42 dents\n3 types de peigne : 140 mm, 280 mm ou 840 mm","/","/","/","/","/","/","Dépend trop du substrat","A utiliser comme pré-broyage des intrants les plus difficiles (souches, troncs)","Non"]
["Broyeur SM (existe en différents modèles)",null,"Cribles rotatifs pour séparer les différentes fractions d'un produit broyé","Déchets solides type bois difficile","Déchets verts, bois mort, souches, troncs, palettes, déchets ménagers…","On peut déplacer la machine à l'aide d'un crochet de chantier\nCrible à trommel","/","Modèle SM 414 : 30 kW à 2000 t/min\nModèle SM 518 : 68 kW à 1600 t/min\nModèle SM 620 : 68 kW à 1600 t/min\nModèle SM 720 : 68 kW à 1600 t/min\nModèle SM 1200 Triflex : 68 kW à 1600 t/min","/","/","/","/","Dépend trop du substrat","A utiliser comme pré-broyage des intrants les plus difficiles (souches, troncs)","Non"]
["Broyeur DH 608",null,"Déchiqueteuses de bois rond pour la production de bois-énergie","Déchets solides type bois","Déchets verts, bois mort, souches, troncs, palettes, déchets ménagers…","Amovible\n600 mm au mieux\nA dents","/","Modèle DH 608 ! 360ckW à 2000 t/min","/","/","/","/","100-150 m3/h selon le substrat","A utiliser comme pré-broyage des intrants les plus difficiles (souches, troncs)","Non","https://pdf.directindustry.fr/pdf-en/doppstadt/dh608/57299-94664.html"]

{"sheet":"Drycake","index":20,"n_rows":4,"n_cols":16,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Twister separator",null,"Séparation Matiere Organque de l'emballage/contaminant","Tous types de déchets sont acceptés. La séparation est faite par filtration et effet vortex\nIl faut considérer que la matiere organique doit couler librement puis être transportée par convoyeur ou pompe","Biscuits, café en sachet individuel, conserves en metal, contenant plastique, déchet urbain soit trié à domicile ou à la fin d'une ligne de récupération de déchets tamisés à 80mm","Séparation Vortex Vertical par pagaie","Cette technologie date de 2008","35kw/h",295000,2000,10,"Vérifier mécanique de la machine. Eventuellement remplacer les pagaies","40,000-50,000t/an "," Le Twister est equipé d'une trémie, \nLe chargement peut être direct par camion si il y a une différence d'élévation sinon par  convoyeur ou une chargeuse.","Oui","Le prix est pour notre TSS20 nous avons aussi un plus petit modèle et un plus large"]
["Seditank Dessableur",null,"Dessablage de matière organique après un déconditionnement ","Produits en soupe ou liquides apres déconditionnement, ou dans toute situation où les inertes posent un problème de déconditionnement","Dans un déconditionneur la matiere lourde inerte, sable, terre etc fait partie de la soupe organique. En fonction des intrants cela peut représenter une fraction importante de la soupe. Les inertes s'accumulent dans le methanisateur et abiment les pompes dans l'usine. Le Seditank tient a réduire les coûts d'entretien associés à la gestion de la matière inerte","Sédimentation en Cuve Aere","La technologie existe depuis 2003\nEssai à Vitalgaz (Normandie)\nAutres exemples : https://www.envitec-biogas.fr/ et https://www.anaergia.com/","2kW/h",98000,0,4,"Vérifier les  motoréducteurs","Jusqu'à 90m3/h","Un transfert par convoyeur ou pompe doit être prévu depuis le déconditionneur","Oui","Le prix est pour un modèle standard. Le seditank peut être  adapté en fonction du débit et concentration de matière inerte"]
["Cleanpress",null,"Nettoyage de plastique résiduel","Produits en soupe ou liquides après déconditionnement","Certains plastiques sont difficiles à séparer. La CleanPress fait partie d'une deuxième étape dans le décondtionnement pour les plastiques résiduels.  Avec La CleanPress on assure une soupe sans résidu plastique","Presse a vise filtrante","La technologie existe depuis 2003\nEssai à Vitalgaz (Normandie)\nAutres exemples: https://www.envitec-biogas.fr/ et https://www.anaergia.com/","2kW/h",88000,500,4,"Vérifier les  motoréducteurs","Jusqu'à 90m3/h","Un transfert par convoyeur ou pompe doit être prévu depuis le décondtionneur ","Oui","Le prix est pour une unité standard"]

{"sheet":"Electrigaz","index":21,"n_rows":2,"n_cols":16,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Expat-N",null,"Extraction d'azote ammoniacal en vue d'une meilleure production de biogaz\nPasteurisation","Effluents fortement chargés en azote ammoniacal (jusqu'à 6000 ppm)\nAccepte jusqu'à 8% de solide","Fumier dilué de volaille","Pasteurisation : 70°C, 1h\nExtraction de l'azote ammoniacal : stripage à l'air en lot\nRendement d'extraction de l'azote ammoniacal jusqu'à 90%\nPossibilité de récupération de l'azote sous forme d'engrais biologique","/",311,2800000,"/","/","/","Volume total réacteurs : 1650 m3","/","Non","https://www.biogasworld.com/fr/product/biomethanisation/expat-n/"]

{"sheet":"GreenCreative","index":22,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Flexidry M",null,"Déconditionnement","Déchets de cantine, déchets d'industrie agroalimentaire, invendus d'hypermarchés & déchets des ménages","Tous types d'entrants sauf le verre et les déchets non alimentaires. Les exemples d'intrants vont donc de la boite de conserve aux barquettes de produits préparés ou de viandes, en passant par des fruits et légumes. ","Perforation, compression (raisonner comme un tube de dentifrice), criblage et brossage\n0,114% impuretés dans la MS de la soupe de déconditionnement ainsi obtenue","30 clients : prestataires de déchets, méthaniseurs et plateforme de compostage.\nPrésent en France, Pologne et Suisse\nSe développe au RU et en Italie","16,88kWh soit 2,7kwh/t","280 000€ (Flexidry M seul)",11868,"25h","Maintenance de 1er niveau : mensuellement 1h de vérification (graissage, usures des brosses,etc)\n\nMaintenance préventive : 4 trimestrielle prévu au contrat de maintenance\n\nChangement des pièces d'usures : brosses principalement ","7t/h","Trémie d'alimentation en amont du Flexidry M avec entrée des déchets par le dessus du Flexidry. Sur la trémie nous avons plusieurs modèles proposés qui dépendent du type d'alimentation des déchets par le client (au godet, par caisse palette, directement en sortie de camion). Les volumes vont de 3m3 pour des installations allant de 2000 à 5000t/an de biodéchets et jusq'uà 15m3 pour des projet au dela de 10000t/an. \n\nEvacuation de la soupe par pompage ou convoyage par vis suivant la viscosité souhaité par le client - positionné en dessous de la machine. La brique Hygiénisation peut être également étudiée et ajoutée au process grâce à un partenariat que nous avons avec une société française.\n\nEvacuation des emballages par convoyeur à vis par le dessous de la machine.\n\n Une passerelle d'accès/maintenance est fortement conseillé et peut être fournie également par Green Creative afin de faciliter l'entretien et la maintenance\n","Oui"]

{"sheet":"Gunterschmihing","index":23,"n_rows":4,"n_cols":15,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Cleaner Tiger",null,"Broyer","Tout ce qui est production végétale à l'exception du fumier (mais ils font l'ensilage)\nTout ce qui est production végétale, principalement des tubercules et ensilage","Betteraves, oignons, carcasses, herbes, poireaux, gélatine","Il s'agit d'un poste fixe\nHacheur broyeur sans couteaux\nVoir documentation","40-60 unités/an, beaucoup en Allemagne","385 V\nà partir de 120 chevaux soit 88,25kW","Voir fiche technique dans la bibliographie (dépend des options)","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Pas de couteaux ou de marteaux donc très peu de casse","20-60 t/h","Cas par cas (voir options dans la bibliographie)","Oui"]
["Godet coupe betteraves / broyeur",null,"Broyer","Tout ce qui est production végétale à l'exception du fumier (mais ils font l'ensilage)\nTout ce qui est production végétale, principalement des tubercules et ensilage","Betteraves, oignons, carcasses, herbes, poireaux, gélatine","A couteaux\nIl s'agit d'un poste amovible","Très utilisé en Allemagne car permet à des personnes de se partager le modèle","/","Voir fiche technique dans la bibliographie (dépend des options) mais au minimum 9 000 et jusqu'à 19 810 € sans aucune option","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Changer les couteaux","Jusqu'à 36 t/h","Cas par cas (voir options dans la bibliographie)","Oui"]
["Broyeur à couteaux alligator",null,"Broyage ","Déchets solides","Pommes de terre, betteraves entières","Amovible (véhicule)\nA couteaux","/","/","A partir de 6 690 €","Voir prix des pièces dans la fiche technique","/","Pièces remplaçables","Charge jusqu'à environ 1,4 m3 par voyage soit jusqu'à 3t en 70 secondes","/","Oui"]

{"sheet":"Hantsch","index":24,"n_rows":5,"n_cols":15,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Turbo-sépateur d'Atritor (TS3096)",null,"Séparation d'emballage","Déchets supermarché\nDéchets d'IAA (refus de fabrication tels que lait, pain, brioche)\nRefus de centres de logistiques (rupture chaine du froid)\nBoites conserve\nDéchets en verre si et seulement si dans des conditions particulières \nDéchets de cuisine et cantines","Déchets supermarché","la partie organique s'écoule à travers des mailles\nOn utilise des \"grosses palettes\" qui vont taper et éclater l'emballage\nPar effet centrifuge la matière organique est projetée sur les parois et va s'écouler","250 machines dans le monde","Brochure (si on prend tout avec pompe, trémie d'alimentation, vis de sortie, convoyeur) on aurait 70 kW soit 7 kWh par tonne traitée","la machine elle-même et son entourage direct (son package) : 400 000 €","/","Changer un jeu de palettes prend une demi-journée mais la plupart c'est une palette qu'on change à la fois (36 au total)","Palettes à changer\nDans le cas de déchets de supermarchés ce serait tous les un an et demi donc toutes les 2300 h","8 à 10 t/h\n6 à 7h/j\n5000 t à 18 000 t/an","Trémie de réception avec des vis au fond qui vont monter la matière jusqu'à la machine, le produit tombe d'un côté de la machine où un rotor va progressivement pousser les matières jusqu'en sortie puis on récupère la soupe sous des grilles et à partir de là un bac ou une vis peut récupérer et emmener jusqu'à un hygiéniseur","Non"]
["BioZA (à partir du Shark de chez Willibald)\n3000\nEn Allemagne, on l'appelle aussi le \"shark\" mais avec un équipement spécial",null,"Broyage","Paille, fumier, luzerne, pomme de terre entière, betterave entière\ntout ce qui est \"agricole\"","Fumier bovin","Rapide à marteaux fins pour pouvoir défibrer la matière pour 0 à 6 cm\nIl s'agit du MS3000 mini-Shark de chez Willbald mais avec un équipement ad hoc","Eprouvé ","130 (382 pour le 5000)","170-200 000 selon la version (électrique ou thermique) (avec son package)","/","Un changement de marteau  1/2 journée","Marteaux à changer\npour du fumier ce serait toutes les 350 h ","15-20 t/heure sur du fumier\n7h en continu par jour","Elle a sa propre trémie\nRessort par un tapis ou peut être déchargée dans un tapis d'incorporation","Non"]
["Crambo",null,"Broyage de déchets résistants","Bois et déchets verts","Déchets verts, de tonte, feuillages,…","Broyeur lent bi-rotor Crambo\n2 rotors tournent lentement\namovible","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
["Axtor",null,"Broyage (permet à l'origine de préparer la matière en compostage, utilisation pour la méthanisation restant à confirmer)","Déchets verts","/","Broyeur rapide amovible","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 300 m3/h","/","Non"]

{"sheet":"Host","index":25,"n_rows":4,"n_cols":15,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport au trémis, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Biomix Feeder",null,"Broyer et mélanger","Adapté à tout ce qui est solide type pomme de terre qui va diluer la matière solide pour atteindre au moins 10% de MS afin que celle-ci soit pompable","pomme de terre","Utilise un Host BioCut unit pour diminuer la taille des particules","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
["Hydrolyse par autoclave",null,"Rendre accessible les matières difficiles à digérer pour les bactéries comme la lignine plus accessibles\nPermet de réduire le temps de séjour et donc la taille du digesteur, baisse de viscosité des boues","/","/","Le couple température/pression améliore la biodégradibilité organique\nPression de 4 à 10 bars avec une température de 140 à 180 °C pour un temps de rétention de 20 à 40 minutes","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
["Hygiénisation",null,"Eliminer tout risque de contamination","Tous les produits qui en ont besoin mais généralement catégorie 3 (sous-produits animaux tels que des déchets d'abattoir et soupes de déconditionnement)\nLiquide pompable en-dessous de 12% de matière sèche","Sous-produits animaux","1h à 70°C","/","/","/","/","/","/","Cuve en inox sur mesure ( de 6m3 à 25m3)\n10m3 suffisent pour 10 000 t annuelles","En amont du process\nSelon eux, cela existe aussi en aval car cela garantit un diestat hygiénisé","Non"]

{"sheet":"Huning","index":26,"n_rows":5,"n_cols":16,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Optimatic Hammer Mill",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets agricoles, solides ou non","Betteraves, paille","A marteaux","/","/","/","/","/","/","/","/","Non","https://www.environmental-expert.com/products/optimatic-hammer-mill-427747"]
["Impact Crusher HPZ 900",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras totatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
["Impact Crusher HPZ 23",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras rotatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
["Fakir",null,"Séparation de pierre mobile pour traitement de la betterave","Solides","Betteraves,…","Un pré-nettoyage enlève les petits cailloux tandis que les pierres restantes sont enlevées au niveau d'un tambour de séparation\nPas d'utilisation de liquides\nLes pierres rebondissent tandis que les betteraves sont empalées et transportées","/","16 kW","/","/","/","/","30 t/h","/","Non","https://www.huning-anlagenbau.de/de/produktgruppen/ruebenaufbereitung/fakir-zur-mobilen-steintrennung/"]

{"sheet":"Ineval","index":27,"n_rows":6,"n_cols":15,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Broyeur à marteaux Molares petit",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","1 arbre de broyage. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien","1 site visible","18,5 kW installé.\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","15 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","4 000 €/an et inclut la main d'œuvre","24 h/an","Changement des marteaux et courroies, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n1 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui"]
["Broyeur à marteaux Molares moyen",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","1 arbre de broyage. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien","Pas encore installé","30 kW installé.\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","20 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","4 000 €/an et inclut la main d'œuvre","24 h/an","Changement des marteaux et courroies, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n3 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui"]
["Broyeur à marteux Molares grand",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","2 arbres de broyage en série. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien","2 sites visibles","2x18,5 kW\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","30 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","6 000 €/an et inclut la main d'œuvre","36 h/an ","Changement des marteaux et accouplements, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n4 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui"]
["Pompe piston",null,"Pomper biomasse solide","Biomasse solide broyée","/","Corps de pompe gavé par vis ou bien pousseur","1 site visible","11 kW installé (groupe hydraulique)","40 000 € et inclut groupe hydraulique, hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","6 000 €/an et inclut la main d'œuvre","40 h/an","Changement joints, vérins, cylindres, gestion hydraulique et vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n3 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés.","Oui"]
["Trémie 100 m3",null,"Stocker la biomasse et convoyer doucement","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","Murs latéraux en béton, sol béton, murs avant et arrière en acier + bois escamotable. Echelles en fond avec actionnement hydraulique. 2 à 3 émotteurs sur paroi avant","Pas encore installé","12 kW installé (groupe hydraulique + émotteurs)","85 000 € inclus groupe hydraulique et GC, hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","9 000 €/an et inclut la main d'œuvre","80 h/an","Changement joints, vérins, cylindres, coupeurs, gestion hydraulique et vérifications électriques","Dépend du débit des équipements aval. Possibilité de faire trémie 50m3 à 200m3","/","Oui"]

{"sheet":"KonradPumpe","index":28,"n_rows":3,"n_cols":15,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Mélangeur Bio",null,"Mélange","Déchets agricoles, déjections animales,…","Fumier, ensilage, céréales,…\nIntégrés sous forme solide dans le fermenteur sous le niveau de liquide","Selon les modèles, 1 à 2 vis sans fin de mélange d'une puissance de 22 à 30 kW\nVolume de stockage de 16 à 30 m3\nEn plus de vis, le mélangeur dispose aussi de couteaux","/","Entrainement électrique de 15 à 45 kW selon les modèles","/","/","/","Bien que non précisé, on peut supposer qu'il faudra le plus souvent changer les couteaux ou la vis sans fin","Volume de stockage de 16 à 30 m3","/","Non"]
["Big-Mix",null,"Mélange","Déchets agricoles, déjections animales,…","Fumier, ensilage, céréales,…\nIntégrés sous forme solide dans le fermenteur sous le niveau de liquide","Une vis de mélange verticale se charge de préparer la matière","/","Entrainement de la vis sans fin de dosage : 22 kW","/","/","/",null,"Volume de stockage de 35 à 210 m3","/","Non"]

{"sheet":"Landia","index":29,"n_rows":5,"n_cols":15,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["POP-I 300",null,"Agitation et préparation de la matière","Biodéchets, lisier, fumier mélangé\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Agitation lente 300 tr/min\nExiste aussi sous la forme POP-I 150 (150 tr/min)","Sede, Engie, agricole, industriel","18,5kW par appareil",12500,350,"2h","Entretien courant vidange et contrôle","/","Prévoir barre de guidage pour cet agitateur immergée et accessoires de levage, prévoir l'espace suffisant pour installation maintenance et exploitation","Oui"]
["MPG-I",null,"Pompe dilacératrice à arbre long","Biodechets, lisier, fumier mélangé\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Pompe de recirculation brassage et transfert\nTechnologie à couteaux\nPression de pompage jusqu'à 2,5 bars","Sede, Engie, agricole, industriel","18,5kW par appareil (de 5,5 à 30 kW)",12000,1200,"4h","Entretien courant changement de couteau et accouplement","150m3/h environ","Prévoir barre de guidage pour cet agitateur immergée et accessoires de levage, prévoir l'espace suffisant pour installation maintenance et exploitation","Oui"]
["BIOCHOP",null,"Hygiénisation","Biodechets, lisier, fumier mélangé, \nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Hygiénisation de matière C3 ou autres","Bio énergie touraine, lycée agricole perigueux, engie…","11 kw",80000,1000,"4h","Vidange huile agitateur et pompe de recirculation","/","Prévoirplace suffisante pour entretien","Oui"]
["GASMIX",null,"Mélange/Brassage\nSystème de macération pour les digesteurs","Matière déjà humidifiée (pas de fumier), il faut que la matière soit déjà préparée en somme\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets, industriel, agricole","Agitation, brassage, extérieur pour digesteur post digesteur","Agricole, urbain, urbain (non adapté aux produits trop épais et trop fibreux)",30,"300000 hors accessoire (vannes tuyauteries)",500,"4h","Vidange huile  pompe de recirculation","/","Prévoir tuyauterie et automatisme pour le phasage du brassage par buse","Oui"]

{"sheet":"Lehmann","index":30,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Bioextruder",null,"Augmenter les rendements de certains intrants tels que la paille\nSemble remplir un rôle similaire au broyage","Déchets agricoles","Fumier, paille,…","Via des vis en rotation, on observe une désintégration des structures cellulaires.\nCe procédé est assez similaire à celui d'une explosion de vapeur, sauf qu'ici il n'y a pas besoin de chaleur car l'énergie mécanique des vis suffit","/","/","/","/","/","/","Maïs, herbe, ensilage (30% MS) : de 1,5 à 8,5 t/h selon les modèles et 6-14 kwh/t\nDéchets verts et fumier solide (30% MS) : de 1,4 à 8 t/h selon les modèles et 2,5-12,5 Kwh/t\nEnsilage d'herbe fanée (25% MS) : de1,8 à 8 t/h selon les modèles et 5-12,5 Kwh/t\nPaille (70% MS) : 0,5 à 4 t/h selon les modèles et 40-45 Kwh/t\nPaille (85% MS) : 0,3 à 1,8 t/h selon les modèles et 55-75 Kwh/t\nMixture avec de la paille (30-35% MS) : 2,2 à 8 t/h selon les modèles et 8-18 Kwh/t","/","Non"]

{"sheet":"Lessine","index":31,"n_rows":5,"n_cols":15,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Broyeur Bi-rotor type ELD FL (modèle existant en différentes tailles)",null,"Broyage <10-15mm","Déchets secs et humides, légumes, fruits, déchets abattoirs, etc. ","Fruits et légumes","Double rotor de découpe","Préparation soupe pour insectes, pulpe pour méthansiation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","1,2-1,5 kW/t",85000,5000,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Directement après la réception de la matière. Alimentation dosée par vis ou convoyeur","Oui"]
["Déconditionneur type BD (modèle existant en différentes tailles)",null,"Déconditionnement, broyage et mise en pulpe","Déchets GMS et industrie agro-alimentaire","Tout venant GMS","Rotor haute énergie et séparation granulométrique entre emballage et matière bio","Préparation pulpe pour méthanisation","5-6 kW/t",135000,5000,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","6-10 t/h suivant les entrants","Trémie avec double vis d'alimentation en entrée. Pompe pour la pulpe en sortie et vis de convoyage pour les emballages","Oui"]
["Mélangeur (modèle existant en différentes tailles)",null,"Mélange de différents entrants","Déchets pré-broyés, farine, sciure, liquides, etc","Produit en sortie des équipements BD et ELD FL","Mélangeurs à pâles en continu","Préparation de soupe pour insectes, pulpe pour méthanisation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","2kW/h",125000,1500,50,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Alimentation dosée par vis ou pompe","Oui"]
["Hygiénisation (modèle existant en différentes tailles)",null,"Hygiénisation de déchets Cat 3","Tous déchets cat 3 : déchets de cuisines collectives, GMS, etc.","Produits en pulpe de préparation pour méthanisation, soupe de déconditionnement, etc.)","Chauffe par échangeurs platulaires, maintien dans des cuves chauffées","Hygiénisation soupe de méthanisation","25kW/t",350000,2500,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","10t/h","Pompe broyeuse en entrée, envoi en cuve tampon avant injection dans le méthaniseur","Oui"]

{"sheet":"MethaFrance","index":32,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Méthalyse (pas de site officiel et injoignables, impossible de savoir s'ils sont encore actifs)",null,"Hydrolyse/augmenter la production de méthane","Non spécifique","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]

{"sheet":"MiroEisele","index":33,"n_rows":4,"n_cols":15,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Table d'incorporation MIRO",null,"Incorporation, déchiquetage et homogénéisation","Liquide et/ou solide","Déchets agricoles déjà dilués","120 couteaux pour le déchiquetage","/","/","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","Capacité de 10 à 40 m","A la jonction entre les intrants solides et liquides","Non"]
["Pompes immergées AT",null,"Incorporation et hachage de la matière","Liquide, déchets agricoles fibreux","Fumier, herbe,…","/","/","Moteur immergé EISELE : 3 à 22 kW\nHélices à pales : 5,5 à 22 kW","/","/","/","/","/","/","Non"]
["Pompe DK (avec macérateur ou non)",null,"Broyage des composants solides et fibreux\nIncorporation","Déchets agricoles fibreux","Fumier, herbe,…","Pression maximale : 4 bars\nA couteaux","/","Motoréducteur 7,5 kW\nMacérateur 3 kW","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","36 m3/h","/","Non"]

{"sheet":"MPO","index":34,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Deshydratateur de boues",null,"Deshydratation des boues","Humides","Boues d'épuration","Location et vente de conteneurs contenant la technologie de deshydratation\nPresse à vis","SUEZ, VEOLIA, diverses collectivités","<8 kWh/t Matière Sèche","/","/","/","/","3 à 10 m3/h\n54 à 137 kg Matière Sèche/h","/","Oui"]

{"sheet":"MWK Bionik","index":35,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["BMT-System",null,"Prétraitement pour endommager la structure de la lignine et permettre aux archées d’avoir accès aux fibres de cellulose ce qui permet d'augmenter le rendement en biogaz","Tout type de ligno-cellulose","Paille dans n’importe quelle condition (blé, orge, seigle, avoine, colza, riz, tournesol, triticale...), bouse animale (bétail, cheval, dinde..), poussière de scie, granulés","Utilisation d'un mélange de micro-organismes et d'enzymes de risque 1 (marque LignoX) (aucun danger) qu'on ajoute à la biomasse\nOn chauffe le tout à une température de réaction définie","Actif depuis 5 ans, 3ème génération d'installation","Dépend beaucoup du substrat, jusqu'à 6% de la puissance à atteindre avec la centrale biogaz","A partir de 450 000 €","Dépend de la configuration\nA partir de 18 000 €","Prévoir 96 h de maintenance/arrêt","Maintenance des pompes, agitateurs, valves, remplacement de l'huile hydraulique","Dépend de la configuration, jusqu'à 1200 t MB/an\n200 kg/h-12 t/h\nEn moyenne : 675 kg par heure\nPréparation d'un projet au Brésil avec pour objectif 12 t/h","/","Oui"]

{"sheet":"Naskeo","index":36,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Ergenium",null,"Mélange et broyage de matières fibreuses","Intrants solides fibreux","Fumier","Mélange des matières solides puis mélange avec des matières liquides en vue d'une homogénéisation du mélange\nEnfin, broyage du mélange","/","/","/","/","/","/","/","A mettre juste avant incorporation dans le digesteur\nIdéal pour la voie liquide infiniment mélangée","Non"]

{"sheet":"Netzsch","index":37,"n_rows":3,"n_cols":15,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["M-Ovas",null,"Les matières solides contenues dans le produit pompé sont broyées efficacement évitant ainsi toute obstruction de la tuyauterie et des équipements placés en aval","Intrants humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires","Soupes (acier peut s'user à cause de l'acide)\nFumier\nEnsilage\nPommes de terre entières ne passent pas à cause des mailles et tombent dans le piège à cailloux\nDéchets d'abattoirs\nPelures de pomme de terre","Couteaux et disque percé\nPartie rotative du M-ovas en acier donc attention","Plusieurs milliers, très répandu en Allemagne et dans les STEP","Moteur de 7 kW mais dépend de l'intrant (on ne devrait pas dépasser les 3 kW)\n(300 m3/h quand on est liqude)","à partir de 3500 € environ","<1000 €","1 fois par an (on fait basculer le couvercle et on a directement accès à la partie tournante)\n2h","Remplacement des pièces d'usure (couteaux, disque)","environ 30 à 300 m3/h","A installer en amont d'une pompe, de préférence en charge","Oui"]
["N-mac",null,"Les matières solides contenues dans le produit pompé sont broyées efficacement évitant ainsi toute obstruction de la tuyauterie et des équipements placés en aval","Intrants secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires","Tout type d'intrant (peut même broyer des noix de coco)","Broyeur à double arbre","Pas en France, mais répandu en Allemagne","Moteur de 2,2 kW (50 m3/h)","à partir de 5000 € environ","<1000 € mais un peu plus cher que le M-Ovas","1 fois par an\n1/2 journée","Replacement des pièces d'usure (roues dentées)","env 50 m3/h (gamme de 50 à 400 m3/h disponible)","A installer en amont d'une pompe, de préférence en charge","Oui"]

{"sheet":"Noremat","index":38,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Valormax A 915",null,"Broyage","Branches, pommes de terre, betteraves entières, fumier, paille, principalement du sec, mais on peut aussi injecter des produits liquides types sous-produits alimentaires en fin de vie","Branchages, pommes de terre entières","A couteaux\nOn peut aller jusqu'à 12 mm","En application méthanisation, ça a déjà été réalisé pour de la méthanisation mais pas beaucoup non plus\nLe modèle en lui-même est éprouvé (centaines de ventes) mais la méthanisation n'a pas encore été beaucoup testée","En moyenne, 373 kW",350000,"Dépend des tonnages et quantités","Changer un jeu de couteaux c'est tous les 2 j et ça prend 1-2h","Changement des couteaux\nOn peut les changer séparément","30-40 000 t/an","Au tout début du processus\nL'introduction des matières se fait de manière mécanique","Oui"]

{"sheet":"THM","index":39,"n_rows":3,"n_cols":15,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,12,2,12]]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Biopréparateur TQZ 900 Bio",null,"Homogénéisation du substrat en mixant les intrants avec une fraction liquide\nDéfibrage","Cultures énergétiques\nFumiers\nDéchets organiques et déchets de cantine","Fumier de vache","A chaine rotative\nVa ajouter du liquide afin qu'en fin de prétraitement les intrants soient pompables et homogènes","/","55-75 kW","/","/","/","/","Jusqu'à 25 tonnes/h","/","Non"]
["Biopréparateur TQZ 1200 Bio",null,null,null,null,null,"/","75 kW","/","/","/","/",null,"/","Non"]

{"sheet":"Tietjen","index":40,"n_rows":3,"n_cols":15,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Imprasyn",null,"Conversion biomécanique du substrat et rendre disponible les nutriments contenus dans les fibres riches en lignocellulose ce qui permet d'améliorer le rendement en biogaz","Produits riches en lignine et cellulose\nNe doit convertir que la fraction du substrat que l'unité de méthanisation n'est pas capable de convertir seule","Herbe, trèfle, ensilage, plantes céréalières intégrales, fumier sec, paille","Broyage humide et ajout d'un additif biologique IMPRAmax (microorganismes)","Environ 20 unités en Allemagne, communication du nom des exploitants sur demande ","Selon le modèle, 37 ou 75 kW (2 à 4 kWh/m3)","Impra 3 Modul env. 80.000 - 100.000€ Impra 3 Container env. 130.000 - 150.000€ Impra 5 Modul env. 100.000€                                           Impra 5 Container env. 180.000 - 200.000€","/","Contrôle hebdomadaire                                                    temps de changement des tamis 30Mn                           temps de changement des marteaux 1 heure ","Internalisée","Selon le modèle et l'intrant, de 10 à 40 m3/h","Juste avant le digesteur ","Oui"]
["DRM (Broyeur à double rotor)",null,"Séparation des emballages et broyage préalable","Traitement ordures ménagères, déchets de cantines et déchets d'industries agroalimentaires\nA éviter : les déchets très chargés en particules métalliques ou trop gros","Déchets de cantine"," Chaque rotor est équipé de 4 jeux de grilles de 12 mm d’ouverture et de marteaux en acier avec durcissement de surface\nLa teneur en matières plastiques résiduelles dans la biomasse est inférieure à 0,4 %\nBénéficie d'un couvercle pour lutter contre les odeurs\nSelon la nature des déchets, un ajout de liquide peut être envisagé","ARA Région Bern, CH, Saria Reefood, diverses localisations en Allemgane et en Pologne, Zeus, Reinsfeld ","De 1,5 à 3,5 kWh/m3","200 000 € pour le DRM avec pompe\nCe prix peut être amené à évoluer avec les fournitures en plus","Usure engendrée : de 0,6 à 0,8 € la tonne","Contrôle hebdomadaire                                                    temps de changement des tamis 1h                           temps de changement des marteaux 2h ","Internalisée","10-20 t/h\nJusqu'à 25t/h ","A mettre au même niveau que l'on mettrait un déconditionneur","Oui"]

{"sheet":"Vogelsang","index":41,"n_rows":8,"n_cols":15,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Premix\nCoût toute option :\n CC66 D1 + RCX58 G + DRS + Armoire de contrôle complète, avec pompe d'alimentation liquide+ débimètre (Il faut juste raccorder la machine à la puissance)",null,"Broyage, mélange, homogénéisation, séparation des lourds, et alimentation de plusieurs digesteurs possible","Tout type d'intrants en méthanisation : \nfumiers, fumiers pailleux, déchets végétaux et animaux.\nEfficace sur broyage de fibres.\nFonctionne par voie humide","Tout type de fumiers, tous les ensilages, pailles délitées, maïs (raffles, cannes),  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","Broyeur RotaCut + pompe CC + DRS et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)\n","Oui : plus de 150 références en France","22 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et de la difficulté à broyer le produit et selon les modèles","110-120 000 € (pour 60 à 65 t/j)\n","  \n6 000 € (suivant type d'intrant et temps de fonctionnement)\n3 500 € pour un PreMix à 50 t/j en moyenne.","8 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, 3 jeux de couteaux et une grille\nChangement du jeu de couteaux et de la grille en une opération (grille réversible).\nChangement de stator. \nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation PreMix.\nSi Hygiénisation :  1 ou 2 Rotacut en aval de PreMix.\nLe PreMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
["CC Mix + pompe d'alimentation + armoire complète",null,"Mélange par voie humide - Séparation des lourds","Tous types d'intrants en méthanisation : limites de fibres à 60 mm.\n Déchets industries agroalimentaires.\nFonctionne par voie humide","Tous les ensilages, maïs, résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper\n\n","Pompe CC avec vis de mélange, (Rotor Excentré) et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)","Oui ","14 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et des produits et selon les modèles","25 à 50 000\n","2 500 €","4 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, \nChangement de stator\nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation CCMix\nLe CCMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
["DisRuptor avec armoire de contrôle",null,"Augmenter la production de biogaz, diminuer la viscosité du digestat, diminuer les consommations énergétiques des machines en aval du DisRuptor. Fonctionnement de l'instalation plus souple","Surtout adapté pour le digestat","Recirculation digestat","Broyage très fin par couteaux réglables","Oui, de nombreuses installations en Europe","En moyenne 15 kW","30 à 35 000","Très faible","3h","Changement couteaux et contre couteaux.\nEn ligne sans démontage tuyauteries","220 000 m3","En aval RotaCut en charge sur digesteur","Oui"]
["RedUnit avec  armoire complète + Pompe d'alimentation + Débimètre",null,"Broyage de tous types d'intrants avant hygiénisation - hors fumiers","Betteraves, déchets agro-alimentaires, déchets d'abattoirs","Pommes de terre, betteraves entières, carcasses d'abattoirs","1 : X-Ripper, 2 : Pompe CC, \n3 : Rotacut","Oui : de nombreuses références en France","30 kW","95 000","1 200","1h"," \nEn ligne sans démontage tuyauteries","10 à 20 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin ou tapis pour alimentation RedUnit\nLe RedUnit doit être au plus près de la cuve d'hygiénisation pour limiter côut de maintenace et consommations électriques. 15 à 20 m linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés"]
["BioCut + armoire de contrôle",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances\n","Tout type de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentarire, pomme de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper.","RotaCut avec pompe à lobes \n2 bars maximum","Largement"," 12 kW","25 000","1 000","1 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]
["CC Cut",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances et moyennes puissances\n","Tous types de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","RotaCut avec pompe CC\n4 bar maximum","Largement"," 15 kW","30 000","2 500","3 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]
["BioCrack",null,"Augmenter la production de biogaz, diminuer la viscosité du digestat, diminuer les consommations énergétiques des machines en aval du BioCrack. Fonctionnement de l'installation plus souple","Recirculation du digestat uniquement","Digestat","Désintégration électrocinétique","Largement","60 W","90 000","Nul","Nul","Sans","Selon volume digesteur. La recirculation ne doit pas dépasser les 10% du volume total du digesteur","En aval d'un BioCut","Oui"]

{"sheet":"Wangen","index":42,"n_rows":3,"n_cols":15,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["X-Unit",null,"Broyage des intrants solides + tri des indésirables","Déchets agricoles","Fumier, CIVE, ensilage","Piège à corps étrangers + Broyeur en prise direct sur moteur\nA couteaux","Marnay Energie (FEUX 18)","9,2kW","13000<prix<18000 euros","<1000 euros","Entre 4 et 10h","Corrective (couteaux) currative pour la garniture mécanique","Non limité (> 1200 m^3/h théoriquement, en pratique le maximum est de 200 m^3/h)\n8 à 12h/j","Idéal sur cuve de prémélange, en amélioration de préparation des intrants, après une pompe Bio-Mix, pour préparerl'hygiénisation","Oui"]
["Pompe à trémie Bio-Mix",null,"Insertion des intrants solides par voie liquide","Tous types dont les brins sont inférieurs a 15cm  (déchets d'abattoirs, ensilages, beteraves, lisier, fruits…)","Ration classique (cive, fumier, ensilage)","Mélange des solides et du liquide de manière à rendre le produit pompable\nPression différentielle maximum entre 9 et 12 bars","Très bien référencé (on trouve très facilement des exemples)","De 15 à 45 kW","25000 <prix< 50000","En fonction du type entre 4000 et 7000 euros (préconisation constructeur)","Entre 4 et 20h","Préventive et currative","De 20 (15 kW) à 100 (45 kW) m^3/h\n8 à 12h/j","En sortie de trémie des intrants solides","Oui"]

{"sheet":"WeberEntec","index":43,"n_rows":2,"n_cols":15,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["DesiUS (en général), aussi appelé Biopush",null,"Abaisser la viscosité inférieure, moins d’intrants (moyenne d’environ 13 %), plus de méthane (moyenne d’environ 13 %), réduction du coût d’exploitation de l’usine de biogaz, stabilisation du processus de biogaz, augmentation de la quantité de substrats digestables difficiles pouvant être alimentés, réduction des enzymes, réduction des intrants de maïs","Tout type de substrat pompable","Maïs, herbe, fumier solide (porc, vache), fumier liquide (porc, vache), blé, bouse de poulet, pommes de terre, betteraves sugger, CCM, déchets végétaux, fumier de cheval, boues excédentaires, millet, silphie, paille","Les ultrasons génèrent une cavitation. Le réacteur à ultrasons unique \"biopush\"est l’utilisation, qui permet au client de traiter chaque substrat organique très défini. Par l’implosion des bulles de cavitation, de hautes frotes de cisaillement désintègrent le sous-état sur l’échelle du mycromètre. Cela augmente la surface du substrat et réduit la viscosité du substrat et augmente la quantité de gaz qui est produite. L’installation se fait en recirculation au digesteur alimenté","Plus de 100 installations\n\nExemples:\n1)Mr. Müller, 290 kW biogas plant: augmente la quantité d'herbe de  4 t à 10 t par jour, en réduisant la quantité de maïs dans le même temps. 25% des coûts sont préservés, il n'y a plus de problème avec la viscosité\n\n2) Mr. Siemering, 1300 kW biogas plant: réduction des intrants: 15%, Plus de problème avec la viscosité\n\n3) Mr Epping 250kW biogas plant: capacité de l'unité augmentée de 190kW à 250kW (+31%)","A partir de 2,9 kWh/h. Dépend de la taille. Habituellement 5 kW pour une usine de biogaz de 500 kW","A partir de 68 000 €","<2.500€ pour les pièces de broyeur et de pompe ","Changement stator de la pompe max. 2 fois par an, temps nécessaire max 2h. Changer de couteau à RotaCut max 3 fois par an, besoin de temps max 1h. Les intervalles d’entretien dépendent du substrat. Ultrasons : pas d’entretien nécessaire ","Changement des pièces d’articles mobiles à la pompe et au broyeur","/","/","Oui"]

{"sheet":"Willibald","index":44,"n_rows":4,"n_cols":15,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["EP 5500 Shark",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Ecorces\nDéchets agricoles (fibreux ou non)","Amovible\nVarie selon l'équipement (couteaux, marteaux, grilles) et donc les besoins\nDans le cas du traitement de déchets agricoles, on équipe la machie du rotor avec 48 marteaux fins pour le broyage/défibrage de déchets agricoleset qui a donné son nom au BioZA 5500 chez Hantzsch\nMachine disponible uniquement en version thermique\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
["MS3000 Mini Shark",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Pommes de terre entières","Amovible\nConçu pour de plus petites exploitations\nA inspiré le Bio-ZA3000 de chez Hantsch qui lui est équipé des outils ad hoc\nPrésence de grilles d'affinages pour avoir la granulométrie souhaitée\nLui aussi pour traitement de déchets agricoles, fonctionne à marteaux\nMachine disponible en versions thermique et électrique\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
["UZ 80",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Ecorces\nDéchets agricoles (fibreux ou non)","Lui aussi pour traitement de déchets agricoles, fonctionne à marteaux\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","Propulsion par un moteur électrique stationnaire de 45 kW","/","/","/","/","/","Derrière une trémie d'incorporation","Non"]

{"sheet":"DétailVogelsang","index":45,"n_rows":5,"n_cols":14,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Modèle","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Exemples d'intrants avec qui il la machine est adaptée","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
["Rotacut + Armoire complète + DRS en option","Broyage - Mélange par voie humide - Séparation des lourds","Déchets  variés ","Tout type de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentarire, pomme de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper.","Dilacération","Largement"," 4 - 15 kW","1à à 30 000","500 à 1 200 €","1 h","En ligne sans démontage tuyauteries","10 à 30 000 t/an","Avec une pompe d'alimentation","Oui"]
["Pompe CC","Transfert","Tout type de liquide max 15% MS","Digestats, lisiers, fumiers liquides, eaux blanches, vertes, sang, lactocérum, etc…","Pompe à Rotor Excentré","Largement","Suiavnt puissance moteur installée","4 à 28 000 €","2 à 4 500 €","4 h","Changement de stator.  \nEn ligne sans démontage tuyauteries","25 à 225 m3/h","Libre pompe autoamorçante ","Oui"]
["X- Ripper","Broyage de tout type d'intrants avant hygiénisation - hors fumiers\nFonctionnement par voie sèche et voie liquide","Betteraves déchets agro alimentaires, déchets d'abattoirs ","Pomme de terre, betteraves entières, carcasses d'abattoirs","Broyeur à arbres parallèles couteaux monolytiques","Oui : de nombreuses références seulement en France.","2.2 à 11 kW","4 à 30 000 €","1 200","1h","\nEn ligne sans démontage tuyauteries","10 à 20 000 t/an","Trémie \n 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés. "]
["Pompe Série VX","Transfert","Liquide MS < 12%","Tout type de liquide","Entre 6 et 12 bars","Largement","Variable suivant piussance moteur installée","4 à 30 000 €","500  à 2 500 €","1h","\nEn ligne sans démontage tuyauteries","20  à 1 200m3/h","Libre","Oui"]

{"sheet":"BroyageDéfibrificationIAA","index":46,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,5,5,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"TECHNOLOGIES"]

{"sheet":"DéconditionnementHyiénisationIA","index":47,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"AutrestraitementsIAA","index":48,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Broyage-agricole","index":49,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,5,4,7]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"TECHNOLOGIES"]

{"sheet":"Autresagricole","index":50,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,7]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"TECHNOLOGIES"]

{"sheet":"Broyagesolide","index":51,"n_rows":3,"n_cols":6,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,5,2,7]]}
[]
[]
[null,null,null,null,null,"TECHNOLOGIES"]

{"sheet":"Autressolide","index":52,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Marteauxagricole","index":53,"n_rows":10,"n_cols":18,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"BHS Sonthofen","Biogrinder RBG 08",null,"Dans le cas de la biomasse, les particules individuelles sont défibrées, ce qui entraîne une augmentation considérable de la surface de la particule. Cela permet d'optimiser le processus, de stabiliser et d'accélérer la production de gaz.","Un grand nombre de matières organiques telles que la paille, les herbes, les fruits, les légumes, les restes de nourriture, les excréments d'animaux, les pelures de fruits, etc. avec une teneur en matière sèche comprise entre 10 et 90 % selon le type de matière. Les liquides peuvent également être traités, mais sont difficiles à transporter. Ceux-ci sont généralement ajoutés et mélangés après le Biogrinder.","Ensilage de maïs ; paille de maïs ; ensilage d'herbe ; tontes d'herbe ; paille ; céréales ; seigle vert ; betterave sucrière ; ensilage de betteraves fourragères ; déchets organiques (poubelle à déchets organiques) ; déchets alimentaires ; surproduction alimentaire ; fumier de bovins, chevaux, volailles, porcs ; mélanges de fumier et de paille ; chicorée ; ananas ; mélange de fruits divers ;........","Le Biogrinder RBG08 a un rotor avec des marteaux montés de façon mobile. Le nombre de marteaux varie en fonction du traitement. Le produit d'alimentation est broyé dans la zone de traitement entre les marteaux du rotor et les barres du stator et est défibré au maximum.","Actuellement, plus de 100 machines sont en service dans le monde entier, par exemple en Australie, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en France, en Grande-Bretagne, en Norvège, en Autriche, en Slovaquie, en Suisse, en Hongrie, en Thaïlande et en Turquie","En fonction des produits entre\n2 et 14 kWh/t, \nLa plupart des matières nécessite env. 7 à 9 kWh/t ","Le RBG peut être équipé de 55kW à 90 kW. Prix de 60.250,00 € à 66.450,00 €","Env. 0,40 €/t à 0,60 €/t selon le produit. \nLes coûts peuvent varier consiérablement en fonction de la teneur en minéraux ","Env. 30-50 h/an selon la durée de fonctionnement et les propriétés des matières","Remplacement des pièces d'usure sur le rotor et sur le carter, inspection de l'unité d'entraînement, remplissage du système de lubrification automatique à la graisse","Entre 2 et 12 t/h selon les matières\nLa plupart des matières donne un débit de 4 à 7 t/h",null,"Oui"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator R",null,"Broyage\nAccélération de la fermentation grâce à son réacteur cinétique, raccourcissant ainsi le temps de séjour","Globalement tous types d'intrants","Fumier de volaille, betteraves, maïs, déchets verts, déchets d'IAA","Réacteur à impact (marteaux?) qui broie les structures cellulaires, même la plus complexe","/","90 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h","/","Non","https://www.agriculture-xprt.com/products/model-r-bio-accelerator-183640"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator Z",null,"Accélération de la fermentation avec le défibreur de biomasse","Déchets agricoles principalement, solides compris","Fumier de volaille, cannes de maïs sèches, betteraves, lisier séparé, fumier","Broyeur à percussion (utilisation de marteaux)","/","75-90 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h","/","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioacceleratorz/"]
[null,"Hantzsch","BioZA (à partir du Shark de chez Willibald)\n3000\nEn Allemagne, on l'appelle aussi le \"shark\" mais avec un équipement spécial",null,"Broyage","Paille, fumier, luzerne, pomme de terre entière, betterave entière\ntout ce qui est \"agricole\"","Fumier bovin","Rapide à marteaux fins pour pouvoir défibrer la matière pour 0 à 6 cm\nIl s'agit du MS3000 mini-Shark de chez Willbald mais avec un équipement ad hoc","Eprouvé ","130 (382 pour le 5000)","170-200 000 selon la version (électrique ou thermique) (avec son package)","/","Un changement de marteau  1/2 journée","Marteaux à changer\npour du fumier ce serait toutes les 350 h ","15-20 t/heure sur du fumier\n7h en continu par jour","Elle a sa propre trémie\nRessort par un tapis ou peut être déchargée dans un tapis d'incorporation","Non"]
[null,"Huning","Optimatic Hammer Mill",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets agricoles, solides ou non","Betteraves, paille","A marteaux","/","/","/","/","/","/","/","/","Non","https://www.environmental-expert.com/products/optimatic-hammer-mill-427747"]
[null,"Ineval","Broyeur à marteaux Molares petit",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","1 arbre de broyage. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien","1 site visible","18,5 kW installé.\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","15 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","4 000 €/an et inclut la main d'œuvre","24 h/an","Changement des marteaux et courroies, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n1 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui"]
[null,"Ineval","Broyeur à marteaux Molares moyen",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","1 arbre de broyage. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien.","Pas encore installé","30 kW installé.\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","20 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","4 000 €/an et inclut la main d'œuvre","24 h/an","Changement des marteaux et courroies, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n3 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui"]
[null,"Ineval","Broyeur à marteux Molares grand",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","2 arbres de broyage en série. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien.","2 sites visibles","2x18,5 kW\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","30 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","6 000 €/an et inclut la main d'œuvre","36 h/an ","Changement des marteaux et accouplements, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n4 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui"]
[null,"Willibald","UZ 80",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Ecorces\nDéchets agricoles (fibreux ou non)","Lui aussi pour traitement de déchets agricoles, fonctionne à marteaux\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","Propulsion par un moteur électrique stationnaire de 45 kW","/","/","/","/","/","Derrière une trémie d'incorporation","Non"]

{"sheet":"CouteauxAgricole","index":54,"n_rows":13,"n_cols":17,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Boerger","Unihacker (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","Relativement universel","Déchets agricoles","Broyeur universel avec 2 arbres en rotation \nIl se base sur la conception d'une pompe à lobes en remplaçant les lobes par des couteaux\nPression maximale de 12 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 258 t/h ","/","Non"]
[null,"Boerger","Multichopper (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","/","/","Broyeur avec grille de réduction centrale et 3 couteaux en rotation sur la grille pour réduire les éléments grossiers\nPression maximale de 5 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 396 t/h","/","Non"]
[null,"Gunter Schmihing","Godet coupe betteraves / broyeur",null,"Broyer","Tout ce qui est production végétale à l'exception du fumier (mais ils font l'ensilage)\nTout ce qui est production végétale, principalement des tubercules et ensilage","Betteraves, oignons, carcasses, herbes, poireaux, gélatine","A couteaux\nIl s'agit d'un poste amovible","Très utilisé en Allemagne car permet à des personnes de se partager le modèle","/","Voir fiche technique dans la bibliographie (dépend des options) mais au minimum 9 000 et jusqu'à 19 810 € sans aucune option","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Changer les couteaux","Jusqu'à 36 t/h","Cas par cas (voir options dans la bibliographie)","Oui"]
[null,"Landia","MPG-I",null,"Pompe dilacératrice à arbre long","Biodechets, lisier, fumier mélangé\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Pompe de recirculation brassage et transfert\nTechnologie à couteaux\nPression de pompage jusqu'à 2,5 bars","Sede, Engie, agricole, industriel","18,5kW par appareil (de 5,5 à 30 kW)",12000,1200,"4h","Entretien courant changement de couteau et accouplement","150m3/h environ","Prévoir barre de guidage pour cet agitateur immergée et accessoires de levage, prévoir l'espace suffisant pour installation maintenance et exploitation","Oui"]
[null,"Miro Eisele","Table d'incorporation MIRO",null,"Incorporation, déchiquetage et homogénéisation","Liquide et/ou solide","Déchets agricoles déjà dilués","120 couteaux pour le déchiquetage","/","/","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","Capacité de 10 à 40 m","A la jonction entre les intrants solides et liquides","Non"]
[null,"Miro Eisele","Pompe DK (avec macérateur ou non)",null,"Broyage des composants solides et fibreux\nIncorporation","Déchets agricoles fibreux","Fumier, herbe,…","Pression maximale : 4 bars\nA couteaux","/","Motoréducteur 7,5 kW\nMacérateur 3 kW","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","36 m3/h","/","Non"]
[null,"Netzsch","M-Ovas",null,"Les matières solides contenues dans le produit pompé sont broyées efficacement évitant ainsi toute obstruction de la tuyauterie et des équipements placés en aval","Intrants humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires","Soupes (acier peut s'user à cause de l'acide)\nFumier\nEnsilage\nPommes de terre entières ne passent pas à cause des mailles et tombent dans le piège à cailloux\nDéchets d'abattoirs\nPelures de pomme de terre","Couteaux et disque percé\nPartie rotative du M-ovas en acier donc attention","Plusieurs milliers, très répandu en Allemagne et dans les STEP","Moteur de 7 kW mais dépend de l'intrant (on ne devrait pas dépasser les 3 kW)\n(300 m3/h quand on est liqude)","à partir de 3500 € environ","<1000 €","1 fois par an (on fait basculer le couvercle et on a directement accès à la partie tournante)\n2h","Remplacement des pièces d'usure (couteaux, disque)","environ 30 à 300 m3/h","A installer en amont d'une pompe, de préférence en charge","Oui"]
[null,"Vogelsang","Premix\nCoût toute option :\n CC66 D1 + RCX58 G + DRS + Armoire de contrôle complète, avec pompe d'alimentation liquide+ débimètre (Il faut juste raccorder la machine à la puissance)",null,"Broyage, mélange, homogénéisation, séparation des lourds, et alimentation de plusieurs digesteurs possible","Tout type d'intrants en méthanisation : \nfumiers, fumiers pailleux, déchets végétaux et animaux.\nEfficace sur broyage de fibres.\nFonctionne par voie humide","Tout type de fumiers, tous les ensilages, pailles délitées, maïs (raffles, cannes),  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper\n\n","Broyeur RotaCut + pompe CC + DRS et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)\n","Oui : plus de 150 références en France","22 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et de la difficulté à broyer le produit et selon les modèles","110-120 000 € (pour 60 à 65 t/j)\n","  \n6 000 € (suivant type d'intrant et temps de fonctionnement)\n3 500 € pour un PreMix à 50 t/j en moyenne.","8 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, 3 jeux de couteaux et une grille\nChangement du jeu de couteaux et de la grille en une opération (grille réversible).\nChangement de stator. \nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation PreMix.\nSi Hygiénisation :  1 ou 2 Rotacut en aval de PreMix.\nLe PreMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
[null,"Vogelsang","RedUnit avec  armoire complète + Pompe d'alimentation + Débimètre",null,"Broyage de tous types d'intrants avant hygiénisation - hors fumiers","Betteraves, déchets agro-alimentaires, déchets d'abattoirs","Pommes de terre, betteraves entières, carcasses d'abattoirs","1 : X-Ripper, 2 : Pompe CC, \n3 : Rotacut","Oui : de nombreuses références en France","30 kW","95 000","1 200","1h"," \nEn ligne sans démontage tuyauteries","10 à 20 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin ou tapis pour alimentation RedUnit\nLe RedUnit doit être au plus près de la cuve d'hygiénisation pour limiter côut de maintenace et consommations électriques. 15 à 20 m linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés"]
[null,"Vogelsang","BioCut + armoire de contrôle",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances\n","Tous types de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","RotaCut avec pompe à lobes \n2 bars maximum","Largement"," 12 kW","25 000","1 000","1 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]
[null,"Vogelsang","CC Cut",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances et moyennes puissances\n","Tous types de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","RotaCut avec pompe CC\n4 bar maximum","Largement"," 15 kW","30 000","2 500","3 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]
[null,"Wangen","X-Unit",null,"Broyage des intrants solides + tri des indésirables","Déchets agricoles","Fumier, CIVE, ensilage","Piège à corps étrangers + Broyeur en prise direct sur moteur\nA couteaux","Marnay Energie (FEUX 18)","9,2kW","13000<prix<18000 euros","<1000 euros","Entre 4 et 10h","Corrective (couteaux) currative pour la garniture mécanique","Non limité (> 1200 m^3/h théoriquement, en pratique le maximum est de 200 m^3/h)\n8 à 12h/j","Idéal sur cuve de prémélange, en amélioration de préparation des intrants, après une pompe Bio-Mix, pour préparerl'hygiénisation","Oui"]

{"sheet":"AutreBroyageAgricole","index":55,"n_rows":15,"n_cols":18,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,14,12,14]]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Andritz","Broyeur à chaines Bio-QZ",null,"Broyage\nAugmente le rendement","Universel mais spécialisé sec\nDéchets agricoles, d'industries agroalimentaires et ordures ménagères","Fumier de cheval, déchets d'abattoirs, ensilage de maïs, betteraves à sucre","A chaines mais semble également compatible avec d'autres outils","/","/",null,"/","/","Plaques d'usures qui sont visiblement facilement remplacées","2 à 30 t/h selon les substrats et le modèle","/","Non","https://www.bio-qz.de/fr/Andritz_MeWa_Bio-QZ_Brochure_fr.pdf"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator S",null,"Accélération de la fermentation avec l'extrusion\nDéfibrage/extrusion","Déchets agricoles mais pas de déchets solides","Ensilage de maïs, de plantes entières, de cannes de maïs ensilées, paille de céréales, tontes d'herbes","Extrudeuse qui optimise la décomposition du substrat\n2 vis sans fin pénétrantes, traitement thermo-mécanique","/","55-74 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h (dépend de la teneur en matière sèche de l'intrant et des dimensions de l'unité)","/","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioaccelerators/"]
[null,"Gunter Schmihing","Cleaner Tiger",null,"Broyer","Tout ce qui est production végétale à l'exception du fumier (mais ils font l'ensilage)\nTout ce qui est production végétale, principalement des tubercules et ensilage","Betteraves, oignons, carcasses, herbes, poireaux, gélatine","Il s'agit d'un poste fixe\nHacheur broyeur sans couteaux\nVoir documentation","40-60 unités/an, beaucoup en Allemagne","385 V\nà partir de 120 chevaux soit 88,25kW","Voir fiche technique dans la bibliographie (dépend des options)","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Pas de couteaux ou de marteaux donc très peu de casse","20-60 t/h","Cas par cas (voir options dans la bibliographie)","Oui"]
[null,"Huning","Impact Crusher HPZ 900",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras totatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Huning","Impact Crusher HPZ 23",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras rotatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Lehmann","Bioextruder",null,"Augmenter les rendements de certains intrants tels que la paille\nSemble remplir un rôle similaire au broyage","Déchets agricoles","Fumier, paille,…","Via des vis en rotation, on observe une désintégration des structures cellulaires.\nCe procédé est assez similaire à celui d'une explosion de vapeur, sauf qu'ici il n'y a pas besoin de chaleur car l'énergie mécanique des vis suffit","/","/","/","/","/","/","Maïs, herbe, ensilage (30% MS) : de 1,5 à 8,5 t/h selon les modèles et 6-14 kwh/t\nDéchets verts et fumier solide (30% MS) : de 1,4 à 8 t/h selon les modèles et 2,5-12,5 Kwh/t\nEnsilage d'herbe fanée (25% MS) : de1,8 à 8 t/h selon les modèles et 5-12,5 Kwh/t\nPaille (70% MS) : 0,5 à 4 t/h selon les modèles et 40-45 Kwh/t\nPaille (85% MS) : 0,3 à 1,8 t/h selon les modèles et 55-75 Kwh/t\nMixture avec de la paille (30-35% MS) : 2,2 à 8 t/h selon les modèles et 8-18 Kwh/t","/","Non"]
[null,"Lessine","Broyeur Bi-rotor type ELD FL (modèle existant en différentes tailles)",null,"Broyage <10-15mm","Déchets secs et humides, légumes, fruits, déchets abattoirs, etc. ","Fruits et légumes","Double rotor de découpe","Préparation soupe pour insectes, pulpe pour méthansiation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","1,2-1,5 kW/t",85000,5000,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Directement après la réception de la matière. Alimentation dosée par vis ou convoyeur","Oui"]
[null,"Miro Eisele","Pompes immergées AT",null,"Incorporation et hachage de la matière","Liquide, déchets agricoles fibreux","Fumier, herbe,…","/","/","Moteur immergé EISELE : 3 à 22 kW\nHélices à pales : 5,5 à 22 kW","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Naskeo","Ergenium",null,"Mélange et broyage de matières fibreuses","Intrants solides fibreux","Fumier","Mélange des matières solides puis mélange avec des matières liquides en vue d'une homogénéisation du mélange\nEnfin, broyage du mélange","/","/","/","/","/","/","/","A mettre juste avant incorporation dans le digesteur\nIdéal pour la voie liquide infiniment mélangée","Non"]
[null,"Netzsch","N-mac",null,"Les matières solides contenues dans le produit pompé sont broyées efficacement évitant ainsi toute obstruction de la tuyauterie et des équipements placés en aval.","Intrants secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires","Tout type d'intrant (peut même broyer des noix de coco)","Broyeur à double arbre","Pas en France, mais répandu en Allemagne","Moteur de 2,2 kW (50 m3/h)","à partir de 5000 € environ","<1000 € mais un peu plus cher que le M-Ovas","1 fois par an\n1/2 journée","Replacement des pièces d'usure (roues dentées)","env 50 m3/h (gamme de 50 à 400 m3/h disponible)","A installer en amont d'une pompe, de préférence en charge","Oui"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 900 Bio",null,"Homogénéisation du substrat en mixant les intrants avec une fraction liquide\nDéfibrification","Cultures énergétiques\nFumiers\nDéchets organiques et déchets de cantine","Fumier de vache","A chaine rotative\nVa ajouter du liquide afin qu'en fin de prétraitement les intrants soient pompables et homogènes","/","55-75 kW","/","/","/","/","Jusqu'à 25 tonnes/h","/","Non"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 1200 Bio",null,null,null,null,null,"/","75 kW","/","/","/","/",null,"/","Non"]
[null,"Willibald","EP 5500 Shark",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Ecorces\nDéchets agricoles (fibreux ou non)","Amovible\nVarie selon l'équipement (couteaux, marteaux, grilles) et donc les besoins\nDans le cas du traitement de déchets agricoles, on équipe la machie du rotor avec 48 marteaux fins pour le broyage/défibrage de déchets agricoleset qui a donné son nom au BioZA 5500 chez Hantzsch\nMachine disponible uniquement en version thermique\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Willibald","MS3000 Mini Shark",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Pommes de terre entières","Amovible\nConçu pour de plus petites exploitations\nA inspiré le Bio-ZA3000 de chez Hantsch qui lui est équipé des outils ad hoc\nPrésence de grilles d'affinages pour avoir la granulométrie souhaitée\nLui aussi pour traitement de déchets agricoles, fonctionne à marteaux\nMachine disponible en versions thermique et électrique\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]

{"sheet":"MixerAgricole","index":56,"n_rows":14,"n_cols":17,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,14,11,14]]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Konrad Pumpe","Mélangeur Bio",null,"Mélange","Déchets agricoles, déjections animales,…","Fumier, ensilage, céréales,…\nIntégrés sous forme solide dans le fermenteur sous le niveau de liquide","Selon les modèles, 1 à 2 vis sans fin de mélange d'une puissance de 22 à 30 kW\nVolume de stockage de 16 à 30 m3\nEn plus de vis, le mélangeur dispose aussi de couteaux","/","Entrainement électrique de 15 à 45 kW selon les modèles","/","/","/","Bien que non précisé, on peut supposer qu'il faudra le plus souvent changer les couteaux ou la vis sans fin","Volume de stockage de 16 à 30 m3","/","Non"]
[null,"Konrad Pumpe","Big-Mix",null,"Mélange","Déchets agricoles, déjections animales,…","Fumier, ensilage, céréales,…\nIntégrés sous forme solide dans le fermenteur sous le niveau de liquide","Une vis de mélange verticale se charge de préparer la matière","/","Entrainement de la vis sans fin de dosage : 22 kW","/","/","/",null,"Volume de stockage de 35 à 210 m3","/","Non"]
[null,"Landia","POP-I 300",null,"Agitation et préparation de la matière","Biodéchets, lisier, fumier mélangé\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Agitation lente 300 tr/min\nExiste aussi sous la forme POP-I 150 (150 tr/min)","Sede, Engie, agricole, industriel","18,5kW par appareil",12500,350,"2h","Entretien courant vidange et contrôle","/","Prévoir barre de guidage pour cet agitateur immergée et accessoires de levage, prévoir l'espace suffisant pour installation maintenance et exploitation","Oui"]
[null,"Landia","GASMIX",null,"Mélange/Brassage\nSystème de macération pour les digesteurs","Matière déjà humidifiée (pas de fumier), il faut que la matière soit déjà préparée en somme\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets, industriel, agricole","Agitation, brassage, extérieur pour digesteur post digesteur","Agricole, urbain, urbain (non adapté aux produits trop épais et trop fibreux)",30,"300000 hors accessoire (vannes tuyauteries)",500,"4h","Vidange huile  pompe de recirculation","/","Prévoir tuyauterie et automatisme pour le phasage du brassage par buse","Oui"]
[null,"Lessine","Mélangeur (modèle existant en différentes tailles)",null,"Mélange de différents entrants","Déchets pré-broyés, farine, sciure, liquides, etc","Produit en sortie des équipements BD et ELD FL","Mélangeurs à pâles en continu","Préparation de soupe pour insectes, pulpe pour méthanisation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","2kW/h",125000,1500,50,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Alimentation dosée par vis ou pompe","Oui"]
[null,"Miro Eisele","Table d'incorporation MIRO",null,"Incorporation, déchiquetage et homogénéisation","Liquide et/ou solide","Déchets agricoles déjà dilués","120 couteaux pour le déchiquetage","/","/","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","Capacité de 10 à 40 m","A la jonction entre les intrants solides et liquides","Non"]
[null,"Miro Eisele","Pompes immergées AT",null,"Incorporation et hachage de la matière","Liquide, déchets agricoles fibreux","Fumier, herbe,…","/","/","Moteur immergé EISELE : 3 à 22 kW\nHélices à pales : 5,5 à 22 kW","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Miro Eisele","Pompe DK (avec macérateur ou non)",null,"Broyage des composants solides et fibreux\nIncorporation","Déchets agricoles fibreux","Fumier, herbe,…","Pression maximale : 4 bars\nA couteaux","/","Motoréducteur 7,5 kW\nMacérateur 3 kW","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","36 m3/h","/","Non"]
[null,"Naskeo","Ergenium",null,"Mélange et broyage de matières fibreuses","Intrants solides fibreux","Fumier","Mélange des matières solides puis mélange avec des matières liquides en vue d'une homogénéisation du mélange\nEnfin, broyage du mélange","/","/","/","/","/","/","/","A mettre juste avant incorporation dans le digesteur\nIdéal pour la voie liquide infiniment mélangée","Non"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 900 Bio",null,"Homogénéisation du substrat en mixant les intrants avec une fraction liquide\nDéfibrage","Cultures énergétiques\nFumiers\nDéchets organiques et déchets de cantine","Fumier de vache","A chaine rotative\nVa ajouter du liquide afin qu'en fin de prétraitement les intrants soient pompables et homogènes","/","55-75 kW","/","/","/","/","Jusqu'à 25 tonnes/h","/","Non"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 1200 Bio",null,null,null,null,null,"/","75 kW","/","/","/","/",null,"/","Non"]
[null,"Vogelsang","Premix\nCoût toute option :\n CC66 D1 + RCX58 G + DRS + Armoire de contrôle complète, avec pompe d'alimentation liquide+ débimètre (Il faut juste raccorder la machine à la puissance)",null,"Broyage, mélange, homogénéisation, séparation des lourds, et alimentation de plusieurs digesteurs possible","Tout type d'intrants en méthanisation : \nfumiers, fumiers pailleux, déchets végétaux et animaux.\nEfficace sur broyage de fibres.\nFonctionne par voie humide","Tout type de fumiers, tous les ensilages, pailles délitées, maïs (raffles, cannes),  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper\n","Broyeur RotaCut + pompe CC + DRS et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)\n","Oui : plus de 150 références en France","22 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et de la difficulté à broyer le produit et selon les modèles","110-120 000 € (pour 60 à 65 t/j)\n","  \n6 000 € (suivant type d'intrant et temps de fonctionnement)\n3 500 € pour un PreMix à 50 t/j en moyenne.","8 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, 3 jeux de couteaux et une grille\nChangement du jeu de couteaux et de la grille en une opération (grille réversible).\nChangement de stator. \nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation PreMix.\nSi Hygiénisation :  1 ou 2 Rotacut en aval de PreMix.\nLe PreMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
[null,"Vogelsang","CC Mix + pompe d'alimentation + armoire complète",null,"Mélange par voie humide - Séparation des lourds","Tous types d'intrants en méthanisation : limites de fibres à 60 mm.\n Déchets industries agroalimentaires.\nFonctionne par voie humide","Tous les ensilages, maïs, résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","Pompe CC avec vis de mélange, (Rotor Excentré) et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)","Oui ","14 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et des produits et selon les modèles","25 à 50 000\n","2 500 €","4 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, \nChangement de stator\nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation CCMix\nLe CCMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]

{"sheet":"HydrolyseAgricole","index":57,"n_rows":5,"n_cols":17,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"HoSt","Hydrolyse par autoclave",null,"Rendre accessible les matières difficiles à digérer pour les bactéries comme la lignine plus accessibles\nPermet de réduire le temps de séjour et donc la taille du digesteur, baisse de viscosité des boues","/","/","Le couple température/pression améliore la biodégradibilité organique\nPression de 4 à 10 bars avec une température de 140 à 180 °C pour un temps de rétention de 20 à 40 minutes","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"MethaFrance","Méthalyse (pas de site officiel et injoignables, impossible de savoir s'ils sont encore actifs)",null,"Hydrolyse/augmenter la production de méthane","Non spécifique","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"MWK Bionik","BMT-System",null,"Prétraitement pour endommager la structure de la lignine et permettre aux archées d’avoir accès aux fibres de cellulose ce qui permet d'augmenter le rendement en biogaz","Tout type de ligno-cellulose","Paille dans n’importe quelle condition (blé, orge, seigle, avoine, colza, riz, tournesol, triticale...), bouse animale (bétail, cheval, dinde..), poussière de scie, granulés","Utilisation d'un mélange de micro-organismes et d'enzymes de risque 1 (marque LignoX) (aucun danger) qu'on ajoute à la biomasse\nOn chauffe le tout à une température de réaction définie","Actif depuis 5 ans, 3ème génération d'installation","Dépend beaucoup du substrat, jusqu'à 6% de la puissance à atteindre avec la centrale biogaz","A partir de 450 000 €","Dépend de la configuration\nA partir de 18 000 €","Prévoir 96 h de maintenance/arrêt","Maintenance des pompes, agitateurs, valves, remplacement de l'huile hydraulique","Dépend de la configuration, jusqu'à 1200 t MB/an\n200 kg/h-12 t/h\nEn moyenne : 675 kg par heure\nPréparation d'un projet au Brésil avec pour objectif 12 t/h","/","Oui"]
[null,"Tietjen Das Original","Imprasyn",null,"Conversion biomécanique du substrat et rendre disponible les nutriments contenus dans les fibres riches en lignocellulose ce qui permet d'améliorer le rendement en biogaz","Produits riches en lignine et cellulose\nNe doit convertir que la fraction du substrat que l'unité de méthanisation n'est pas capable de convertir seule","Herbe, trèfle, ensilage, plantes céréalières intégrales, fumier sec, paille","Broyage humide et ajout d'un additif biologique IMPRAmax (microorganismes)","Environ 20 unités en Allemagne, communication du nom des exploitants sur demande ","Selon le modèle, 37 ou 75 kW (2 à 4 kWh/m3)","Impra 3 Modul env. 80.000 - 100.000€ Impra 3 Container env. 130.000 - 150.000€ Impra 5 Modul env. 100.000€                                           Impra 5 Container env. 180.000 - 200.000€","/","Contrôle hebdomadaire                                                    temps de changement des tamis 30Mn                           temps de changement des marteaux 1 heure ","Internalisée","Selon le modèle et l'intrant, de 10 à 40 m3/h","Juste avant le digesteur ","Oui"]

{"sheet":"AutreAutreAgricole","index":58,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Agrikomp","Vielfrass SB",null,"Incorporation directe mais peut être couplé avec un Premix","Déchets agricoles, soupes de déconditionnement","Fumier, herbe, ensilage","Matières premières décompactées par 2 vis sans fin puis sont pressées dans la zone supérieure du digesteur par la vis d'introduction\nLa trémie est complétée d'un embout de fraisage avec cylindres pour décompacter parfaitement la matière solide\nTechnologie à choisir si l'on veut un long séjour","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 57 m3/h","/","Oui"]
[null,"Agrikomp","Vielfrass BT",null,"Incorporation directe mais peut être couplé avec un Premix","Déchets agricoles, soupes de déconditionnement","Fumier, herbe, ensilage","Matières premières décompactées par 2 vis sans fin puis sont pressées dans la zone supérieure du digesteur par la vis d'introduction\nLa trémie est complétée d'un embout de fraisage avec cylindres pour décompacter parfaitement la matière solide\nTechnologie à choisir si l'on veut un long séjour","/","/","/","/","/","/","Double système d'incorporation (2 entrées) avec des rallonges (jusqu'à 90 m3/h)\n","/","Oui"]
[null,"Bigadan","Heat exchanger",null,"Par échange thermique, améliorer la viscosité des intrants (ceux-ci se présentant sous forme liquide)","Humides ou dilués uniquement","/","Il s'agit d'un échangeur de chaleur, l'échange se fait par contact de 2 tuyaux : l'un avec la biomasse, l'autre avec un liquide chaud","/","/",null,"/","/","/","35-40 m3/h","En aval de la dilution de la biomasse","Non"]
[null,"Biobang","BioBANG Cavitation Group",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 2 kW/m3 à 8 kW/m3; cela dépend du taux d’énergie que l'on souhaite donner à la cavitation","De 80.000 € pour la plus petite machine (pour les usines de 150 kW ) à 400.000€ pour la plus grande machine (pour les usines > 4 MW)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 0,5 m3/h à 25 m3/h","BioBANG peut être installé dans l’alimentation de prétraitement ou en recirculation. L’alimentation de prétraitement (https://vimeo.com/182702975) est recommandée pour les usines de débit de branchement qui sont alimentées avec un seul type de matière première (normalement des boues d’épuration) et où normalement il y a des concentrations élevées de MS. BioBANG en recirculation est plutôt recommandé pour les usines de biogaz et de biométhane qui utilisent différents types de biomasse avec différentes qualités de dégradabilité. BioBANG en recirculation (https://vimeo.com/175499477) prend la biomasse difficile (fibres, cellulose, lignine, pectines, etc...) qui flotte sur la surface des digesteurs, les traite et les fait recirculer dans le fond du digesteur, prêtes à être digérées par les bactéries.  De cette façon BioBANG maximise l’efficacité énergétique parce qu’il ne traite pas la biomasse qui est déjà digestible par les bactéries.","Oui"]
[null,"BioBANG ","BioBANG 500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","7,5-35","159900 (123 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","3m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG ","BioBANG 1000",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","22-45 kW","245700 (189 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","6m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG","BioBANG1500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","55-75 kW","267800 (206 600 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","8m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG","F15 T - F30 T - F75 T - F120 T",null,"1) Amélioration de la viscosité en améliorant le rapport liquide/solide et en réduisant l'utilisation de mixeurs.\n2) Quand la viscosité diminue, il est possible d'augmenter la quantité de solide en réduisant la teneur en liquide, augmentant la MS jusqu'à 20-30%. Dans ce mode, le BioBANG opitmise les volumes de l'unité et il est possible d'améliorer les rendements de l'unité sans changement de temps de rétention                                                                                                                              3) Optimisation de l'approvisonnement de l'unité\n","Les unités de méthanisation liquide qui utilisent un substrat homogène, avec au moins 2 types de biomasse (déchets organiques, agricoles, boues de STEP) marchent particulièrement bien avec les réacteurs qui ont besoin d'améliorer leur teneur en MS","Déchets d'industries agroalimentaires, déchets agricoles, boues de STEP ","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 37 kW à 200 kW","De 200.000 € à 400.000 €","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 1,25 m3/ jusqu'à 10m3/h","BioBANG en prétraitement a été conçu pour obtenir une désintégration optimale de biomasse pour obtenir une bonne rétention, viscosité et concentration. Avec cette installation il est possible de maximiser le ratio solide/liquide du produit au sein du digesteur, permettant de meilleurs rendements pour la même rétention et les mêmes volumes","Oui"]
[null,"Electrigaz","Expat-N",null,"Extraction d'azote ammoniacal en vue d'une meilleure production de biogaz\nPasteurisation","Effluents fortement chargés en azote ammoniacal (jusqu'à 6000 ppm)\nAccepte jusqu'à 8% de solide","Fumier dilué de volaille","Pasteurisation : 70°C, 1h\nExtraction de l'azote ammoniacal : stripage à l'air en lot\nRendement d'extraction de l'azote ammoniacal jusqu'à 90%\nPossibilité de récupération de l'azote sous forme d'engrais biologique","/",311,2800000,"/","/","/","Volume total réacteurs : 1650 m3","/","Non","https://www.biogasworld.com/fr/product/biomethanisation/expat-n/"]
[null,"Wangen","Pompe à trémie Bio-Mix",null,"Insertion des intrants solides par voie liquide","Tous types dont les brins sont inférieurs a 15cm  (déchets d'abattoirs, ensilages, beteraves, lisier, fruits…)","Ration classique (cive, fumier, ensilage)","Mélange des solides et du liquide de manière à rendre le produit pompable\nPression différentielle maximum entre 9 et 12 bars","Très bien référencé (on trouve très facilement des exemples)","De 15 à 45 kW","25000 <prix< 50000","En fonction du type entre 4000 et 7000 euros (préconisation constructeur)","Entre 4 et 20h","Préventive et currative","De 20 (15 kW) à 100 (45 kW) m^3/h\n8 à 12h/j","En sortie de trémie des intrants solides","Oui"]
[null,"Weber Entec","DesiUS (en général), aussi appelé Biopush",null,"Abaisser la viscosité, moins d’intrants (moyenne d’environ 13 %), plus de méthane (moyenne d’environ 13 %), réduction du coût d’exploitation de l’usine de biogaz, stabilisation du processus de biogaz, augmentation de la quantité de substrats digestables difficiles pouvant être alimentés, réduction des enzymes, réduction des intrants de maïs","Tout type de substrat pompable","Maïs, herbe, fumier solide (porc, vache), fumier liquide (porc, vache), blé, bouse de poulet, pommes de terre, betteraves sugger, CCM, déchets végétaux, fumier de cheval, boues excédentaires, millet, silphie, paille","Les ultrasons génèrent une cavitation. Le réacteur à ultrasons unique \"biopush\"est l’utilisation, qui permet au client de traiter chaque substrat organique défini. Par l’implosion des bulles de cavitation, de hautes forces de cisaillement désintègrent le sous-état sur l’échelle du micromètre. Cela augmente la surface de substrat disponible et réduit la viscosité du substrat tout en augmentant la quantité de gaz produite. L’installation se fait en recirculation au digesteur alimenté","Plus de 100 installations","A partir de 2,9 kWh/h. Dépend de la taille. Habituellement 5 kW pour une usine de biogaz de 500 kW","A partir de 68 000 €","<2.500€ pour les pièces de broyeur et de pompe ","Changement stator de la pompe max. 2 fois par an, temps nécessaire max 2h. Changer de couteau à RotaCut max 3 fois par an, besoin de temps max 1h. Les intervalles d’entretien dépendent du substrat. Ultrasons : pas d’entretien nécessaire ","Changement des pièces d’articles mobiles à la pompe et au broyeur","/","/","Oui"]

{"sheet":"Marteaux_IAA","index":59,"n_rows":3,"n_cols":18,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"BHS Sonthofen","Biogrinder RBG 08",null,"Dans le cas de la biomasse, les particules individuelles sont défibrées, ce qui entraîne une augmentation considérable de la surface de la particule. Cela permet d'optimiser le processus, de stabiliser et d'accélérer la production de gaz.","Un grand nombre de matières organiques telles que la paille, les herbes, les fruits, les légumes, les restes de nourriture, les excréments d'animaux, les pelures de fruits, etc. avec une teneur en matière sèche comprise entre 10 et 90 % selon le type de matière. Les liquides peuvent également être traités, mais sont difficiles à transporter. Ceux-ci sont généralement ajoutés et mélangés après le Biogrinder.","Ensilage de maïs ; paille de maïs ; ensilage d'herbe ; tontes d'herbe ; paille ; céréales ; seigle vert ; betterave sucrière ; ensilage de betteraves fourragères ; déchets organiques (poubelle à déchets organiques) ; déchets alimentaires ; surproduction alimentaire ; fumier de bovins, chevaux, volailles, porcs ; mélanges de fumier et de paille ; chicorée ; ananas ; mélange de fruits divers ;........","Le Biogrinder RBG08 a un rotor avec des marteaux montés de façon mobile. Le nombre de marteaux varie en fonction du traitement. Le produit d'alimentation est broyé dans la zone de traitement entre les marteaux du rotor et les barres du stator et est défibré au maximum.","Actuellement, plus de 100 machines sont en service dans le monde entier, par exemple en Australie, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en France, en Grande-Bretagne, en Norvège, en Autriche, en Slovaquie, en Suisse, en Hongrie, en Thaïlande et en Turquie","En fonction des produits entre\n2 et 14 kWh/t, \nLa plupart des matières nécessite env. 7 à 9 kWh/t ","Le RBG peut être équipé de 55kW à 90 kW. Prix de 60.250,00 € à 66.450,00 €","Env. 0,40 €/t à 0,60 €/t selon le produit. \nLes coûts peuvent varier consiérablement en fonction de la teneur en minéraux ","Env. 30-50 h/an selon la durée de fonctionnement et les propriétés des matières","Remplacement des pièces d'usure sur le rotor et sur le carter, inspection de l'unité d'entraînement, remplissage du système de lubrification automatique à la graisse","Entre 2 et 12 t/h selon les matières\nLa plupart des matières donne un débit de 4 à 7 t/h",null,"Oui"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator R",null,"Broyage\nAccélération de la fermentation grâce à son réacteur cinétique, raccourcissant ainsi le temps de séjour","Globalement tous types d'intrants","Fumier de volaille, betteraves, maïs, déchets verts, déchets d'IAA","Réacteur à impact (marteaux?) qui broie les structures cellulaires, même la plus complexe","/","90 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h","/","Non","https://www.agriculture-xprt.com/products/model-r-bio-accelerator-183640"]

{"sheet":"Couteaux_IAA","index":60,"n_rows":10,"n_cols":17,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle",null,"Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Boerger","Unihacker (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","Relativement universel","Déchets agricoles","Broyeur universel avec 2 arbres en rotation \nIl se base sur la conception d'une pompe à lobes en remplaçant les lobes par des couteaux\nPression maximale de 12 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 258 t/h ","/","Non"]
[null,"Boerger","Multichopper (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","/","/","Broyeur avec grille de réduction centrale et 3 couteaux en rotation sur la grille pour réduire les éléments grossiers\nPression maximale de 5 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 396 t/h","/","Non"]
[null,"Boerger","Rotocrusher (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","Produits solides et épais","Pommes de terre entières","Broyeur à arbre simple pour le broyage de produits solides\nPression maximale de 5 bars\nA Couteaux\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 540 t/h","/","Non"]
[null,"Miro Eisele","Table d'incorporation MIRO",null,"Incorporation, déchiquetage et homogénéisation","Liquide et/ou solide","Déchets agricoles déjà dilués","120 couteaux pour le déchiquetage","/","/","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","Capacité de 10 à 40 m","A la jonction entre les intrants solides et liquides","Non"]
[null,"Netzsch","M-Ovas",null,"Les matières solides contenues dans le produit pompé sont broyées efficacement évitant ainsi toute obstruction de la tuyauterie et des équipements placés en aval","Intrants humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires","Soupes (acier peut s'user à cause de l'acide)\nFumier\nEnsilage\nPommes de terre entières ne passent pas à cause des mailles et tombent dans le piège à cailloux\nDéchets d'abattoirs\nPelures de pomme de terre","Couteaux et disque percé\nPartie rotative du M-ovas en acier donc attention","Plusieurs milliers, très répandu en Allemagne et dans les STEP","Moteur de 7 kW mais dépend de l'intrant (on ne devrait pas dépasser les 3 kW)\n(300 m3/h quand on est liqude)","à partir de 3500 € environ","<1000 €","1 fois par an (on fait basculer le couvercle et on a directement accès à la partie tournante)\n2h","Remplacement des pièces d'usure (couteaux, disque)","environ 30 à 300 m3/h","A installer en amont d'une pompe, de préférence en charge","Oui"]
[null,"Vogelsang","Premix\nCoût toute option :\n CC66 D1 + RCX58 G + DRS + Armoire de contrôle complète, avec pompe d'alimentation liquide+ débimètre (Il faut juste raccorder la machine à la puissance)",null,"Broyage, mélange, homogénéisation, séparation des lourds, et alimentation de plusieurs digesteurs possible","Tout type d'intrants en méthanisation : \nfumiers, fumiers pailleux, déchets végétaux et animaux.\nEfficace sur broyage de fibres.\nFonctionne par voie humide","Tout type de fumiers, tous les ensilages, pailles délitées, maïs (raffles, cannes),  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper\n\n","Broyeur RotaCut + pompe CC + DRS et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)\n","Oui : plus de 150 références en France","22 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et de la difficulté à broyer le produit et selon les modèles","110-120 000 € (pour 60 à 65 t/j)\n","  \n6 000 € (suivant type d'intrant et temps de fonctionnement)\n3 500 € pour un PreMix à 50 t/j en moyenne.","8 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, 3 jeux de couteaux et une grille\nChangement du jeu de couteaux et de la grille en une opération (grille réversible).\nChangement de stator. \nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation PreMix.\nSi Hygiénisation :  1 ou 2 Rotacut en aval de PreMix.\nLe PreMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
[null,"Vogelsang","RedUnit avec  armoire complète + Pompe d'alimentation + Débimètre",null,"Broyage de tous types d'intrants avant hygiénisation - hors fumiers","Betteraves, déchets agro-alimentaires, déchets d'abattoirs","Pommes de terre, betteraves entières, carcasses d'abattoirs","1 : X-Ripper, 2 : Pompe CC, \n3 : Rotacut","Oui : de nombreuses références en France","30 kW","95 000","1 200","1h"," \nEn ligne sans démontage tuyauteries","10 à 20 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin ou tapis pour alimentation RedUnit\nLe RedUnit doit être au plus près de la cuve d'hygiénisation pour limiter côut de maintenace et consommations électriques. 15 à 20 m linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés"]
[null,"Vogelsang","BioCut + armoire de contrôle",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances\n","Tous types de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","RotaCut avec pompe à lobes \n2 bars maximum","Largement"," 12 kW","25 000","1 000","1 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]
[null,"Vogelsang","CC Cut",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances et moyennes puissances\n","Tous types de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","RotaCut avec pompe CC\n4 bar maximum","Largement"," 15 kW","30 000","2 500","3 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]

{"sheet":"Broyage_Autres_IAA","index":61,"n_rows":6,"n_cols":18,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Andritz","Broyeur à chaines Bio-QZ",null,"Broyage\nAugmente le rendement","Universel mais spécialisé sec\nDéchets agricoles, d'industries agroalimentaires et ordures ménagères","Fumier de cheval, déchets d'abattoirs, ensilage de maïs, betteraves à sucre","A chaines mais semble également compatible avec d'autres outils","/","/",null,"/","/","Plaques d'usures qui sont visiblement facilement remplacées","2 à 30 t/h selon les substrats et le modèle","/","Non","https://www.bio-qz.de/fr/Andritz_MeWa_Bio-QZ_Brochure_fr.pdf"]
[null,"Huning","Impact Crusher HPZ 900",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras totatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Huning","Impact Crusher HPZ 23",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras rotatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Lessine","Broyeur Bi-rotor type ELD FL (modèle existant en différentes tailles)",null,"Broyage <10-15mm","Déchets secs et humides, légumes, fruits, déchets abattoirs, etc. ","Fruits et légumes","Double rotor de découpe","Préparation soupe pour insectes, pulpe pour méthansiation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","1,2-1,5 kW/t",85000,5000,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Directement après la réception de la matière. Alimentation dosée par vis ou convoyeur","Oui"]
[null,"Netzsch","N-mac",null,"Les matières solides contenues dans le produit pompé sont broyées efficacement évitant ainsi toute obstruction de la tuyauterie et des équipements placés en aval.","Intrants secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires","Tout type d'intrant (peut même broyer des noix de coco)","Broyeur à double arbre","Pas en France, mais répandu en Allemagne","Moteur de 2,2 kW (50 m3/h)","à partir de 5000 € environ","<1000 € mais un peu plus cher que le M-Ovas","1 fois par an\n1/2 journée","Replacement des pièces d'usure (roues dentées)","env 50 m3/h (gamme de 50 à 400 m3/h disponible)","A installer en amont d'une pompe, de préférence en charge","Oui"]

{"sheet":"Déconditionnement","index":62,"n_rows":8,"n_cols":18,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Anaergia","Presse à extrusion OREX",null,"Séparation des déchets solides alimentaires en fractions humides et sèches","Déchets chargés en plastique (industries agro-alimentaires, cantines)","Déchets de cantine","Récupération jusqu'à 95 % des déchets alimentaires avec <1% de contamination\nLes déchets sont comprimés sous haue pression et la fraction humide est pressée à travers les perforations\nLa fraction sèche peut être transportée dans une fosse de transfert ou transformée en combustible solide\n","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"BTS Biogaz","Bioseparator W",null,"Déconditionnement","Déchets de cantines et d'industries agro-alimentaires","Déchets de cantines, drêches de distillrie, lots défectueux,…","Concassage et séparation des déchets organiques\nUtilise 100-400 L d'eau par tonne de matière à séparer\nEn sortie gragments de 12 mm, 10 mm ou 8 mm","/","75 kW","/","/","/","/","9-12 t/h","La matière brute passe d'une trémie à une vis sans fin qui remplit le bioseparator\nAprès séparation des emballages, la matière s'écoule dans un réservoire de stockage d'où elle peut être pompée","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioseparatorw/"]
[null,"Drycake","Twister separator",null,"Séparation Matiere Organque de l'emballage/contaminant","Tous types de déchets sont acceptés. La séparation est faite par filtration et effet vortex\nIl faut considérer que la matiere organique doit couler librement puis être transportée par convoyeur ou pompe","Biscuits, café en sachet individuel, conserves en metal, contenant plastique, déchet urbain soit trié à domicile ou à la fin d'une ligne de récupération de déchets tamisés à 80mm","Séparation Vortex Vertical par pagaie","Cette technologie date de 2008","35kw/h",295000,2000,10,"Vérifier mécanique de la machine. Eventuellement remplacer les pagaies","40,000-50,000t/an "," Le Twister est equipé d'une trémie, \nLe chargement peut être direct par camion si il y a une différence d'élévation sinon par  convoyeur ou une chargeuse.","Oui","Le prix est pour notre TSS20 nous avons aussi un plus petit modèle et un plus large"]
[null,"Green Creative","Flexidry M",null,"Déconditionnement","Déchets de cantine, déchets d'industrie agroalimentaire, invendus d'hypermarchés & déchets des ménages","Tous types d'entrants sauf le verre et les déchets non alimentaires. Les exemples d'intrants vont donc de la boite de conserve aux barquettes de produits préparés ou de viandes, en passant par des fruits et légumes. ","Perforation, compression (raisonner comme un tube de dentifrice), criblage et brossage\n0,114% impuretés dans la MS de la soupe de déconditionnement ainsi obtenue","30 clients : prestataires de déchets, méthaniseurs et plateforme de compostage.\nPrésent en France, Pologne et Suisse\nSe développe au RU et en Italie","16,88kWh soit 2,7kwh/t","280 000€ (Flexidry M seul)",11868,"25h","Maintenance de 1er niveau : mensuellement 1h de vérification (graissage, usures des brosses,etc)\n\nMaintenance préventive : 4 trimestrielle prévu au contrat de maintenance\n\nChangement des pièces d'usures : brosses principalement ","7t/h","Trémie d'alimentation en amont du Flexidry M avec entrée des déchets par le dessus du Flexidry. Sur la trémie nous avons plusieurs modèles proposés qui dépendent du type d'alimentation des déchets par le client (au godet, par caisse palette, directement en sortie de camion). Les volumes vont de 3m3 pour des installations allant de 2000 à 5000t/an de biodéchets et jusq'uà 15m3 pour des projet au dela de 10000t/an. \n\nEvacuation de la soupe par pompage ou convoyage par vis suivant la viscosité souhaité par le client - positionné en dessous de la machine. La brique Hygiénisation peut être également étudiée et ajoutée au process grâce à un partenariat que nous avons avec une société française.\n\nEvacuation des emballages par convoyeur à vis par le dessous de la machine.\n\n Une passerelle d'accès/maintenance est fortement conseillé et peut être fournie également par Green Creative afin de faciliter l'entretien et la maintenance\n","Oui"]
[null,"Hantsch","Turbo-sépateur d'Atritor (TS3096)",null,"Séparation d'emballage","Déchets supermarché\nDéchets d'IAA (refus de fabrication tels que lait, pain, brioche)\nRefus de centres de logistiques (rupture chaine du froid)\nBoites conserve\nDéchets en verre si et seulement si dans des conditions particulières \nDéchets de cuisine et cantines","Déchets supermarché","la partie organique s'écoule à travers des mailles\nOn utilise des \"grosses palettes\" qui vont taper et éclater l'emballage\nPar effet centrifuge la matière organique est projetée sur les parois et va s'écouler","250 machines dans le monde","Brochure (si on prend tout avec pompe, trémie d'alimentation, vis de sortie, convoyeur) on aurait 70 kW soit 7 kWh par tonne traitée","la machine elle-même et son entourage direct (son package) : 400 000 €","/","Changer un jeu de palettes prend une demi-journée mais la plupart c'est une palette qu'on change à la fois (36 au total)","Palettes à changer\nDans le cas de déchets de supermarchés ce serait tous les un an et demi donc toutes les 2300 h","8 à 10 t/h\n6 à 7h/j\n5000 t à 18 000 t/an","Trémie de réception avec des vis au fond qui vont monter la matière jusqu'à la machine, le produit tombe d'un côté de la machine où un rotor va progressivement pousser les matières jusqu'en sortie puis on récupère la soupe sous des grilles et à partir de là un bac ou une vis peut récupérer et emmener jusqu'à un hygiéniseur","Non"]
[null,"Lessine","Déconditionneur type BD (modèle existant en différentes tailles)",null,"Déconditionnement, broyage et mise en pulpe","Déchets GMS et industrie agro-alimentaire","Tout venant GMS","Rotor haute énergie et séparation granulométrique entre emballage et matière bio","Préparation pulpe pour méthanisation","5-6 kW/t",135000,5000,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","6-10 t/h suivant les entrants","Trémie avec double vis d'alimentation en entrée. Pompe pour la pulpe en sortie et vis de convoyage pour les emballages","Oui"]
[null,"Tietjen Das Original","DRM (Broyeur à double rotor)",null,"Séparation des emballages et broyage préalable","Traitement ordures ménagères, déchets de cantines et déchets d'industries agroalimentaires\nA éviter : les déchets très chargés en particules métalliques ou trop gros","Déchets de cantine"," Chaque rotor est équipé de 4 jeux de grilles de 12 mm d’ouverture et de marteaux en acier avec durcissement de surface\nLa teneur en matières plastiques résiduelles dans la biomasse est inférieure à 0,4 %\nBénéficie d'un couvercle pour lutter contre les odeurs\nSelon la nature des déchets, un ajout de liquide peut être envisagé","ARA Région Bern, CH, Saria Reefood, diverses localisations en Allemgane et en Pologne, Zeus, Reinsfeld ","De 1,5 à 3,5 kWh/m3","200 000 € pour le DRM avec pompe\nCe prix peut être amené à évoluer avec les fournitures en plus","Usure engendrée : de 0,6 à 0,8 € la tonne","Contrôle hebdomadaire                                                    temps de changement des tamis 1h                           temps de changement des marteaux 2h ","Internalisée","10-20 t/h\nJusqu'à 25t/h ","A mettre au même niveau que l'on mettrait un déconditionneur","Oui"]

{"sheet":"Hygiénisation","index":63,"n_rows":5,"n_cols":17,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Bigadan","Pasteurization tanks",null,"Pasteurisation\nAugmenter le rendement en biogaz","Déchets animaux de catégorie 3","Déchets d'abattoir","70°C pendant 1h","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"HoSt","Hygiénisation",null,"Eliminer tout risque de contamination","Tous les produits qui en ont besoin mais généralement catégorie 3 (sous-produits animaux tels que des déchets d'abattoir et soupes de déconditionnement)\nLiquide pompable en-dessous de 12% de matière sèche","Sous-produits animaux","1h à 70°C","/","/","/","/","/","/","Cuve en inox sur mesure ( de 6m3 à 25m3)\n10m3 suffisent pour 10 000 t annuelles","En amont du process\nSelon eux, cela existe aussi en aval car cela garantit un diestat hygiénisé","Non"]
[null,"Landia","BIOCHOP",null,"Hygiénisation","Biodechets, lisier, fumier mélangé, \nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Hygiénisation de matière C3 ou autres","Bio énergie touraine, lycée agricole perigueux, engie…","11 kw",80000,1000,"4h","Vidange huile agitateur et pompe de recirculation","/","Prévoirplace suffisante pour entretien","Oui"]
[null,"Lessine","Hygiénisation (modèle existant en différentes tailles)",null,"Hygiénisation de déchets Cat 3","Tous déchets cat 3 : déchets de cuisines collectives, GMS, etc.","Produits en pulpe de préparation pour méthanisation, soupe de déconditionnement, etc.)","Chauffe par échangeurs platulaires, maintien dans des cuves chauffées","Hygiénisation soupe de méthanisation","25kW/t",350000,2500,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","10t/h","Pompe broyeuse en entrée, envoi en cuve tampon avant injection dans le méthaniseur","Oui"]

{"sheet":"AutresDéconIAA","index":64,"n_rows":4,"n_cols":18,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches Techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Anaergia","Cleanrex","https://drive.google.com/drive/folders/1eUbHdOks4bPaD_4Kf3BYqGWwyeztWW4d","Nettoyage de la matière organique issue de la gamme de pression d'extrusion Anaergia en éliminant les plastiques inertes ce qui réduit la maintenance du digesteur","Intrants issus des presses à extrusion OREX","/","Eau de nettoyage\nCyclone dynamique (centrifugation)","/","/","/","/","/","/","/","A placer en aval des presses à extrusion de chez Anaergia","Non"]
[null,"Drycake","Seditank Dessableur",null,"Dessablage de matière organique après un déconditionnement ","Produits en soupe ou liquides apres déconditionnement, ou dans toute situation où les inertes posent un problème de déconditionnement","Dans un déconditionneur la matiere lourde inerte, sable, terre etc fait partie de la soupe organique. En fonction des intrants cela peut représenter une fraction importante de la soupe. Les inertes s'accumulent dans le methanisateur et abiment les pompes dans l'usine. Le Seditank tient a réduire les coûts d'entretien associés à la gestion de la matière inerte","Sédimentation en Cuve Aere","La technologie existe depuis 2003\nEssai à Vitalgaz (Normandie)\nAutres exemples : https://www.envitec-biogas.fr/ et https://www.anaergia.com/","2kW/h",98000,0,4,"Vérifier les  motoréducteurs","Jusqu'à 90m3/h","Un transfert par convoyeur ou pompe doit être prévu depuis le déconditionneur","Oui","Le prix est pour un modèle standard. Le seditank peut être  adapté en fonction du débit et concentration de matière inerte"]
[null,"Drycake","Cleanpress",null,"Nettoyage de plastique résiduel","Produits en soupe ou liquides après déconditionnement","Certains plastiques sont difficiles à séparer. La CleanPress fait partie d'une deuxième étape dans le décondtionnement pour les plastiques résiduels.  Avec La CleanPress on assure une soupe sans résidu plastique","Presse a vise filtrante","La technologie existe depuis 2003\nEssai à Vitalgaz (Normandie)\nAutres exemples: https://www.envitec-biogas.fr/ et https://www.anaergia.com/","2kW/h",88000,500,4,"Vérifier les  motoréducteurs","Jusqu'à 90m3/h","Un transfert par convoyeur ou pompe doit être prévu depuis le décondtionneur ","Oui","Le prix est pour une unité standard"]

{"sheet":"MélangeAutresIAA","index":65,"n_rows":8,"n_cols":17,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[4,7,5,7],[4,14,5,14]]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Landia","GASMIX",null,"Mélange/Brassage\nSystème de macération pour les digesteurs","Matière déjà humidifiée (pas de fumier), il faut que la matière soit déjà préparée en somme\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets, industriel, agricole","Agitation, brassage, extérieur pour digesteur post digesteur","Agricole, urbain, urbain (non adapté aux produits trop épais et trop fibreux)",30,"300000 hors accessoire (vannes tuyauteries)",500,"4h","Vidange huile  pompe de recirculation","/","Prévoir tuyauterie et automatisme pour le phasage du brassage par buse","Oui"]
[null,"Lessine","Mélangeur (modèle existant en différentes tailles)",null,"Mélange de différents entrants","Déchets pré-broyés, farine, sciure, liquides, etc","Produit en sortie des équipements BD et ELD FL","Mélangeurs à pâles en continu","Préparation de soupe pour insectes, pulpe pour méthanisation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","2kW/h",125000,1500,50,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Alimentation dosée par vis ou pompe","Oui"]
[null,"Miro Eisele","Table d'incorporation MIRO",null,"Incorporation, déchiquetage et homogénéisation","Liquide et/ou solide","Déchets agricoles déjà dilués","120 couteaux pour le déchiquetage","/","/","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","Capacité de 10 à 40 m","A la jonction entre les intrants solides et liquides","Non"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 900 Bio",null,"Homogénéisation du substrat en mixant les intrants avec une fraction liquide\nDéfibrage","Cultures énergétiques\nFumiers\nDéchets organiques et déchets de cantine","Fumier de vache","A chaine rotative\nVa ajouter du liquide afin qu'en fin de prétraitement les intrants soient pompables et homogènes","/","55-75 kW","/","/","/","/","Jusqu'à 25 tonnes/h","/","Non"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 1200 Bio",null,null,null,null,null,"/","75 kW","/","/","/","/",null,"/","Non"]
[null,"Vogelsang","Premix\nCoût toute option :\n CC66 D1 + RCX58 G + DRS + Armoire de contrôle complète, avec pompe d'alimentation liquide+ débimètre (Il faut juste raccorder la machine à la puissance)",null,"Broyage, mélange, homogénéisation, séparation des lourds, et alimentation de plusieurs digesteurs possible","Tout type d'intrants en méthanisation : \nfumiers, fumiers pailleux, déchets végétaux et animaux.\nEfficace sur broyage de fibres.\nFonctionne par voie humide","Tout type de fumiers, tous les ensilages, pailles délitées, maïs (raffles, cannes),  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper\n\n","Broyeur RotaCut + pompe CC + DRS et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)\n","Oui : plus de 150 références en France","22 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et de la difficulté à broyer le produit et selon les modèles","110-120 000 € (pour 60 à 65 t/j)\n","  \n6 000 € (suivant type d'intrant et temps de fonctionnement)\n3 500 € pour un PreMix à 50 t/j en moyenne.","8 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, 3 jeux de couteaux et une grille\nChangement du jeu de couteaux et de la grille en une opération (grille réversible).\nChangement de stator. \nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation PreMix.\nSi Hygiénisation :  1 ou 2 Rotacut en aval de PreMix.\nLe PreMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
[null,"Vogelsang","CC Mix + pompe d'alimentation + armoire complète",null,"Mélange par voie humide - Séparation des lourds","Tous types d'intrants en méthanisation : limites de fibres à 60 mm.\n Déchets industries agroalimentaires.\nFonctionne par voie humide","Tous les ensilages, maïs, résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","Pompe CC avec vis de mélange, (Rotor Excentré) et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)","Oui ","14 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et des produits et selon les modèles","25 à 50 000\n","2 500 €","4 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, \nChangement de stator\nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation CCMix\nLe CCMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]

{"sheet":"HydrolyseAutresIAA","index":66,"n_rows":3,"n_cols":17,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"HoSt","Hydrolyse par autoclave",null,"Rendre accessible les matières difficiles à digérer pour les bactéries comme la lignine plus accessibles\nPermet de réduire le temps de séjour et donc la taille du digesteur, baisse de viscosité des boues","/","/","Le couple température/pression améliore la biodégradibilité organique\nPression de 4 à 10 bars avec une température de 140 à 180 °C pour un temps de rétention de 20 à 40 minutes","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"MethaFrance","Méthalyse (pas de site officiel et injoignables, impossible de savoir s'ils sont encore actifs)",null,"Hydrolyse/augmenter la production de méthane","Non spécifique","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]

{"sheet":"AutresAutresIAA","index":67,"n_rows":13,"n_cols":17,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Agrikomp","Vielfrass SB",null,"Incorporation directe mais peut être couplé avec un Premix","Déchets agricoles, soupes de déconditionnement","Fumier, herbe, ensilage","Matières premières décompactées par 2 vis sans fin puis sont pressées dans la zone supérieure du digesteur par la vis d'introduction\nLa trémie est complétée d'un embout de fraisage avec cylindres pour décompacter parfaitement la matière solide\nTechnologie à choisir si l'on veut un long séjour","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 57 m3/h","/","Oui"]
[null,"Agrikomp","Vielfrass BT",null,"Incorporation directe mais peut être couplé avec un Premix","Déchets agricoles, soupes de déconditionnement","Fumier, herbe, ensilage","Matières premières décompactées par 2 vis sans fin puis sont pressées dans la zone supérieure du digesteur par la vis d'introduction\nLa trémie est complétée d'un embout de fraisage avec cylindres pour décompacter parfaitement la matière solide\nTechnologie à choisir si l'on veut un long séjour","/","/","/","/","/","/","Double système d'incorporation (2 entrées) avec des rallonges (jusqu'à 90 m3/h)\n","/","Oui"]
[null,"Anaergia","Déshydratateur de boues",null,"Assèchement des biosolides municipaux afin de produire des gâteaux secs","Humides","Boues","Ajout de polymère aux boues\nL'eau libre est évacuée des boues d'alimentation au premier stade de l'épaississement\n2 étapes de pressage interviennent et on obtient un gâteau à haute teneur en solides","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Bigadan","Heat exchanger",null,"Par échange thermique, améliorer la viscosité des intrants (ceux-ci se présentant sous forme liquide)","Humides ou dilués uniquement","/","Il s'agit d'un échangeur de chaleur, l'échange se fait par contact de 2 tuyaux : l'un avec la biomasse, l'autre avec un liquide chaud","/","/",null,"/","/","/","35-40 m3/h","En aval de la dilution de la biomasse","Non"]
[null,"Biobang","BioBANG Cavitation Group",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 2 kW/m3 à 8 kW/m3; cela dépend du taux d’énergie que l'on souhaite donner à la cavitation","De 80.000 € pour la plus petite machine (pour les usines de 150 kW ) à 400.000€ pour la plus grande machine (pour les usines > 4 MW)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 0,5 m3/h à 25 m3/h","BioBANG peut être installé dans l’alimentation de prétraitement ou en recirculation. L’alimentation de prétraitement (https://vimeo.com/182702975) est recommandée pour les usines de débit de branchement qui sont alimentées avec un seul type de matière première (normalement des boues d’épuration) et où normalement il y a des concentrations élevées de MS. BioBANG en recirculation est plutôt recommandé pour les usines de biogaz et de biométhane qui utilisent différents types de biomasse avec différentes qualités de dégradabilité. BioBANG en recirculation (https://vimeo.com/175499477) prend la biomasse difficile (fibres, cellulose, lignine, pectines, etc...) qui flotte sur la surface des digesteurs, les traite et les fait recirculer dans le fond du digesteur, prêtes à être digérées par les bactéries.  De cette façon BioBANG maximise l’efficacité énergétique parce qu’il ne traite pas la biomasse qui est déjà digestible par les bactéries.","Oui"]
[null,"BioBANG ","BioBANG 500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","7,5-35","159900 (123 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","3m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG ","BioBANG 1000",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","22-45 kW","245700 (189 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","6m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG","BioBANG1500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","55-75 kW","267800 (206 600 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","8m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG","F15 T - F30 T - F75 T - F120 T",null,"1) Amélioration de la viscosité en améliorant le rapport liquide/solide et en réduisant l'utilisation de mixeurs.\n2) Quand la viscosité diminue, il est possible d'augmenter la quantité de solide en réduisant la teneur en liquide, augmentant la MS jusqu'à 20-30%. Dans ce mode, le BioBANG opitmise les volumes de l'unité et il est possible d'améliorer les rendements de l'unité sans changement de temps de rétention                                                                                                                              3) Optimisation de l'approvisonnement de l'unité\n","Les unités de méthanisation liquide qui utilisent un substrat homogène, avec au moins 2 types de biomasse (déchets organiques, agricoles, boues de STEP) marchent particulièrement bien avec les réacteurs qui ont besoin d'améliorer leur teneur en MS","Déchets d'industries agroalimentaires, déchets agricoles, boues de STEP ","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 37 kW à 200 kW","De 200.000 € à 400.000 €","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 1,25 m3/ jusqu'à 10m3/h","BioBANG en prétraitement a été conçu pour obtenir une désintégration optimale de biomasse pour obtenir une bonne rétention, viscosité et concentration. Avec cette installation il est possible de maximiser le ratio solide/liquide du produit au sein du digesteur, permettant de meilleurs rendements pour la même rétention et les mêmes volumes","Oui"]
[null,"MPO","Deshydratateur de boues",null,"Deshydratation des boues","Humides","Boues d'épuration","Location et vente de conteneurs contenant la technologie de deshydratation\nPresse à vis","SUEZ, VEOLIA, diverses collectivités","<8 kWh/t Matière Sèche","/","/","/","/","3 à 10 m3/h\n54 à 137 kg Matière Sèche/h","/","Oui"]
[null,"Wangen","Pompe à trémie Bio-Mix",null,"Insertion des intrants solides par voie liquide","Tous types dont les brins sont inférieurs a 15cm  (déchets d'abattoirs, ensilages, beteraves, lisier, fruits…)","Ration classique (cive, fumier, ensilage)","Mélange des solides et du liquide de manière à rendre le produit pompable\nPression différentielle maximum entre 9 et 12 bars","Très bien référencé (on trouve très facilement des exemples)","De 15 à 45 kW","25000 <prix< 50000","En fonction du type entre 4000 et 7000 euros (préconisation constructeur)","Entre 4 et 20h","Préventive et currative","De 20 (15 kW) à 100 (45 kW) m^3/h\n8 à 12h/j","En sortie de trémie des intrants solides","Oui"]
[null,"Weber Entec","DesiUS (en général), aussi appelé Biopush",null,"Abaisser la viscosité, moins d’intrants (moyenne d’environ 13 %), plus de méthane (moyenne d’environ 13 %), réduction du coût d’exploitation de l’usine de biogaz, stabilisation du processus de biogaz, augmentation de la quantité de substrats digestables difficiles pouvant être alimentés, réduction des enzymes, réduction des intrants de maïs","Tout type de substrat pompable","Maïs, herbe, fumier solide (porc, vache), fumier liquide (porc, vache), blé, bouse de poulet, pommes de terre, betteraves sugger, CCM, déchets végétaux, fumier de cheval, boues excédentaires, millet, silphie, paille","Les ultrasons génèrent une cavitation. Le réacteur à ultrasons unique \"biopush\"est l’utilisation, qui permet au client de traiter chaque substrat organique défini. Par l’implosion des bulles de cavitation, de hautes forces de cisaillement désintègrent le sous-état sur l’échelle du micromètre. Cela augmente la surface de substrat disponible et réduit la viscosité du substrat tout en augmentant la quantité de gaz produite. L’installation se fait en recirculation au digesteur alimenté","Plus de 100 installations","A partir de 2,9 kWh/h. Dépend de la taille. Habituellement 5 kW pour une usine de biogaz de 500 kW","A partir de 68 000 €","<2.500€ pour les pièces de broyeur et de pompe ","Changement stator de la pompe max. 2 fois par an, temps nécessaire max 2h. Changer de couteau à RotaCut max 3 fois par an, besoin de temps max 1h. Les intervalles d’entretien dépendent du substrat. Ultrasons : pas d’entretien nécessaire ","Changement des pièces d’articles mobiles à la pompe et au broyeur","/","/","Oui"]

{"sheet":"MarteauxSolide","index":68,"n_rows":8,"n_cols":18,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"BHS Sonthofen","Biogrinder RBG 08",null,"Dans le cas de la biomasse, les particules individuelles sont défibrées, ce qui entraîne une augmentation considérable de la surface de la particule. Cela permet d'optimiser le processus, de stabiliser et d'accélérer la production de gaz","Un grand nombre de matières organiques telles que la paille, les herbes, les fruits, les légumes, les restes de nourriture, les excréments d'animaux, les pelures de fruits, etc. avec une teneur en matière sèche comprise entre 10 et 90 % selon le type de matière. Les liquides peuvent également être traités, mais sont difficiles à transporter. Ceux-ci sont généralement ajoutés et mélangés après le Biogrinder","Ensilage de maïs ; paille de maïs ; ensilage d'herbe ; tontes d'herbe ; paille ; céréales ; seigle vert ; betterave sucrière ; ensilage de betteraves fourragères ; déchets organiques (poubelle à déchets organiques) ; déchets alimentaires ; surproduction alimentaire ; fumier de bovins, chevaux, volailles, porcs ; mélanges de fumier et de paille ; chicorée ; ananas ; mélange de fruits divers ;........","Le Biogrinder RBG08 a un rotor avec des marteaux montés de façon mobile. Le nombre de marteaux varie en fonction du traitement. Le produit d'alimentation est broyé dans la zone de traitement entre les marteaux du rotor et les barres du stator et est défibré au maximum","Actuellement, plus de 100 machines sont en service dans le monde entier, par exemple en Australie, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en France, en Grande-Bretagne, en Norvège, en Autriche, en Slovaquie, en Suisse, en Hongrie, en Thaïlande et en Turquie","En fonction des produits entre\n2 et 14 kWh/t, \nLa plupart des matières nécessite env. 7 à 9 kWh/t ","Le RBG peut être équipé de 55kW à 90 kW. Prix de 60.250,00 € à 66.450,00 €","Env. 0,40 €/t à 0,60 €/t selon le produit. \nLes coûts peuvent varier consiérablement en fonction de la teneur en minéraux ","Env. 30-50 h/an selon la durée de fonctionnement et les propriétés des matières","Remplacement des pièces d'usure sur le rotor et sur le carter, inspection de l'unité d'entraînement, remplissage du système de lubrification automatique à la graisse","Entre 2 et 12 t/h selon les matières\nLa plupart des matières donne un débit de 4 à 7 t/h",null,"Oui"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator R",null,"Broyage\nAccélération de la fermentation grâce à son réacteur cinétique, raccourcissant ainsi le temps de séjour","Globalement tous types d'intrants","Fumier de volaille, betteraves, maïs, déchets verts, déchets d'IAA","Réacteur à impact (marteaux?) qui broie les structures cellulaires, même la plus complexe","/","90 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h","/","Non","https://www.agriculture-xprt.com/products/model-r-bio-accelerator-183640"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator Z",null,"Accélération de la fermentation avec le défibreur de biomasse","Déchets agricoles principalement, solides compris","Fumier de volaille, cannes de maïs sèches, betteraves, lisier séparé, fumier","Broyeur à percussion (utilisation de marteaux)","/","75-90 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h","/","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioacceleratorz/"]
[null,"Doppstadt","Broyeur AK (existe en différents modèles)",null,"Broyeur rapide pour la réduction de volume de déchets de bois et ménagers","Déchets solides type bois mais déjà pré-broyés","Déchets verts, déchets de jardin, déchets biologiques, racines et troncs pré-broyés, bois mort, palettes","Amovible\nA marteaux\nIdéal en combinaison avec un pré-broyeur type DW ou un un crible\nTaille des grilles de 30 mm au mieux","/","Modèle AK235 : 175 kW à 2200 t/min\nModèle AK435 : 315 kW à 2000 t/min\nModèle AK635 : 440 kW à 2000 t/min","/","/","/","Remplacement des marteaux","Dépend trop du substrat","A utiliser après un pré-broyage ou un crible","Non"]
[null,"Hantzsch","BioZA (à partir du Shark de chez Willibald)\n3000\nEn Allemagne, on l'appelle aussi le \"shark\" mais avec un équipement spécial",null,"Broyage","Paille, fumier, luzerne, pomme de terre entière, betterave entière\ntout ce qui est \"agricole\"","Fumier bovin","Rapide à marteaux fins pour pouvoir défibrer la matière pour 0 à 6 cm\nIl s'agit du MS3000 mini-Shark de chez Willbald mais avec un équipement ad hoc","Eprouvé ","130 (382 pour le 5000)","170-200 000 selon la version (électrique ou thermique) (avec son package)","/","Un changement de marteau  1/2 journée","Marteaux à changer\npour du fumier ce serait toutes les 350 h ","15-20 t/heure sur du fumier\n7h en continu par jour","Elle a sa propre trémie\nRessort par un tapis ou peut être déchargée dans un tapis d'incorporation","Non"]
[null,"Huning","Optimatic Hammer Mill",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets agricoles, solides ou non","Betteraves, paille","A marteaux","/","/","/","/","/","/","/","/","Non","https://www.environmental-expert.com/products/optimatic-hammer-mill-427747"]
[null,"Willibald","UZ 80",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Ecorces\nDéchets agricoles (fibreux ou non)","Lui aussi pour traitement de déchets agricoles, fonctionne à marteaux\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","Propulsion par un moteur électrique stationnaire de 45 kW","/","/","/","/","/","Derrière une trémie d'incorporation","Non"]

{"sheet":"Couteaux Solide","index":69,"n_rows":12,"n_cols":17,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Boerger","Unihacker (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","Relativement universel","Déchets agricoles","Broyeur universel avec 2 arbres en rotation \nIl se base sur la conception d'une pompe à lobes en remplaçant les lobes par des couteaux\nPression maximale de 12 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 258 t/h ","/","Non"]
[null,"Boerger","Multichopper (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","/","/","Broyeur avec grille de réduction centrale et 3 couteaux en rotation sur la grille pour réduire les éléments grossiers\nPression maximale de 5 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 396 t/h","/","Non"]
[null,"Boerger","Rotocrusher (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","Produits solides et épais","Pommes de terre entières","Broyeur à arbre simple pour le broyage de produits solides\nPression maximale de 5 bars\nA Couteaux\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 540 t/h","/","Non"]
[null,"Gunter Schmihing","Godet coupe betteraves / broyeur",null,"Broyer","Tout ce qui est production végétale à l'exception du fumier (mais ils font l'ensilage)\nTout ce qui est production végétale, principalement des tubercules et ensilage","Betteraves, oignons, carcasses, herbes, poireaux, gélatine","A couteaux\nIl s'agit d'un poste amovible","Très utilisé en Allemagne car permet à des personnes de se partager le modèle","/","Voir fiche technique dans la bibliographie (dépend des options) mais au minimum 9 000 et jusqu'à 19 810 € sans aucune option","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Changer les couteaux","Jusqu'à 36 t/h","Cas par cas (voir options dans la bibliographie)","Oui"]
[null,"Gunter Schmihing","Broyeur à couteaux alligator",null,"Broyage ","Déchets solides","Pommes de terre, betteraves entières","Amovible (véhicule)\nA couteaux","/","/","A partir de 6 690 €","Voir prix des pièces dans la fiche technique","/","Pièces remplaçables","Charge jusqu'à environ 1,4 m3 par voyage soit jusqu'à 3t en 70 secondes","/","Oui"]
[null,"Miro Eisele","Table d'incorporation MIRO",null,"Incorporation, déchiquetage et homogénéisation","Liquide et/ou solide","Déchets agricoles déjà dilués","120 couteaux pour le déchiquetage","/","/","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","Capacité de 10 à 40 m","A la jonction entre les intrants solides et liquides","Non"]
[null,"Noremat","Valormax A 915",null,"Broyage","Branches, pommes de terre, betteraves entières, fumier, paille, principalement du sec, mais on peut aussi injecter des produits liquides types sous-produits alimentaires en fin de vie","Branchages, pommes de terre entières","A couteaux\nOn peut aller jusqu'à 12 mm","En application méthanisation, ça a déjà été réalisé pour de la méthanisation mais pas beaucoup non plus\nLe modèle en lui-même est éprouvé (centaines de ventes) mais la méthanisation n'a pas encore été beaucoup testée","En moyenne, 373 kW",350000,"Dépend des tonnages et quantités","Changer un jeu de couteaux c'est tous les 2 j et ça prend 1-2h","Changement des couteaux\nOn peut les changer séparément","30-40 000 t/an","Au tout début du processus\nL'introduction des matières se fait de manière mécanique","Oui"]
[null,"Vogelsang","Premix\nCoût toute option :\n CC66 D1 + RCX58 G + DRS + Armoire de contrôle complète, avec pompe d'alimentation liquide+ débimètre (Il faut juste raccorder la machine à la puissance)",null,"Broyage, mélange, homogénéisation, séparation des lourds, et alimentation de plusieurs digesteurs possible","Tout type d'intrants en méthanisation : \nfumiers, fumiers pailleux, déchets végétaux et animaux.\nEfficace sur broyage de fibres.\nFonctionne par voie humide","Tout type de fumiers, tous les ensilages, pailles délitées, maïs (raffles, cannes),  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper\n\n","Broyeur RotaCut + pompe CC + DRS et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)\n","Oui : plus de 150 références en France","22 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et de la difficulté à broyer le produit et selon les modèles","110-120 000 € (pour 60 à 65 t/j)\n","  \n6 000 € (suivant type d'intrant et temps de fonctionnement)\n3 500 € pour un PreMix à 50 t/j en moyenne.","8 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, 3 jeux de couteaux et une grille\nChangement du jeu de couteaux et de la grille en une opération (grille réversible).\nChangement de stator. \nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation PreMix.\nSi Hygiénisation :  1 ou 2 Rotacut en aval de PreMix.\nLe PreMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
[null,"Vogelsang","RedUnit avec  armoire complète + Pompe d'alimentation + Débimètre",null,"Broyage de tous types d'intrants avant hygiénisation - hors fumiers","Betteraves, déchets agro-alimentaires, déchets d'abattoirs","Pommes de terre, betteraves entières, carcasses d'abattoirs","1 : X-Ripper, 2 : Pompe CC, \n3 : Rotacut","Oui : de nombreuses références en France","30 kW","95 000","1 200","1h"," \nEn ligne sans démontage tuyauteries","10 à 20 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin ou tapis pour alimentation RedUnit\nLe RedUnit doit être au plus près de la cuve d'hygiénisation pour limiter côut de maintenace et consommations électriques. 15 à 20 m linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés"]
[null,"Vogelsang","BioCut + armoire de contrôle",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances\n","Tous types de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","RotaCut avec pompe à lobes \n2 bars maximum","Largement"," 12 kW","25 000","1 000","1 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]
[null,"Vogelsang","CC Cut",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances et moyennes puissances\n","Tous types de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","RotaCut avec pompe CC\n4 bar maximum","Largement"," 15 kW","30 000","2 500","3 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]

{"sheet":"AutresBroyagesSolide","index":70,"n_rows":15,"n_cols":18,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Andritz","Broyeur à chaines Bio-QZ",null,"Broyage\nAugmente le rendement","Universel mais spécialisé sec\nDéchets agricoles, d'industries agroalimentaires et ordures ménagères","Fumier de cheval, déchets d'abattoirs, ensilage de maïs, betteraves à sucre","A chaines mais semble également compatible avec d'autres outils","/","/",null,"/","/","Plaques d'usures qui sont visiblement facilement remplacées","2 à 30 t/h selon les substrats et le modèle","/","Non","https://www.bio-qz.de/fr/Andritz_MeWa_Bio-QZ_Brochure_fr.pdf"]
[null,"Doppstadt","Broyeur DW 3060 Bio Power Type D",null,"Broyeur lent pour la réduction de volume de déchets de bois et ménagers","Déchets solides type bois difficile","Déchets verts, bois mort, souches, troncs, palettes, déchets ménagers…","Amovible\nRotor équipé de 42 dents\n3 types de peigne : 140 mm, 280 mm ou 840 mm","/","/","/","/","/","/","Dépend trop du substrat","A utiliser comme pré-broyage des intrants les plus difficiles (souches, troncs)","Non"]
[null,"Doppstadt","Broyeur SM (existe en différents modèles)",null,"Cribles rotatifs pour séparer les différentes fractions d'un produit broyé","Déchets solides type bois difficile","Déchets verts, bois mort, souches, troncs, palettes, déchets ménagers…","On peut déplacer la machine à l'aide d'un crochet de chantier\nCrible à trommel","/","Modèle SM 414 : 30 kW à 2000 t/min\nModèle SM 518 : 68 kW à 1600 t/min\nModèle SM 620 : 68 kW à 1600 t/min\nModèle SM 720 : 68 kW à 1600 t/min\nModèle SM 1200 Triflex : 68 kW à 1600 t/min","/","/","/","/","Dépend trop du substrat","A utiliser comme pré-broyage des intrants les plus difficiles (souches, troncs)","Non"]
[null,"Doppstadt","Broyeur DH 608",null,"Déchiqueteuses de bois rond pour la production de bois-énergie","Déchets solides type bois","Déchets verts, bois mort, souches, troncs, palettes, déchets ménagers…","Amovible\n600 mm au mieux\nA dents","/","Modèle DH 608 ! 360ckW à 2000 t/min","/","/","/","/","100-150 m3/h selon le substrat","A utiliser comme pré-broyage des intrants les plus difficiles (souches, troncs)","Non","https://pdf.directindustry.fr/pdf-en/doppstadt/dh608/57299-94664.html"]
[null,"Gunter Schmihing","Cleaner Tiger",null,"Broyer","Tout ce qui est production végétale à l'exception du fumier (mais ils font l'ensilage)\nTout ce qui est production végétale, principalement des tubercules et ensilage","Betteraves, oignons, carcasses, herbes, poireaux, gélatine","Il s'agit d'un poste fixe\nHacheur broyeur sans couteaux\nVoir documentation","40-60 unités/an, beaucoup en Allemagne","385 V\nà partir de 120 chevaux soit 88,25kW","Voir fiche technique dans la bibliographie (dépend des options)","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Pas de couteaux ou de marteaux donc très peu de casse","20-60 t/h","Cas par cas (voir options dans la bibliographie)","Oui"]
[null,"Hantzsch","Crambo",null,"Broyage de déchets résistants","Bois et déchets verts","Déchets verts, de tonte, feuillages,…","Broyeur lent bi-rotor Crambo\n2 rotors tournent lentement\namovible","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Hantzsch","Axtor",null,"Broyage (permet à l'origine de préparer la matière en compostage, utilisation pour la méthanisation restant à confirmer)","Déchets verts","/","Broyeur rapide amovible","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 300 m3/h","/","Non"]
[null,"HoSt","Biomix Feeder",null,"Broyer et mélanger","Adapté à tout ce qui est solide type pomme de terre qui va diluer la matière solide pour atteindre au moins 10% de MS afin que celle-ci soit pompable","pomme de terre","Utilise un Host BioCut unit pour diminuer la taille des particules","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Huning","Impact Crusher HPZ 900",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras totatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Huning","Impact Crusher HPZ 23",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras rotatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Lessine","Broyeur Bi-rotor type ELD FL (modèle existant en différentes tailles)",null,"Broyage <10-15mm","Déchets secs et humides, légumes, fruits, déchets abattoirs, etc. ","Fruits et légumes","Double rotor de découpe","Préparation soupe pour insectes, pulpe pour méthansiation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","1,2-1,5 kW/t",85000,5000,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Directement après la réception de la matière. Alimentation dosée par vis ou convoyeur","Oui"]
[null,"Netzsch","N-mac",null,"Les matières solides contenues dans le produit pompé sont broyées efficacement évitant ainsi toute obstruction de la tuyauterie et des équipements placés en aval.","Intrants secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires","Tout type d'intrant (peut même broyer des noix de coco)","Broyeur à double arbre","Pas en France, mais répandu en Allemagne","Moteur de 2,2 kW (50 m3/h)","à partir de 5000 € environ","<1000 € mais un peu plus cher que le M-Ovas","1 fois par an\n1/2 journée","Replacement des pièces d'usure (roues dentées)","env 50 m3/h (gamme de 50 à 400 m3/h disponible)","A installer en amont d'une pompe, de préférence en charge","Oui"]
[null,"Willibald","EP 5500 Shark",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Ecorces\nDéchets agricoles (fibreux ou non)","Amovible\nVarie selon l'équipement (couteaux, marteaux, grilles) et donc les besoins\nDans le cas du traitement de déchets agricoles, on équipe la machie du rotor avec 48 marteaux fins pour le broyage/défibrage de déchets agricoleset qui a donné son nom au BioZA 5500 chez Hantzsch\nMachine disponible uniquement en version thermique\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Willibald","MS3000 Mini Shark",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Pommes de terre entières","Amovible\nConçu pour de plus petites exploitations\nA inspiré le Bio-ZA3000 de chez Hantsch qui lui est équipé des outils ad hoc\nPrésence de grilles d'affinages pour avoir la granulométrie souhaitée\nLui aussi pour traitement de déchets agricoles, fonctionne à marteaux\nMachine disponible en versions thermique et électrique\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]

{"sheet":"MélangeSolide","index":71,"n_rows":6,"n_cols":17,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"HoSt","Biomix Feeder",null,"Broyer et mélanger","Adapté à tout ce qui est solide type pomme de terre qui va diluer la matière solide pour atteindre au moins 10% de MS afin que celle-ci soit pompable","pomme de terre","Utilise un Host BioCut unit pour diminuer la taille des particules","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Landia","GASMIX",null,"Mélange/Brassage\nSystème de macération pour les digesteurs","Matière déjà humidifiée (pas de fumier), il faut que la matière soit déjà préparée en somme\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets, industriel, agricole","Agitation, brassage, extérieur pour digesteur post digesteur","Agricole, urbain, urbain (non adapté aux produits trop épais et trop fibreux)",30,"300000 hors accessoire (vannes tuyauteries)",500,"4h","Vidange huile  pompe de recirculation","/","Prévoir tuyauterie et automatisme pour le phasage du brassage par buse","Oui"]
[null,"Lessine","Mélangeur (modèle existant en différentes tailles)",null,"Mélange de différents entrants","Déchets pré-broyés, farine, sciure, liquides, etc","Produit en sortie des équipements BD et ELD FL","Mélangeurs à pâles en continu","Préparation de soupe pour insectes, pulpe pour méthanisation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","2kW/h",125000,1500,50,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Alimentation dosée par vis ou pompe","Oui"]
[null,"Vogelsang","Premix\nCoût toute option :\n CC66 D1 + RCX58 G + DRS + Armoire de contrôle complète, avec pompe d'alimentation liquide+ débimètre (Il faut juste raccorder la machine à la puissance)",null,"Broyage, mélange, homogénéisation, séparation des lourds, et alimentation de plusieurs digesteurs possible","Tout type d'intrants en méthanisation : \nfumiers, fumiers pailleux, déchets végétaux et animaux.\nEfficace sur broyage de fibres.\nFonctionne par voie humide","Tout type de fumiers, tous les ensilages, pailles délitées, maïs (raffles, cannes),  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","Broyeur RotaCut + pompe CC + DRS et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)","Oui : plus de 150 références en France","22 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et de la difficulté à broyer le produit et selon les modèles","110-120 000 € (pour 60 à 65 t/j)\n","  \n6 000 € (suivant type d'intrant et temps de fonctionnement)\n3 500 € pour un PreMix à 50 t/j en moyenne.","8 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, 3 jeux de couteaux et une grille\nChangement du jeu de couteaux et de la grille en une opération (grille réversible).\nChangement de stator. \nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation PreMix.\nSi Hygiénisation :  1 ou 2 Rotacut en aval de PreMix.\nLe PreMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
[null,"Vogelsang","CC Mix + pompe d'alimentation + armoire complète",null,"Mélange par voie humide - Séparation des lourds","Tous types d'intrants en méthanisation : limites de fibres à 60 mm.\n Déchets industries agroalimentaires.\nFonctionne par voie humide","Tous les ensilages, maïs, résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","Pompe CC avec vis de mélange, (Rotor Excentré) et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)","Oui ","14 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et des produits et selon les modèles","25 à 50 000\n","2 500 €","4 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, \nChangement de stator\nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation CCMix\nLe CCMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]

{"sheet":"HydrolyseSolide","index":72,"n_rows":5,"n_cols":17,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"HoSt","Hydrolyse par autoclave",null,"Rendre accessible les matières difficiles à digérer pour les bactéries comme la lignine plus accessibles\nPermet de réduire le temps de séjour et donc la taille du digesteur, baisse de viscosité des boues","/","/","Le couple température/pression améliore la biodégradibilité organique\nPression de 4 à 10 bars avec une température de 140 à 180 °C pour un temps de rétention de 20 à 40 minutes","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"MethaFrance","Méthalyse (pas de site officiel et injoignables, impossible de savoir s'ils sont encore actifs)",null,"Hydrolyse/augmenter la production de méthane","Non spécifique","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"MWK Bionik","BMT-System",null,"Prétraitement pour endommager la structure de la lignine et permettre aux archées d’avoir accès aux fibres de cellulose ce qui permet d'augmenter le rendement en biogaz","Tout type de ligno-cellulose","Paille dans n’importe quelle condition (blé, orge, seigle, avoine, colza, riz, tournesol, triticale...), bouse animale (bétail, cheval, dinde..), poussière de scie, granulés","Utilisation d'un mélange de micro-organismes et d'enzymes de risque 1 (marque LignoX) (aucun danger) qu'on ajoute à la biomasse\nOn chauffe le tout à une température de réaction définie","Actif depuis 5 ans, 3ème génération d'installation","Dépend beaucoup du substrat, jusqu'à 6% de la puissance à atteindre avec la centrale biogaz","A partir de 450 000 €","Dépend de la configuration\nA partir de 18 000 €","Prévoir 96 h de maintenance/arrêt","Maintenance des pompes, agitateurs, valves, remplacement de l'huile hydraulique","Dépend de la configuration, jusqu'à 1200 t MB/an\n200 kg/h-12 t/h\nEn moyenne : 675 kg par heure\nPréparation d'un projet au Brésil avec pour objectif 12 t/h","/","Oui"]
[null,"Tietjen Das Original","Imprasyn",null,"Conversion biomécanique du substrat et rendre disponible les nutriments contenus dans les fibres riches en lignocellulose ce qui permet d'améliorer le rendement en biogaz","Produits riches en lignine et cellulose\nNe doit convertir que la fraction du substrat que l'unité de méthanisation n'est pas capable de convertir seule","Herbe, trèfle, ensilage, plantes céréalières intégrales, fumier sec, paille","Broyage humide et ajout d'un additif biologique IMPRAmax (microorganismes)","Environ 20 unités en Allemagne, communication du nom des exploitants sur demande ","Selon le modèle, 37 ou 75 kW (2 à 4 kWh/m3)","Impra 3 Modul env. 80.000 - 100.000€ \nImpra 3 Container env. 130.000 - 150.000€ \nImpra 5 Modul env. 100.000€ \nImpra 5 Container env. 180.000 - 200.000€","/","Contrôle hebdomadaire\nTemps de changement des tamis 30 min\nTemps de changement des marteaux 1 heure ","Internalisée","Selon le modèle et l'intrant, de 10 à 40 m3/h","Juste avant le digesteur ","Oui"]

{"sheet":"AutresAutresSolide","index":73,"n_rows":4,"n_cols":18,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Bigadan","Heat exchanger",null,"Par échange thermique, améliorer la viscosité des intrants (ceux-ci se présentant sous forme liquide)","Humides ou dilués uniquement","/","Il s'agit d'un échangeur de chaleur, l'échange se fait par contact de 2 tuyaux : l'un avec la biomasse, l'autre avec un liquide chaud","/","/",null,"/","/","/","35-40 m3/h","En aval de la dilution de la biomasse","Non"]
[null,"Huning","Fakir",null,"Séparation de pierre mobile pour traitement de la betterave","Solides","Betteraves,…","Un pré-nettoyage enlève les petits cailloux tandis que les pierres restantes sont enlevées au niveau d'un tambour de séparation\nPas d'utilisation de liquides\nLes pierres rebondissent tandis que les betteraves sont empalées et transportées","/","16 kW","/","/","/","/","30 t/h","/","Non","https://www.huning-anlagenbau.de/de/produktgruppen/ruebenaufbereitung/fakir-zur-mobilen-steintrennung/"]
[null,"Weber Entec","DesiUS (en général), aussi appelé Biopush",null,"Abaisser la viscosité, moins d’intrants (moyenne d’environ 13 %), plus de méthane (moyenne d’environ 13 %), réduction du coût d’exploitation de l’usine de biogaz, stabilisation du processus de biogaz, augmentation de la quantité de substrats digestables difficiles pouvant être alimentés, réduction des enzymes, réduction des intrants de maïs","Tout type de substrat pompable","Maïs, herbe, fumier solide (porc, vache), fumier liquide (porc, vache), blé, bouse de poulet, pommes de terre, betteraves sugger, CCM, déchets végétaux, fumier de cheval, boues excédentaires, millet, silphie, paille","Les ultrasons génèrent une cavitation. Le réacteur à ultrasons unique \"biopush\"est l’utilisation, qui permet au client de traiter chaque substrat organique défini. Par l’implosion des bulles de cavitation, de hautes forces de cisaillement désintègrent le sous-état sur l’échelle du micromètre. Cela augmente la surface de substrat disponible et réduit la viscosité du substrat tout en augmentant la quantité de gaz produite. L’installation se fait en recirculation au digesteur alimenté","Plus de 100 installations","A partir de 2,9 kWh/h. Dépend de la taille. Habituellement 5 kW pour une usine de biogaz de 500 kW","A partir de 68 000 €","<2.500€ pour les pièces de broyeur et de pompe ","Changement stator de la pompe max. 2 fois par an, temps nécessaire max 2h. Changer de couteau à RotaCut max 3 fois par an, besoin de temps max 1h. Les intervalles d’entretien dépendent du substrat. Ultrasons : pas d’entretien nécessaire ","Changement des pièces d’articles mobiles à la pompe et au broyeur","/","/","Oui"]

{"sheet":"ExGasMixLandia","index":74,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Ensilages","index":75,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,5,4,7]]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"OBJECTIFS"]

{"sheet":"Ensilages_broyage","index":76,"n_rows":3,"n_cols":6,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,5,2,7]]}
[]
[]
[null,null,null,null,null,"TECHNOLOGIES"]

{"sheet":"Ensilages_autres","index":77,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Ensil_broyage_marteaux","index":78,"n_rows":10,"n_cols":19,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"BHS Sonthofen","Biogrinder RBG 08",null,"Dans le cas de la biomasse, les particules individuelles sont défibrées, ce qui entraîne une augmentation considérable de la surface de la particule. Cela permet d'optimiser le processus, de stabiliser et d'accélérer la production de gaz.","Un grand nombre de matières organiques telles que la paille, les herbes, les fruits, les légumes, les restes de nourriture, les excréments d'animaux, les pelures de fruits, etc. avec une teneur en matière sèche comprise entre 10 et 90 % selon le type de matière. Les liquides peuvent également être traités, mais sont difficiles à transporter. Ceux-ci sont généralement ajoutés et mélangés après le Biogrinder.","Ensilage de maïs ; paille de maïs ; ensilage d'herbe ; tontes d'herbe ; paille ; céréales ; seigle vert ; betterave sucrière ; ensilage de betteraves fourragères ; déchets organiques (poubelle à déchets organiques) ; déchets alimentaires ; surproduction alimentaire ; fumier de bovins, chevaux, volailles, porcs ; mélanges de fumier et de paille ; chicorée ; ananas ; mélange de fruits divers ;........","Le Biogrinder RBG08 a un rotor avec des marteaux montés de façon mobile. Le nombre de marteaux varie en fonction du traitement. Le produit d'alimentation est broyé dans la zone de traitement entre les marteaux du rotor et les barres du stator et est défibré au maximum.","Actuellement, plus de 100 machines sont en service dans le monde entier, par exemple en Australie, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en France, en Grande-Bretagne, en Norvège, en Autriche, en Slovaquie, en Suisse, en Hongrie, en Thaïlande et en Turquie","En fonction des produits entre\n2 et 14 kWh/t, \nLa plupart des matières nécessite env. 7 à 9 kWh/t ","Le RBG peut être équipé de 55kW à 90 kW. Prix de 60.250,00 € à 66.450,00 €","Env. 0,40 €/t à 0,60 €/t selon le produit. \nLes coûts peuvent varier consiérablement en fonction de la teneur en minéraux ","Env. 30-50 h/an selon la durée de fonctionnement et les propriétés des matières","Remplacement des pièces d'usure sur le rotor et sur le carter, inspection de l'unité d'entraînement, remplissage du système de lubrification automatique à la graisse","Entre 2 et 12 t/h selon les matières\nLa plupart des matières donne un débit de 4 à 7 t/h",null,"Oui"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator R",null,"Broyage\nAccélération de la fermentation grâce à son réacteur cinétique, raccourcissant ainsi le temps de séjour","Globalement tous types d'intrants","Fumier de volaille, betteraves, maïs, déchets verts, déchets d'IAA","Réacteur à impact (marteaux?) qui broie les structures cellulaires, même la plus complexe","/","90 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h","/","Non","https://www.agriculture-xprt.com/products/model-r-bio-accelerator-183640","https://www.agriculture-xprt.com/products/model-r-bio-accelerator-183640"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator Z",null,"Accélération de la fermentation avec le défibreur de biomasse","Déchets agricoles principalement, solides compris","Fumier de volaille, cannes de maïs sèches, betteraves, lisier séparé, fumier","Broyeur à percussion (utilisation de marteaux)","/","75-90 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h","/","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioacceleratorz/","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioacceleratorz/"]
[null,"Hantzsch","BioZA (à partir du Shark de chez Willibald)\n3000\nEn Allemagne, on l'appelle aussi le \"shark\" mais avec un équipement spécial",null,"Broyage","Paille, fumier, luzerne, pomme de terre entière, betterave entière\ntout ce qui est \"agricole\"","Fumier bovin","Rapide à marteaux fins pour pouvoir défibrer la matière pour 0 à 6 cm\nIl s'agit du MS3000 mini-Shark de chez Willbald mais avec un équipement ad hoc","Eprouvé ","130 (382 pour le 5000)","170-200 000 selon la version (électrique ou thermique) (avec son package)","/","Un changement de marteau  1/2 journée","Marteaux à changer\npour du fumier ce serait toutes les 350 h ","15-20 t/heure sur du fumier\n7h en continu par jour","Elle a sa propre trémie\nRessort par un tapis ou peut être déchargée dans un tapis d'incorporation","Non","Non"]
[null,"Huning","Optimatic Hammer Mill",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets agricoles, solides ou non","Betteraves, paille","A marteaux","/","/","/","/","/","/","/","/","Non","https://www.environmental-expert.com/products/optimatic-hammer-mill-427747","https://www.environmental-expert.com/products/optimatic-hammer-mill-427747"]
[null,"Ineval","Broyeur à marteaux Molares petit",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","1 arbre de broyage. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien","1 site visible","18,5 kW installé.\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","15 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","4 000 €/an et inclut la main d'œuvre","24 h/an","Changement des marteaux et courroies, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n1 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui","Oui"]
[null,"Ineval","Broyeur à marteaux Molares moyen",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","1 arbre de broyage. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien.","Pas encore installé","30 kW installé.\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","20 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","4 000 €/an et inclut la main d'œuvre","24 h/an","Changement des marteaux et courroies, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n3 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui","Oui"]
[null,"Ineval","Broyeur à marteux Molares grand",null,"Broyer, défibrer","Fumier, biomasse fibreuse, fruits et légumes, ensilage, etc.","/","2 arbres de broyage en série. Le broyeur est gavé par un convoyeur à vis avec moteur à vitesse variable. Présence d'une sécurité anti-bourrage et d'une porte pour l'entretien.","2 sites visibles","2x18,5 kW\nEn pratique 4 à 8 kWh / t traitée","30 000 € hors transport, installation, câblage et équipements périphériques","6 000 €/an et inclut la main d'œuvre","36 h/an ","Changement des marteaux et accouplements, graissage palliers, vérifications électriques","Variable selon biomasse.\n4 t/h environ pour du fumier","Introduire flux biomasse solide aussi continu et homogène que possible, par convoyeur à vis à vitesse variable. Brins de paille si possible <100mm et si possible déjà humidifiés","Oui","Oui"]
[null,"Willibald","UZ 80",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Ecorces\nDéchets agricoles (fibreux ou non)","Lui aussi pour traitement de déchets agricoles, fonctionne à marteaux\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","Propulsion par un moteur électrique stationnaire de 45 kW","/","/","/","/","/","Derrière une trémie d'incorporation","Non"]

{"sheet":"Ensil_broyage_couteaux","index":79,"n_rows":13,"n_cols":17,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Boerger","Unihacker (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","Relativement universel","Déchets agricoles","Broyeur universel avec 2 arbres en rotation \nIl se base sur la conception d'une pompe à lobes en remplaçant les lobes par des couteaux\nPression maximale de 12 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 258 t/h ","/","Non"]
[null,"Boerger","Multichopper (RR à cause des fibres)",null,"Broyer et acheminer","/","/","Broyeur avec grille de réduction centrale et 3 couteaux en rotation sur la grille pour réduire les éléments grossiers\nPression maximale de 5 bars\nDébit réversible dans les 2 sens","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 396 t/h","/","Non"]
[null,"Gunter Schmihing","Godet coupe betteraves / broyeur",null,"Broyer","Tout ce qui est production végétale à l'exception du fumier (mais ils font l'ensilage)\nTout ce qui est production végétale, principalement des tubercules et ensilage","Betteraves, oignons, carcasses, herbes, poireaux, gélatine","A couteaux\nIl s'agit d'un poste amovible","Très utilisé en Allemagne car permet à des personnes de se partager le modèle","/","Voir fiche technique dans la bibliographie (dépend des options) mais au minimum 9 000 et jusqu'à 19 810 € sans aucune option","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Changer les couteaux","Jusqu'à 36 t/h","Cas par cas (voir options dans la bibliographie)","Oui"]
[null,"Landia","MPG-I",null,"Pompe dilacératrice à arbre long","Biodechets, lisier, fumier mélangé\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Pompe de recirculation brassage et transfert\nTechnologie à couteaux\nPression de pompage jusqu'à 2,5 bars","Sede, Engie, agricole, industriel","18,5kW par appareil (de 5,5 à 30 kW)",12000,1200,"4h","Entretien courant changement de couteau et accouplement","150m3/h environ","Prévoir barre de guidage pour cet agitateur immergée et accessoires de levage, prévoir l'espace suffisant pour installation maintenance et exploitation","Oui"]
[null,"Miro Eisele","Table d'incorporation MIRO",null,"Incorporation, déchiquetage et homogénéisation","Liquide et/ou solide","Déchets agricoles déjà dilués","120 couteaux pour le déchiquetage","/","/","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","Capacité de 10 à 40 m","A la jonction entre les intrants solides et liquides","Non"]
[null,"Miro Eisele","Pompe DK (avec macérateur ou non)",null,"Broyage des composants solides et fibreux\nIncorporation","Déchets agricoles fibreux","Fumier, herbe,…","Pression maximale : 4 bars\nA couteaux","/","Motoréducteur 7,5 kW\nMacérateur 3 kW","/","/","/","On peut supposer le changement des couteaux","36 m3/h","/","Non"]
[null,"Netzsch","M-Ovas",null,"Les matières solides contenues dans le produit pompé sont broyées efficacement évitant ainsi toute obstruction de la tuyauterie et des équipements placés en aval","Intrants humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires","Soupes (acier peut s'user à cause de l'acide)\nFumier\nEnsilage\nPommes de terre entières ne passent pas à cause des mailles et tombent dans le piège à cailloux\nDéchets d'abattoirs\nPelures de pomme de terre","Couteaux et disque percé\nPartie rotative du M-ovas en acier donc attention","Plusieurs milliers, très répandu en Allemagne et dans les STEP","Moteur de 7 kW mais dépend de l'intrant (on ne devrait pas dépasser les 3 kW)\n(300 m3/h quand on est liqude)","à partir de 3500 € environ","<1000 €","1 fois par an (on fait basculer le couvercle et on a directement accès à la partie tournante)\n2h","Remplacement des pièces d'usure (couteaux, disque)","environ 30 à 300 m3/h","A installer en amont d'une pompe, de préférence en charge","Oui"]
[null,"Vogelsang","Premix\nCoût toute option :\n CC66 D1 + RCX58 G + DRS + Armoire de contrôle complète, avec pompe d'alimentation liquide+ débimètre (Il faut juste raccorder la machine à la puissance)",null,"Broyage, mélange, homogénéisation, séparation des lourds, et alimentation de plusieurs digesteurs possible","Tout type d'intrants en méthanisation : \nfumiers, fumiers pailleux, déchets végétaux et animaux.\nEfficace sur broyage de fibres.\nFonctionne par voie humide","Tout type de fumiers, tous les ensilages, pailles délitées, maïs (raffles, cannes),  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper\n\n","Broyeur RotaCut + pompe CC + DRS et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)\n","Oui : plus de 150 références en France","22 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et de la difficulté à broyer le produit et selon les modèles","110-120 000 € (pour 60 à 65 t/j)\n","  \n6 000 € (suivant type d'intrant et temps de fonctionnement)\n3 500 € pour un PreMix à 50 t/j en moyenne.","8 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, 3 jeux de couteaux et une grille\nChangement du jeu de couteaux et de la grille en une opération (grille réversible).\nChangement de stator. \nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation PreMix.\nSi Hygiénisation :  1 ou 2 Rotacut en aval de PreMix.\nLe PreMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
[null,"Vogelsang","RedUnit avec  armoire complète + Pompe d'alimentation + Débimètre",null,"Broyage de tous types d'intrants avant hygiénisation - hors fumiers","Betteraves, déchets agro-alimentaires, déchets d'abattoirs","Pommes de terre, betteraves entières, carcasses d'abattoirs","1 : X-Ripper, 2 : Pompe CC, \n3 : Rotacut","Oui : de nombreuses références en France","30 kW","95 000","1 200","1h"," \nEn ligne sans démontage tuyauteries","10 à 20 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin ou tapis pour alimentation RedUnit\nLe RedUnit doit être au plus près de la cuve d'hygiénisation pour limiter côut de maintenace et consommations électriques. 15 à 20 m linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés"]
[null,"Vogelsang","BioCut + armoire de contrôle",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances\n","Tous types de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","RotaCut avec pompe à lobes \n2 bars maximum","Largement"," 12 kW","25 000","1 000","1 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]
[null,"Vogelsang","CC Cut",null,"Broyage, hygiénisation, transfert à partir de fosses d'hydrolyse","Déchets  variés - Adapté pour les installations de petites puissances et moyennes puissances\n","Tous types de fumiers dilués, tous les ensilages, pailles délitées, maïs,  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","RotaCut avec pompe CC\n4 bar maximum","Largement"," 15 kW","30 000","2 500","3 h","En ligne sans démontage tuyauteries","15 à 20 000 t/an","Libre pompe autoamorçante sur pré-fosse","Oui"]
[null,"Wangen","X-Unit",null,"Broyage des intrants solides + tri des indésirables","Déchets agricoles","Fumier, CIVE, ensilage","Piège à corps étrangers + Broyeur en prise direct sur moteur\nA couteaux","Marnay Energie (FEUX 18)","9,2kW","13000<prix<18000 euros","<1000 euros","Entre 4 et 10h","Corrective (couteaux) currative pour la garniture mécanique","Non limité (> 1200 m^3/h théoriquement, en pratique le maximum est de 200 m^3/h)\n8 à 12h/j","Idéal sur cuve de prémélange, en amélioration de préparation des intrants, après une pompe Bio-Mix, pour préparerl'hygiénisation","Oui"]

{"sheet":"Ensil_broyage_autres","index":80,"n_rows":15,"n_cols":18,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,14,12,14]]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Andritz","Broyeur à chaines Bio-QZ",null,"Broyage\nAugmente le rendement","Universel mais spécialisé sec\nDéchets agricoles, d'industries agroalimentaires et ordures ménagères","Fumier de cheval, déchets d'abattoirs, ensilage de maïs, betteraves à sucre","A chaines mais semble également compatible avec d'autres outils","/","/",null,"/","/","Plaques d'usures qui sont visiblement facilement remplacées","2 à 30 t/h selon les substrats et le modèle","/","Non","https://www.bio-qz.de/fr/Andritz_MeWa_Bio-QZ_Brochure_fr.pdf"]
[null,"BTS Biogaz","Bioaccelerator S",null,"Accélération de la fermentation avec l'extrusion\nDéfibrage/extrusion","Déchets agricoles mais pas de déchets solides","Ensilage de maïs, de plantes entières, de cannes de maïs ensilées, paille de céréales, tontes d'herbes","Extrudeuse qui optimise la décomposition du substrat\n2 vis sans fin pénétrantes, traitement thermo-mécanique","/","55-74 kW","/","/","/","/","4,2-9 t/h (dépend de la teneur en matière sèche de l'intrant et des dimensions de l'unité)","/","Non","https://www.bts-biogas.com/fr/produits/pre-traitement/bioaccelerators/"]
[null,"Gunter Schmihing","Cleaner Tiger",null,"Broyer","Tout ce qui est production végétale à l'exception du fumier (mais ils font l'ensilage)\nTout ce qui est production végétale, principalement des tubercules et ensilage","Betteraves, oignons, carcasses, herbes, poireaux, gélatine","Il s'agit d'un poste fixe\nHacheur broyeur sans couteaux\nVoir documentation","40-60 unités/an, beaucoup en Allemagne","385 V\nà partir de 120 chevaux soit 88,25kW","Voir fiche technique dans la bibliographie (dépend des options)","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Ils ne les donneront pas à cause de la variation due au client","Pas de couteaux ou de marteaux donc très peu de casse","20-60 t/h","Cas par cas (voir options dans la bibliographie)","Oui"]
[null,"Huning","Impact Crusher HPZ 900",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras totatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Huning","Impact Crusher HPZ 23",null,"Broyage\nAugmente les rendements","Déchets organiques avec une forte contenance en minéraux","/","A bras rotatifs","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Lehmann","Bioextruder",null,"Augmenter les rendements de certains intrants tels que la paille\nSemble remplir un rôle similaire au broyage","Déchets agricoles","Fumier, paille,…","Via des vis en rotation, on observe une désintégration des structures cellulaires.\nCe procédé est assez similaire à celui d'une explosion de vapeur, sauf qu'ici il n'y a pas besoin de chaleur car l'énergie mécanique des vis suffit","/","/","/","/","/","/","Maïs, herbe, ensilage (30% MS) : de 1,5 à 8,5 t/h selon les modèles et 6-14 kwh/t\nDéchets verts et fumier solide (30% MS) : de 1,4 à 8 t/h selon les modèles et 2,5-12,5 Kwh/t\nEnsilage d'herbe fanée (25% MS) : de1,8 à 8 t/h selon les modèles et 5-12,5 Kwh/t\nPaille (70% MS) : 0,5 à 4 t/h selon les modèles et 40-45 Kwh/t\nPaille (85% MS) : 0,3 à 1,8 t/h selon les modèles et 55-75 Kwh/t\nMixture avec de la paille (30-35% MS) : 2,2 à 8 t/h selon les modèles et 8-18 Kwh/t","/","Non"]
[null,"Lessine","Broyeur Bi-rotor type ELD FL (modèle existant en différentes tailles)",null,"Broyage <10-15mm","Déchets secs et humides, légumes, fruits, déchets abattoirs, etc. ","Fruits et légumes","Double rotor de découpe","Préparation soupe pour insectes, pulpe pour méthansiation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","1,2-1,5 kW/t",85000,5000,100,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Directement après la réception de la matière. Alimentation dosée par vis ou convoyeur","Oui"]
[null,"Miro Eisele","Pompes immergées AT",null,"Incorporation et hachage de la matière","Liquide, déchets agricoles fibreux","Fumier, herbe,…","/","/","Moteur immergé EISELE : 3 à 22 kW\nHélices à pales : 5,5 à 22 kW","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Naskeo","Ergenium",null,"Mélange et broyage de matières fibreuses","Intrants solides fibreux","Fumier","Mélange des matières solides puis mélange avec des matières liquides en vue d'une homogénéisation du mélange\nEnfin, broyage du mélange","/","/","/","/","/","/","/","A mettre juste avant incorporation dans le digesteur\nIdéal pour la voie liquide infiniment mélangée","Non"]
[null,"Netzsch","N-mac",null,"Les matières solides contenues dans le produit pompé sont broyées efficacement évitant ainsi toute obstruction de la tuyauterie et des équipements placés en aval.","Intrants secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires","Tout type d'intrant (peut même broyer des noix de coco)","Broyeur à double arbre","Pas en France, mais répandu en Allemagne","Moteur de 2,2 kW (50 m3/h)","à partir de 5000 € environ","<1000 € mais un peu plus cher que le M-Ovas","1 fois par an\n1/2 journée","Replacement des pièces d'usure (roues dentées)","env 50 m3/h (gamme de 50 à 400 m3/h disponible)","A installer en amont d'une pompe, de préférence en charge","Oui"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 900 Bio",null,"Homogénéisation du substrat en mixant les intrants avec une fraction liquide\nDéfibrification","Cultures énergétiques\nFumiers\nDéchets organiques et déchets de cantine","Fumier de vache","A chaine rotative\nVa ajouter du liquide afin qu'en fin de prétraitement les intrants soient pompables et homogènes","/","55-75 kW","/","/","/","/","Jusqu'à 25 tonnes/h","/","Non"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 1200 Bio",null,null,null,null,null,"/","75 kW","/","/","/","/",null,"/","Non"]
[null,"Willibald","EP 5500 Shark",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Ecorces\nDéchets agricoles (fibreux ou non)","Amovible\nVarie selon l'équipement (couteaux, marteaux, grilles) et donc les besoins\nDans le cas du traitement de déchets agricoles, on équipe la machie du rotor avec 48 marteaux fins pour le broyage/défibrage de déchets agricoleset qui a donné son nom au BioZA 5500 chez Hantzsch\nMachine disponible uniquement en version thermique\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"Willibald","MS3000 Mini Shark",null,"Broyage/Défibrage des déchets et produits agricoles","Déchets verts et produits agricoles tels que paille, fumier, betteraves,…","Pommes de terre entières","Amovible\nConçu pour de plus petites exploitations\nA inspiré le Bio-ZA3000 de chez Hantsch qui lui est équipé des outils ad hoc\nPrésence de grilles d'affinages pour avoir la granulométrie souhaitée\nLui aussi pour traitement de déchets agricoles, fonctionne à marteaux\nMachine disponible en versions thermique et électrique\nHantzsch est le fournisseur exclusif de technologies Willibald en France","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]

{"sheet":"Ensil_autres_mélange","index":81,"n_rows":11,"n_cols":17,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,4,8,4],[7,5,8,5],[7,6,8,6],[7,7,8,7],[7,14,8,14]]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Konrad Pumpe","Mélangeur Bio",null,"Mélange","Déchets agricoles, déjections animales,…","Fumier, ensilage, céréales,…\nIntégrés sous forme solide dans le fermenteur sous le niveau de liquide","Selon les modèles, 1 à 2 vis sans fin de mélange d'une puissance de 22 à 30 kW\nVolume de stockage de 16 à 30 m3\nEn plus de vis, le mélangeur dispose aussi de couteaux","/","Entrainement électrique de 15 à 45 kW selon les modèles","/","/","/","Bien que non précisé, on peut supposer qu'il faudra le plus souvent changer les couteaux ou la vis sans fin","Volume de stockage de 16 à 30 m3","/","Non"]
[null,"Konrad Pumpe","Big-Mix",null,"Mélange","Déchets agricoles, déjections animales,…","Fumier, ensilage, céréales,…\nIntégrés sous forme solide dans le fermenteur sous le niveau de liquide","Une vis de mélange verticale se charge de préparer la matière","/","Entrainement de la vis sans fin de dosage : 22 kW","/","/","/",null,"Volume de stockage de 35 à 210 m3","/","Non"]
[null,"Landia","POP-I 300",null,"Agitation et préparation de la matière","Biodéchets, lisier, fumier mélangé\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets","Agitation lente 300 tr/min\nExiste aussi sous la forme POP-I 150 (150 tr/min)","Sede, Engie, agricole, industriel","18,5kW par appareil",12500,350,"2h","Entretien courant vidange et contrôle","/","Prévoir barre de guidage pour cet agitateur immergée et accessoires de levage, prévoir l'espace suffisant pour installation maintenance et exploitation","Oui"]
[null,"Landia","GASMIX",null,"Mélange/Brassage\nSystème de macération pour les digesteurs","Matière déjà humidifiée (pas de fumier), il faut que la matière soit déjà préparée en somme\nPas adapté avec cailloux, sables, fibres non végétales","Lisier, bio dechets, industriel, agricole","Agitation, brassage, extérieur pour digesteur post digesteur","Agricole, urbain, urbain (non adapté aux produits trop épais et trop fibreux)",30,"300000 hors accessoire (vannes tuyauteries)",500,"4h","Vidange huile  pompe de recirculation","/","Prévoir tuyauterie et automatisme pour le phasage du brassage par buse","Oui"]
[null,"Lessine","Mélangeur (modèle existant en différentes tailles)",null,"Mélange de différents entrants","Déchets pré-broyés, farine, sciure, liquides, etc","Produit en sortie des équipements BD et ELD FL","Mélangeurs à pâles en continu","Préparation de soupe pour insectes, pulpe pour méthanisation sur base de déchets agro-alimentaires non conditionnés","2kW/h",125000,1500,50,"Nettoyage, maintenance mécanique, remplacement couteaux","15t/h","Alimentation dosée par vis ou pompe","Oui"]
[null,"Naskeo","Ergenium",null,"Mélange et broyage de matières fibreuses","Intrants solides fibreux","Fumier","Mélange des matières solides puis mélange avec des matières liquides en vue d'une homogénéisation du mélange\nEnfin, broyage du mélange","/","/","/","/","/","/","/","A mettre juste avant incorporation dans le digesteur\nIdéal pour la voie liquide infiniment mélangée","Non"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 900 Bio",null,"Homogénéisation du substrat en mixant les intrants avec une fraction liquide\nDéfibrage","Cultures énergétiques\nFumiers\nDéchets organiques et déchets de cantine","Fumier de vache","A chaine rotative\nVa ajouter du liquide afin qu'en fin de prétraitement les intrants soient pompables et homogènes","/","55-75 kW","/","/","/","/","Jusqu'à 25 tonnes/h","/","Non"]
[null,"THM Recycling Solutions","Biopréparateur TQZ 1200 Bio",null,null,null,null,null,"/","75 kW","/","/","/","/",null,"/","Non"]
[null,"Vogelsang","Premix\nCoût toute option :\n CC66 D1 + RCX58 G + DRS + Armoire de contrôle complète, avec pompe d'alimentation liquide+ débimètre (Il faut juste raccorder la machine à la puissance)",null,"Broyage, mélange, homogénéisation, séparation des lourds, et alimentation de plusieurs digesteurs possible","Tout type d'intrants en méthanisation : \nfumiers, fumiers pailleux, déchets végétaux et animaux.\nEfficace sur broyage de fibres.\nFonctionne par voie humide","Tout type de fumiers, tous les ensilages, pailles délitées, maïs (raffles, cannes),  résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper\n\n","Broyeur RotaCut + pompe CC + DRS et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)\n","Oui : plus de 150 références en France","22 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et de la difficulté à broyer le produit et selon les modèles","110-120 000 € (pour 60 à 65 t/j)\n","  \n6 000 € (suivant type d'intrant et temps de fonctionnement)\n3 500 € pour un PreMix à 50 t/j en moyenne.","8 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, 3 jeux de couteaux et une grille\nChangement du jeu de couteaux et de la grille en une opération (grille réversible).\nChangement de stator. \nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation PreMix.\nSi Hygiénisation :  1 ou 2 Rotacut en aval de PreMix.\nLe PreMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]
[null,"Vogelsang","CC Mix + pompe d'alimentation + armoire complète",null,"Mélange par voie humide - Séparation des lourds","Tous types d'intrants en méthanisation : limites de fibres à 60 mm.\n Déchets industries agroalimentaires.\nFonctionne par voie humide","Tous les ensilages, maïs, résidus alimentaires,  pulpes de betteraves, légumes et fruits, déchets agroalimentaires, pommes de terre, betteraves préalablement broyées par X-Ripper","Pompe CC avec vis de mélange, (Rotor Excentré) et pompe d'alimentation, (Rotor Excentré ou Pompes à Lobes)","Oui ","14 (environ)\nMais dépend beaucoup de la pression et des produits et selon les modèles","25 à 50 000\n","2 500 €","4 h en moyenne   \n\n"," 1 stator, \nChangement de stator\nEn ligne sans démontage tuyauteries","30 à 50 000 t/an","En amont : trémie avec un bol mélangeur et vis sans fin pour alimentation CCMix\nLe CCMix doit être au plus près du méthaniseur pour limiter côut de maintenance et consommations électriques. 15 à 20 m Linéaires en Ø 200 mm minimum. 250 mm conseillés","Oui"]

{"sheet":"Ensil_autres_hydrolyse","index":82,"n_rows":5,"n_cols":17,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"HoSt","Hydrolyse par autoclave",null,"Rendre accessible les matières difficiles à digérer pour les bactéries comme la lignine plus accessibles\nPermet de réduire le temps de séjour et donc la taille du digesteur, baisse de viscosité des boues","/","/","Le couple température/pression améliore la biodégradibilité organique\nPression de 4 à 10 bars avec une température de 140 à 180 °C pour un temps de rétention de 20 à 40 minutes","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"MethaFrance","Méthalyse (pas de site officiel et injoignables, impossible de savoir s'ils sont encore actifs)",null,"Hydrolyse/augmenter la production de méthane","Non spécifique","/","/","/","/","/","/","/","/","/","/","Non"]
[null,"MWK Bionik","BMT-System",null,"Prétraitement pour endommager la structure de la lignine et permettre aux archées d’avoir accès aux fibres de cellulose ce qui permet d'augmenter le rendement en biogaz","Tout type de ligno-cellulose","Paille dans n’importe quelle condition (blé, orge, seigle, avoine, colza, riz, tournesol, triticale...), bouse animale (bétail, cheval, dinde..), poussière de scie, granulés","Utilisation d'un mélange de micro-organismes et d'enzymes de risque 1 (marque LignoX) (aucun danger) qu'on ajoute à la biomasse\nOn chauffe le tout à une température de réaction définie","Actif depuis 5 ans, 3ème génération d'installation","Dépend beaucoup du substrat, jusqu'à 6% de la puissance à atteindre avec la centrale biogaz","A partir de 450 000 €","Dépend de la configuration\nA partir de 18 000 €","Prévoir 96 h de maintenance/arrêt","Maintenance des pompes, agitateurs, valves, remplacement de l'huile hydraulique","Dépend de la configuration, jusqu'à 1200 t MB/an\n200 kg/h-12 t/h\nEn moyenne : 675 kg par heure\nPréparation d'un projet au Brésil avec pour objectif 12 t/h","/","Oui"]
[null,"Tietjen Das Original","Imprasyn",null,"Conversion biomécanique du substrat et rendre disponible les nutriments contenus dans les fibres riches en lignocellulose ce qui permet d'améliorer le rendement en biogaz","Produits riches en lignine et cellulose\nNe doit convertir que la fraction du substrat que l'unité de méthanisation n'est pas capable de convertir seule","Herbe, trèfle, ensilage, plantes céréalières intégrales, fumier sec, paille","Broyage humide et ajout d'un additif biologique IMPRAmax (microorganismes)","Environ 20 unités en Allemagne, communication du nom des exploitants sur demande ","Selon le modèle, 37 ou 75 kW (2 à 4 kWh/m3)","Impra 3 Modul env. 80.000 - 100.000€ Impra 3 Container env. 130.000 - 150.000€ Impra 5 Modul env. 100.000€                                           Impra 5 Container env. 180.000 - 200.000€","/","Contrôle hebdomadaire\nTemps de changement des tamis 30Mn \nTemps de changement des marteaux 1 heure ","Internalisée","Selon le modèle et l'intrant, de 10 à 40 m3/h","Juste avant le digesteur ","Oui"]

{"sheet":"Ensil_autres_autres","index":83,"n_rows":12,"n_cols":18,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"Constructeur/Fournisseur\nAccès site web ci-dessous","Modèle","Fiches techniques","Objectif","Intrants adaptés (secs, humides, déchets végétaux, déjections animales, soupes de déconditionnement d'industries agroalimentaires)","Types d'intrants adaptés","Technologie employée (mode de fonctionnement)","Eprouvé (exemples de clients auprès de qui la technologie a déjà été fournie)","Consommation énergétique (kWh/h d'activité de la machine)","Prix achat (€)","Couts Maintenance (€/an)","Temps de maintenance (h/an)","Type de maintenance ","Débit horaire (t matière brute/an)","Conseils d'installation (ordre de disposition par rapport à la trémie, convoyeur, vis sans fin, hygiénisation, etc…)","A pu échanger des informations"]
[null,"Agrikomp","Vielfrass SB",null,"Incorporation directe mais peut être couplé avec un Premix","Déchets agricoles, soupes de déconditionnement","Fumier, herbe, ensilage","Matières premières décompactées par 2 vis sans fin puis sont pressées dans la zone supérieure du digesteur par la vis d'introduction\nLa trémie est complétée d'un embout de fraisage avec cylindres pour décompacter parfaitement la matière solide\nTechnologie à choisir si l'on veut un long séjour","/","/","/","/","/","/","Jusqu'à 57 m3/h","/","Oui"]
[null,"Agrikomp","Vielfrass BT",null,"Incorporation directe mais peut être couplé avec un Premix","Déchets agricoles, soupes de déconditionnement","Fumier, herbe, ensilage","Matières premières décompactées par 2 vis sans fin puis sont pressées dans la zone supérieure du digesteur par la vis d'introduction\nLa trémie est complétée d'un embout de fraisage avec cylindres pour décompacter parfaitement la matière solide\nTechnologie à choisir si l'on veut un long séjour","/","/","/","/","/","/","Double système d'incorporation (2 entrées) avec des rallonges (jusqu'à 90 m3/h)\n","/","Oui"]
[null,"Bigadan","Heat exchanger",null,"Par échange thermique, améliorer la viscosité des intrants (ceux-ci se présentant sous forme liquide)","Humides ou dilués uniquement","/","Il s'agit d'un échangeur de chaleur, l'échange se fait par contact de 2 tuyaux : l'un avec la biomasse, l'autre avec un liquide chaud","/","/",null,"/","/","/","35-40 m3/h","En aval de la dilution de la biomasse","Non"]
[null,"Biobang","BioBANG Cavitation Group",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 2 kW/m3 à 8 kW/m3; cela dépend du taux d’énergie que l'on souhaite donner à la cavitation","De 80.000 € pour la plus petite machine (pour les usines de 150 kW ) à 400.000€ pour la plus grande machine (pour les usines > 4 MW)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 0,5 m3/h à 25 m3/h","BioBANG peut être installé dans l’alimentation de prétraitement ou en recirculation. L’alimentation de prétraitement (https://vimeo.com/182702975) est recommandée pour les usines de débit de branchement qui sont alimentées avec un seul type de matière première (normalement des boues d’épuration) et où normalement il y a des concentrations élevées de MS. BioBANG en recirculation est plutôt recommandé pour les usines de biogaz et de biométhane qui utilisent différents types de biomasse avec différentes qualités de dégradabilité. BioBANG en recirculation (https://vimeo.com/175499477) prend la biomasse difficile (fibres, cellulose, lignine, pectines, etc...) qui flotte sur la surface des digesteurs, les traite et les fait recirculer dans le fond du digesteur, prêtes à être digérées par les bactéries.  De cette façon BioBANG maximise l’efficacité énergétique parce qu’il ne traite pas la biomasse qui est déjà digestible par les bactéries.","Oui"]
[null,"BioBANG ","BioBANG 500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","7,5-35","159900 (123 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","3m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG ","BioBANG 1000",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","22-45 kW","245700 (189 000 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","6m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG","BioBANG1500",null,"1) Augmente le rendement: BioBANG réduit la quantité de liquide en faveur du solide.; \n2) Améliore le mélange BioBANG et réduit progressivement le fonctionnement des agitateurs dans l'unité;\n3) Économies de biomasse\r\nBioBANG réduit progressivement la fibre et utilise des déchets et/ou des aliments à faible coût pour l’usine.\r\n","Usines humides de biogaz et de biométhane qui utilisent la biomasse agroculturale, déchets solides urbains à fraction organique, déchets industriels organiques, déchets alimentaires, de décharge, boues d’épuration","Cultures agroculturales (échèse, blé, orge, seigle, triticale, etc.); déchets agroculturaux (paille, herbe, marcs de raisin, etc.); déchets animaux (fumiers, résidus d’abattage);  Boues d’épuration; Déchets alimentaires (pelures de tomates, pelures de pommes de terre, etc...)...","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","55-75 kW","267800 (206 600 avec remise commerciale HT)","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","8m3/h","BioBANG en recirculation a été créé pour les unités de méthanisation qui utilisent des biomasses avec des dégradabilités différentes et qui ont besoin d'améliorer la digestivité des biomasses les plus difficiles. BioBANG en recirculation marche sur le digesteur principal . Ainsi, il effectue une sélection en ne prenant que la biomasse qu'à 1,5 m sous la surface, ne prenant que la biomasse avec une forte teneur en fibres, elle la traite et la fait recirculer dans le digesteur, prête à être digérée. Ainsi, seule la biomasse qui pose problème subit ce traitement, la matière organique déjà disponible ne le subit pas","Oui"]
[null,"BioBANG","F15 T - F30 T - F75 T - F120 T",null,"1) Amélioration de la viscosité en améliorant le rapport liquide/solide et en réduisant l'utilisation de mixeurs.\n2) Quand la viscosité diminue, il est possible d'augmenter la quantité de solide en réduisant la teneur en liquide, augmentant la MS jusqu'à 20-30%. Dans ce mode, le BioBANG opitmise les volumes de l'unité et il est possible d'améliorer les rendements de l'unité sans changement de temps de rétention                                                                                                                              3) Optimisation de l'approvisonnement de l'unité\n","Les unités de méthanisation liquide qui utilisent un substrat homogène, avec au moins 2 types de biomasse (déchets organiques, agricoles, boues de STEP) marchent particulièrement bien avec les réacteurs qui ont besoin d'améliorer leur teneur en MS","Déchets d'industries agroalimentaires, déchets agricoles, boues de STEP ","BioBANG est le cavitateur innovant, efficace et qui transfère 100% de l’énergie au fluide. La cavitation décompose et liquéfie de façon permanente tous les types de biomasse, ce qui entraîne leur digestion immédiate dans les systèmes de biogaz et de biométhane. (https://vimeo.com/175499477). La cavitation permet de réduire la fraction moléculaire, la réduction des particules et l’homogénéisation, ce qui améliore la digestibilité au sein des usines de biogaz et de biométhane, mais aussi la viscosité du produit, la vitesse et la production de biométhane. BioBANG s’adresse aux fabricants d’usines qui ont besoin de plus de flexibilité dans le choix de la biomasse pour le projet, des usines plus compactes et plus de production de gaz sans modifier les volumes et aux clients finals qui ont besoin d’augmenter l’efficacité de leurs usines en termes de réduction du coût d’alimentation quotidien, l’optimisation de la viscosité et la réduction de la consommation de mélange et une optimisation en termes de concentration de MS à l’intérieur du digesteur pour produire plus de gaz avec les mêmes volumes\n","Plus de 100 unités installées dans toute l’Europe (Italie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Suisse, Pologne, Danemark) Dernières installations: Azienda Agricola Cazzola (IT), Broadley Farm et sheppey energy farm (ROYAUME-UNI), Bioenergie Rohr (DE), Reims Biométhane (FR)","De 37 kW à 200 kW","De 200.000 € à 400.000 €","Environ 4500 € (2.000 € Stator pompe et lames rotacut) (2.500 € roulements et joints mécaniques).","1) Stator de la pompe et lames rotacut: 8.760 h/an;\n2) Roulements et joints mécaniques : 30 h tous les 3,5 - 4 ans","Entretien ordinaire: \n1) Conteneur: stator pompe (environ 1.000 €/a), lames Rotacut (environ 1.000 €/a).\n2) Cavitateur : roulements et joints mécaniques (à changer tous les 4 ans. Le coût total est de 10.000 €)","De 1,25 m3/ jusqu'à 10m3/h","BioBANG en prétraitement a été conçu pour obtenir une désintégration optimale de biomasse pour obtenir une bonne rétention, viscosité et concentration. Avec cette installation il est possible de maximiser le ratio solide/liquide du produit au sein du digesteur, permettant de meilleurs rendements pour la même rétention et les mêmes volumes","Oui"]
[null,"Electrigaz","Expat-N",null,"Extraction d'azote ammoniacal en vue d'une meilleure production de biogaz\nPasteurisation","Effluents fortement chargés en azote ammoniacal (jusqu'à 6000 ppm)\nAccepte jusqu'à 8% de solide","Fumier dilué de volaille","Pasteurisation : 70°C, 1h\nExtraction de l'azote ammoniacal : stripage à l'air en lot\nRendement d'extraction de l'azote ammoniacal jusqu'à 90%\nPossibilité de récupération de l'azote sous forme d'engrais biologique","/",311,2800000,"/","/","/","Volume total réacteurs : 1650 m3","/","Non","https://www.biogasworld.com/fr/product/biomethanisation/expat-n/"]
[null,"Wangen","Pompe à trémie Bio-Mix",null,"Insertion des intrants solides par voie liquide","Tous types dont les brins sont inférieurs a 15cm  (déchets d'abattoirs, ensilages, beteraves, lisier, fruits…)","Ration classique (cive, fumier, ensilage)","Mélange des solides et du liquide de manière à rendre le produit pompable\nPression différentielle maximum entre 9 et 12 bars","Très bien référencé (on trouve très facilement des exemples)","De 15 à 45 kW","25000 <prix< 50000","En fonction du type entre 4000 et 7000 euros (préconisation constructeur)","Entre 4 et 20h","Préventive et currative","De 20 (15 kW) à 100 (45 kW) m^3/h\n8 à 12h/j","En sortie de trémie des intrants solides","Oui"]
[null,"Weber Entec","DesiUS (en général), aussi appelé Biopush",null,"Abaisser la viscosité, moins d’intrants (moyenne d’environ 13 %), plus de méthane (moyenne d’environ 13 %), réduction du coût d’exploitation de l’usine de biogaz, stabilisation du processus de biogaz, augmentation de la quantité de substrats digestables difficiles pouvant être alimentés, réduction des enzymes, réduction des intrants de maïs","Tout type de substrat pompable","Maïs, herbe, fumier solide (porc, vache), fumier liquide (porc, vache), blé, bouse de poulet, pommes de terre, betteraves sugger, CCM, déchets végétaux, fumier de cheval, boues excédentaires, millet, silphie, paille","Les ultrasons génèrent une cavitation. Le réacteur à ultrasons unique \"biopush\"est l’utilisation, qui permet au client de traiter chaque substrat organique défini. Par l’implosion des bulles de cavitation, de hautes forces de cisaillement désintègrent le sous-état sur l’échelle du micromètre. Cela augmente la surface de substrat disponible et réduit la viscosité du substrat tout en augmentant la quantité de gaz produite. L’installation se fait en recirculation au digesteur alimenté","Plus de 100 installations","A partir de 2,9 kWh/h. Dépend de la taille. Habituellement 5 kW pour une usine de biogaz de 500 kW","A partir de 68 000 €","<2.500€ pour les pièces de broyeur et de pompe ","Changement stator de la pompe max. 2 fois par an, temps nécessaire max 2h. Changer de couteau à RotaCut max 3 fois par an, besoin de temps max 1h. Les intervalles d’entretien dépendent du substrat. Ultrasons : pas d’entretien nécessaire ","Changement des pièces d’articles mobiles à la pompe et au broyeur","/","/","Oui"]

{"sheet":"Feuil51","index":84,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}